담수지현황

산림항공관리소

취 수 원 현 황

시도별	개소수(개소)	면적(천㎡)	저수량(천톤)	비고
계	3,187	2,994,069.6	277,052,136.5
서 울	1	148,000
부 산	11	12,037	49,611
대 구	20	1,697	7,149
인 천	30	9,356	22,857
광 주	28	5,234	19,850
대 전	42	67,594	63,211
울 산	75	11,574	89,850
경 기	180	174,983	252,587,320
강 원	335	76,940	13,273,633
충 북	180	197,231	5,811,181
충 남	337	88,249	433,201
전 북	257	1,573,669	1,202,244
전 남	585	386,004	864,911
경 북	648	193,518	2,394,882
경 남	439	47,477.6	230,169.5
제 주	19	506	2,067

담수지 현황

【서울특별시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	1개소
	한강 (강동구-강서구)		148,000	4		다리 수중보 수상시설물

담수지 현황

【부산광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	11개소		12,037		49,611
부산진구	성지곡수원지 (초읍동)	35°11′× 129°02′	74	20	1,480		○	1909
북구	낙동강 (구포,금곡,화명)	35°13′× 128°81′	3,600	3.8	10,800			-
해운대구	연못 (좌동,신시가지)	35°16′× 129°10′	17	3.0	3.8	호수안 조형물 3식		1996
사하구	낙동강 (하구둑상류)	35°07′× 128°57′	5,000	10	15,000			1990
금정구	희동수원지 (선동)	35°15′× 129°07′	2,171	10	18,507		○	1946
강서구	서낙동강 (녹산동)	35°07′× 128°54′	500	5.0	2,500			-
사상구	낙동강 (구포,삼락동등)	35°10′× 128°58′	455	3.0	950			-
기장군	저수지 (기장읍 내리)	35°12′× 129°11′	80	0.8	65			1968
	저수지 (장안읍 장안리)	35°22′× 129°15′	90	0.5	45			1945
	저수지 (정관면 병산리)	35°19′× 129°10′	30	3.5	100	협 곡		1943
	저수지 (철마면 용천리)	35°17′× 129°10′	20	8.0	160			1945

담수지 현황

【대구광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	20개소		1,697		7,149
동구	공산댐 (동구 지묘)	35°57′× 128°39′	760	19	3,093		○	1979
	수태지 (동구 용수)	35°59′× 128°41′	2	5	10			1994
	동화지 (동구 용수)	35°59′× 128°42′	1.6	5	8			1986
	갓바위지 (동구 진인)	35°57′× 128°43′	0.3	2	0.6			1989
	파계지 (동구 중대)	35°59′× 128°38′	0.5	3	1.5			1984
	평광지 (동구 평광)	35°56′× 128°42′	6	3	11.2			1945
	단산지 (동구 봉무)	35°55′× 128°39′	237	8	1,215			1931
	부동지 (동구 부동)	35°53′× 128°42′	37	2	16			1948
	승호지 (동구 상매)	35°53′× 128°43′	28	2	22.5			1945
	가남지 (동구 괴전)	35°52′× 128°44′	48	1.8	10.3			1952
	신지 (동구 각산)	35°53′× 128°43′	103	1.5	135			1942
	대신지 (동구 중대)	35°59′× 128°38′	7	3	9.1			1945
북구	운암지 (구암동)	35°49′× 128°33′	18	3	48	전선		1945
	금호지 (금호동)	35°47′× 128°31′	20	3	63	낚시터		1951
	상지 (동호동)	35°51′× 128°33′	38	3	165	낚시터		1947
	도남지 (도남동)	35°51′× 128°34′	79	7	345			1944
	연경지 (연경동)	35°51′× 128°35′	66.1	18	507			1978

군, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
수성구	욱수지 (욱수동)	35°52′× 128°44′	37.5	14	235.7			1994
	수성못 (두산동)	35°52′× 128°44′	202	5	753			1925
달서구	도원지 (도원동)	35°50′× 127°30′	5.5	10	500			1964

담수지 현황

【인천광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	30개소		9,356		22,857
중구	운북동 산222	37°45′× 126°50′	5.1	7	1,000			1967
서구	금곡저수지 (금곡동 493)	37°37′× 126°38′10″	20	4.2	6.4			1946
강화군	국화저수지 (강화읍 국화리)	37°41′× 126°29′	233	10	1,132			1978
	길상1저수지 (길상면 장흥리)	37°37′× 126°31′	39	3.03	5.1	전주		1962
	길상1저수지 (길상면 장흥리)	37°37′× 126°31′	395	4.1	1.325	가두리		1962
	인산저수지 (양도면 인산리)	37°26′× 126°42′	140	7.5	530			1977
	길정저수지 (양도면 길정리)	37°39′× 126°28′	562	14.5	4,263			1989
	하일저수지 (양도면 하일리)	37°39′× 126°25′	45	2.2	114			1975
	고려저수지 (내가면 고천리)	37°43′× 126°24′	952	4.5	3,156	가두리		1957
	신선저수지 (내가면 고천리)	37°43′× 126°25′	37	8.5	139			1957
	황청저수지 (내가면 황청리)	37°43′× 126°23′	68	8.6	379			1995
	대산저수지 (송해면 승뢰리)	37°47′× 126°30′	287	3.8	1,218	전주 가두리		1980
	하도저수지 (송해면 하도리)	37°45′× 126°28′	117	2.5	528			1999
	삼산저수지 (삼산면 석모리)	37°43′× 126°18′	555	4	1,924			1977
	상하저수지 (삼산면 상리)	37°45′× 126°18′	339	7.9	2,420			1992
	고구저수지 (교동면 고구리)	37°48′× 126°18′	87	3.7	2,873			1967
	선행저수지 (선원면 선행리)	37°44′× 126°28′	446	2	17			1968

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
강화군	돌성저수지 (불은면 삼성리)	37°43′× 126°28′	248	2	10			1970
	박공재저수지 (불은면 삼동암리)	37°42′× 126°28′	377	3	33			1950
	유수곡저수지 (불은면 삼동암리)	37°42′× 126°28′	109	2	12			1970
	신평저수지 (불은면 삼동암리)	37°42′× 126°28′	198	2	13			1973
	삼거저수지 (하정면 삼거리)	37°45′× 126°27′	446	2	76			1970
	김촌저수지 (화도면 장화리)	37°37′× 126°24′	374	9	255			1993
	교산저수지 (양사면 교사리)	37°47′× 126°24′	486	2	103			1970
	북성저수지 (양사면 북성리)	37°48′× 126°25′	357	2	85			1976
	매음1저수지 (삼산면 매음리)	37°41′× 126°20′	446	2	159			1973
	매음2저수지 (삼산면 매음리)	37°40′× 126°21′	223	2	93			1981
	서검저수지 (삼산면 서검리)	37°44′× 126°21′	218	2	229			1978
	주문저수지 (서도면 주문도리)	37°39′× 126°15′	486	2	276			1984
	불음저수지 (서도면 불음도리)	37°42′× 126°11′	1,061	3	483			1982

담수지 현황

【광주광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	28개소		5,234		19,850
동구	제2수원지 (용연동)	35°06′× 126°58′	20	13	50		○	1939
	제1수원지 (운림동)	35°07′× 26°57′	15	10	30		○	1920
	선교저수지 (선교동)	35°04× 126°57′	20	5	66			1968
	내지저수지 (내남동)	35°05′× 126°55′	6	6	18			1966
	화산저수지 (용산동)	35°05′× 126°55′	20	5	32			1965
	주남저수지 (월남동)	35°06′× 126°56′	5	5	10			1963
	소태저수지 (소태동)	35°06′× 126°57′	12	12	15			1961
서구	풍암저수지 (풍암동)	35°07′× 126°52′	94	6	180			1956
남구	향등저수지 (덕남동)	177°0′× 189°45′	278	1	18			1946
	노대저수지 (노대동)	178°30′× 191°05′	128	2	49			1947
	노대남저수지 (노대동)	177°10′× 191°45′	170	1	53			1970
	이동저수지 (원산동)	177°45′× 186°21′	420	1	20			1943
	지석저수지 (압촌동)	176°20′× 186°21′	450	1	16			1942
	맹간저수지 (석정동)	176°0′× 184°06′	600	1	50			1942

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
북구	광주댐 (충효동)	35°11′× 126°58′	1,860	11	15,200			1976
	제4수원지 (충효동)	35°09′× 126°57′	312	6	427			1967
	양산저수지 (양산동)	35°12′× 126°52′	62	2	18			1940
광산구	왕동저수지 (왕동)	35°11′× 126°43′	129	6	924			1960
	평동저수지 (명화동)	35°07′× 126°44′	400	4	1,926			1965
	오운저수지 (오운동)	35°08′× 126°42′	67	4	200			1965
	석문저수지 (대산동)	35°07′× 126°41′	17	4	60			1970
	지산저수지 (지산동)	35°11′× 126°44′	17	5	120			1963
	두정저수지 (신룡동)	35°13′× 126°46′	64	3	125	전선(1/4)		1970
	산막저수지 (동림동)	35°12′× 126°46′	43	3	123			1959
	종산저수지 (광산동)	35°14′× 126°45′	3	4	20	전선(1/5)		1960
	내등저수지 (동림동)	35°11′× 126°46′	5	4	25	전선(1/3)		1965
	장수저수지 (장수동)	35°11′× 126°47′	9	3	45	전선(1/4)		1970
	운수저수지 (운수동)	35°09′× 126°46′	8	4	30			1955

담수지 현황

【대전광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)		평균수심 (m)			저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계		42개소		67,594			63,211
동구	세천저수지 (세천동)	36˚13´ × 127˚30´		6		8	288		조류서식처		1940
	먹티저수지 (하소동)	36˚12´ × 127˚28´		7		3	21		낚시터		1960
중구	백골저수지 (사정동)	36˚14´ × 127˚23´		34		3	119				1944
	정생소류지 (정생동)	36˚12´ × 127˚23´		30		8	232				1988
서구	용대울저수지(장안동)	36˚13´ × 127˚20´		50		16	947				1993
	석고개(지) (매노동)	36˚14´ × 127˚20´		10		3	15				1945
	태봉보(지) (가수원동)	36°18´ × 127°21´		76		1	76				1984
	중보(지) (괴곡동)	36°16´ × 127˚21´		30		1	30				1984
	상보(지) (괴곡동)	36˚16´× 127˚21´		39		0.8	31				1987
	새뜸보(지) (괴곡동)	36˚16´ × 127˚20´		30		0.7	21				1963
	실미보(지) (우명동)	36˚13´ × 127˚17´		6		1	6				1982
	영골보(지) (우명동)	36˚13´ × 127˚18´		13		1	13				1970
	증촌보(지) (오동)	36˚13´× 127˚18´		17		1	17				1986
	연지보(지) (평촌동)	36˚14´× 127˚18´		18		1	18				1965
	고바우보(지) (용촌동)	36˚14´× 127˚19´		8		1	8				1973
	미림보(지) (용촌동)	36˚14´× 127˚18´		8		1	8				1987
	생정말보(지) (용촌동)	36˚15´× 127˚18´		8		0.8	7				1987

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
서구	무도리보(지) (원정동)	36˚15´× 127˚17´	7	0.8	5			1987
	시밑산보(지) (원정동)	36˚13´× 127˚20´	9	0.8	7			1987
	중미보(지) (원정동)	36˚13´× 127˚20´	8	1	8			1990
	세파장보(지) (원정동)	36˚13´× 127˚20´	8	0.8	6			1987
	구만이보(지) (원정동)	36˚13´× 127˚20´	6	0.8	4			1987
	한다리보(지) (원정동)	36°113´× 127°20´	5	0.5	2			1987
	덕동보(지) (원정동)	36°13´× 127˚20´	6	0.8	4			1971
	세편이보(지) (원정동)	36˚13´× 127˚20´	7	0.7	5			1987
	봉황보(지) (용촌동)	36˚13´× 127˚20´	15	0.8	12			1988
	유천동보(지) (봉곡동)	36˚13´× 127˚20´	42	0.5	21			1987
	수내보(지) (흑석동)	36˚13´× 127˚20´	12	0.8	10			1987
	장평보(지) (흑석동)	36˚13´× 127˚20´	34	1	34			1987
유성구	방동저수지 (방동)	36˚16´× 127˚18´	2,663	6	3,067			1977
	세동소류지 (세동)	36˚18´× 127˚15´	11	4.5	36			1960
	윗방죽(지) (방동)	36˚16´× 127˚17´	8	3.5	17			1945
	떳골방죽(지) (송정동)	36˚17´× 127˚18´	8	0.8	7			1987
	무도리보(지) (원정동)	36˚15´× 127˚16´	10	4	17			1970
	배제기(지) (송강동)	36˚25´× 127˚23´	10	2.5	15			1945
	둔곡소류지 (둔곡동)	36˚27´× 127˚22´	3	3	3			1960
	구룡1 (지) (구룡동)	36˚25´× 127˚21´	5	5	22			1991

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도		비고
유성구	구룡2 (지) (구룡동)	36˚25´× 127˚21´	10	3	22			1985
	안산소류지 (수남동)	36°24´× 127°18´	8	3.5	21			1963
대덕구	어둠골소류지 (연축동)	36˚13´ × 127˚20´	7	2	7			1960
	산중골방죽 (읍내동)	36˚13´ × 127˚20´	2	2	2	전선		1960
	대청댐 (미호,갈전일원)		64,300	80	58,000	비행통제선	○	1980

담수지 현황

【울산광역시】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	75개소		11,574		89,850
중구	독점 소류지 (유곡동)	35°33′× 129°17′	9	4	36	고압선		1969
	장암소류지 (성안동)	35°34′× 129°17	5	5	25	고압선		1970
남구	태화강 (무거동)	35°33′× 129°15′	5,800	3	29,000	고압선			강
	옥동저수지 (옥동)	35°32′× 129°15′	75	3	225			1946	소류지
	선암저수지 (선암동)	35°30′× 129°19′	245	5	1,225	고압선	식수댐	1962	저수지
동구	명덕저수지 (전하동)	35°33′× 129°49′	98	8	785,		식수댐	1974	소류지
	일댐저수지 (서부동)	35°30′× 129°19′	53	8	430		식수댐	1974	소류지
	홍골소류지 (주전동)	35°35′× 129°43′	8	3	14			1968	소류지
	갑골소류지 (주전동)	35°30′× 129°19′	8	3	14			1968	소류지
북구	선창골못 (천곡동)	35°37′× 129°19′	1	4	5			1945	1
	장등못 (신천동)	35°37′× 129°21′	4	6	28			1975	1
	소미기못 (창평동)	35°37′× 129°22′	2	8	24			1945	1
	사당골못 (무룡동)	35°36′× 129°25′	2	5	10			1945
	대동못 (호계동)	35°37′× 129°25′	2	4	8			1945
	만석골못 (달천동)	35°38′× 129°18′	4	8.6	35			1977
	구남못 (신현동)	35°35′× 129°25′	2	8	16			1968
	송정저수지 (송정동)	35°36′× 129°22′	75	10	750	전 선 (고압선)		1983

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
북구	정자못 (무룡동)	35°36′× 129°25′	40	12	480			1976
	물청천못 (어물동)	35°34′× 129°25′	6	8	48			1981
울주군	황세지 (온산 삼평)	35°23′× 129°20′	10	5	50			1945
	회야강 하류 (온산 강양)	35°23′× 129°21′	30	3
	가막못 (언양 반연)	35°34′× 129°11′	25	4	100			1945
	소먹이못 (언양 반천)	35°33′× 129°09′	4	3	12			1945
	오룡소류지 (언양 평리)	35°36′× 129°08′	20	3	60			1956
	다개소류지 (언양 다개)	35°37′× 129°07′	40	10	400			1978
	사연댐 (언양읍 반연리)	35°35′× 129°10′	2,000	10	20,005		상수도	1963
	화산 소류지 (서생 화산)	35°23′× 129°17′	30	15	450			1997
	교동곡소류지 (온양 외광)	35°25′× 129°15′	4	5	20			1945
	정곡소류지 (온양 외광)	35°25′× 129°16′	3	5	15			1964
	율현 소류지 (청량 율리)	35°30′× 129°15′	15	6	90			1945
	두현소유지 (청량 문죽)	35°31′× 129°15′	80	8	643			1968
	누리곡소류지 (청량 삼정)	35°20′× 129°16′	8	5	40			1945
	탑골소류지 (청량 삼정)	35°29′× 129°16′	11	7	77			1945
	회야댐 (청량면 동천리)	35°28′× 129°17′	1,435	15	21,530	고압선	상수원댐	1987
	곰네소류지 (웅촌 곡천)	35°27′× 129°12′	4	3	12			1945
	사잇골소류지 (웅촌 은현)	35°28′× 129°10′	5	3	15			1972
	신암소류지 (웅촌 은현)	35°28′× 129°11′	8	3	24			1995

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
울주군	고연소류지 (웅촌 고연)	35°27′× 129°10′	16	7	112			1978
	반계소류지 (웅촌 고연)	35°27′× 129°10′	7	10	70			1995
	지곡소류지 (범서 서사)	35°36′× 129°15′	2	3	6			1945
	골안소류지 (범서 굴화)	35°32′× 129°15′	10	6	60			1945
	백천소류지 (범서 굴화)	35°33′× 129°15′	7	6	43			1945
	영구못 (범서 구영)	35°34′× 129°15′	13	4	52			1945
	구영새못 (범서 구영)	35°34′× 129°15′	25	5	102			1964
	연동소류지 (범서 두산)	35°36′× 129°17′	5	5	25			1969
	두산저수지 (범서 두산리)	35°38′× 129°17′	65	13	845			1985
	천상소류지 (범서 천상)	35°33′× 129°13′	16	5	80			1975
	골안못 (범서 천상)	35°33′× 129°12′	12	5	60			1970
	반용 (범서 척과.)	35°38′× 129°16′	65	6	390			1974
	태화강 (범서 사연리)	35°35′× 129°13′		3
	삽다리 (두동 봉계)	35°41′× 129°13′	25	5	125			1945
	두돌저수지 (두동 봉계)	35°41′× 129°12′	100	5	500			1976
	미역곡지 (두동 만화)	35°38′× 129°14′	9	4	36			1966
	월평소류지 (두동 월평)	35°41′× 129°14′	37	10	367			1975
	중산소류지 (두동 구미)	35°40′× 129°13′	10	10	108			1990
	수정소류지 (두서 전읍)	35°39′× 129°09′	10	10	106			1945
	가정소류지 (두서 활천)	35°41′× 129°11′	10	5	54			1945

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
울주군	하태평소류지 (두서 구량)	35°37′× 129°09′	6	5	33			1945
	인보소류지 (두서 인보)	35°38′× 129°08′	40	11	447			1978
	미호저수지 (두서 미호)	35°41′× 129°10′	120	20	2,410			1996
	뜰못 (두서 미호)	35°41′× 129°10′	16	6	108			1968
	상학골소류지 (두서 복안)	35°43′× 129°9′	6	13	77			1979
	복안소류지 (두서 복안)	35°42′× 129°10′	8	6	48			1969
	못안저수지 (상북 지내)	35°35′× 129°07′	40	5	200			1945
	지곡소류지 (상북 거리)	35°35′× 129°04′	10	5	43			1945
	오산소류지 (상북 거리)	35°35′× 129°05′	9	4	38			1945
	소문곡소류지 (상북 거리)	35°34′× 129°04′	13	6	75			1945
	모래골소류지 (상북 향산)	35°33′× 129°05′	11	4	40			1945
	가천소류지 (삼남 가천)	35°32′× 129°06′	40	7	280			1985
	장재아랫소류지 (삼남 가천)	35°31′× 129°05′	26	8	208			1968
	공암소류지 (삼남 가천)	35°32′× 129°06′	13	8	104			1945
	관음곡지 (삼동 둔기)	35°31′× 129°12′	11	8	81			1956
	채안곡지(중리지) (삼동 작동)	35°30′× 129°12′	9	4	39			1962
	물내곡 (삼동 작동)	35°29′× 129°11′	10	5	59			1969
	대암댐 (삼동면 둔기리)	35°31′× 129°12′	571	10	5,718	고압선	상수도	1963

담수지 현황

【경기도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	180개소		174,983		252,587,320
수원시	4개소		1,179		1,195
	원천지	35°17′00˝× 127°04′30˝	470	10	228			1942
	서호지	37°16′30˝× 126°59′30˝	334	8	220			1799
	광교지	37°18′20˝× 127°01′40˝	310	12	296		○	1943
	파장지	37°19′30˝× 127°01′30˝	65	7	451		○	1971
성남시	5개소		525		1,919
	대왕지 (상적동)	37°31′× 127°05′	170	15	327			1958
	심곡지 (심곡동)	37°21′× 127°06′	10	7	41			1954
	낙생지 (동원동)	37°22′× 127°05′	295	12	1,416			1961
	운중지 (운중동)	37°17′× 127°03′	40	12	105			1978
	율동지 (서현동)	37°18′× 127°08′	10	7	30			1944
의정부시	3개소		275,465	4	1,380
	홍복댐 (양주군 백석면)	37°43′× 127°00′	183,000	6	1,050		○	1999
	고산지 (의정부시 고산동)	37°43′× 127°06′	10,165	2	20			1940
	어둔지 (양주군 주내면)	37°46′× 127°01′	82,300	4	310			1925
부천시	1개소		220		435
	연못 (시흥시 과림동)	37°26′54˝× 126°48′47˝	220	11.5	435			1950

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
광명시	2개소		70		34
	저수지 (노온사)	37°24′× 126°53′	50	5	27	그물망 고압선		1957
	저수지 (일직)	37°26′× 126°56′	20	4	7	그물망 고압선		1950	고속철도공사로 인하여 사용불가
평택시	4개소		2,565		100,467
	저수지 (죽백동)	37°00′× 127°07′	49	1	53			1945
	평택호 (현덕면 권관리)	36°55′× 126°55′	2,429	2.5	100,000			1973
	고잔지 (청북면 고잔리)	37°04′× 126°54′	82	1.8	409			1954
	동천지 (진위면 도천리)	37°06′× 127°09′	5	1	5			1945
동두천시	1개소		13		68
	다이너스티골프장 (동두천 하봉암)	37°58′× 127°05′	13	10	68			1991	골프장 저수댐
안산시	5개소		97		341,400
	북동 저수지 (대부북동 970)	37°15′× 126°35′	70	8	306,000			1985	낚시터
	수암 저수지 (수암동 20-1)	37。22′× 125。53′	10	3	14,000			1962	″
	(능앞 저수지) (팔곡일동 381-6)	37。18′× 126。53′	7	2	8,000			1945	″
	장상동 산43번지 (장상 저수지)	37。21′× 126。53′	10	5	10,000			1973	농사용
	초지동 667번지 (화랑저수지)	37。19′× 126。49′	0	2.5	3,400				자연발생 저수지
과천시	1개소		230		1,192
	서울대공원 저수지	37°25′× 127°01′	230	8	1,192			1961
구리시	1개소		60		200
	한 강	37°34′× 127°08′	60	15	200

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
남양주시	4개소		87,930		250,003,512
	팔당댐 (와부읍 팔당리)	37°32′× 127°21′	36,600	8.4	244,000,000		○	1973
	팔당댐 (조안면 송촌리)	37°33′× 127°19′	36,600	8.4			○	1973
	북한강 (화도읍 금남리)	37°38′× 127°21′	14,500	7.2	6,000,000		○	-
	오남리 (오남면 오남리)	37°41′× 127°13′	230	3.5	3,512			1985
오산시	3개소		185		194
	서랑지 (서랑동)	37°10´× 120°1´	140	303	153			1964
	외삼1지 (외삼미동)	37°11´× 127°3´	16	3	11			1967
	원1지 (원동)	37°8´× 127°5´	29	3	30			1964
시흥시	8개소		1,452		3,477
	계수저수지 (계수동)	37°22′× 126°53′	106	17.1	227			1930
	마전저수지 (월곶동)	37°22‘× 126°46′	73	9	158			1991
	물왕저수지 (물왕동)	37°22′× 126°50′	600	20	1,894			1945
	청용저수지 (방산동)	37°25′× 126°45′	45	7	134			1960
	과림저수지 (과림동)	37°27′× 126°49′	220	11.5	435			1950
	칠리제저수지 (금이동)	37°24′× 126°51′	207	5.2	115			1945
	도창저수지 (도창동)	37°24′× 126°49′	156	6	227			1945
	뒷방울저수지 (정왕동)	37°29′× 126°45′	45	8	287			1984
군포시	2개소		551		1,802
	반월저수지 (군포시 둔대동)	37°19′× 126°53′30˝	465	9～10	1,461			1957
	갈치저수지 (군포시 속달동)	37°20′× 126°51′30˝	86	5～6	341			1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
의왕시	2개소		1,320		3,426
	백운지 (청계동)	37°22′46˝× 127°00′13˝	360	10	1,548			1953
	왕송지 (초평동)	37°18′07˝× 126°56′54˝	960	3	1,878			1948
하남시	4개소		10,920		77,995
	사방저장댐 (하남시 학암동)	37°30′× 127°10′	0.145	2.15	0.31			1991
	팔당댐 (하남시 배알미동)	37°31′× 127°17′	1,485	10			○	1973
	한 강 (하남시 신장동)	37°33′× 127°14′	9,126	10	77,209		○	-
	미사리조정경기장 (하남시 신장동)	37°33′× 127°13′	309	3	786		○	1985
용인시	6개소		6,235		30,563
	낙생지 (성남시분당구동원동)	428°21′× 206°4′	295	5	1,416	가두리양식1개	-	1961	하류지점설치
	용덕지 (이동면 묵리적동)	409°11′× 220°14′	240	9.50	1,003	가두리양식1개 방가로	-	1959	하류지점설치 상류지점설치
	고초골지 (원삼면학일리고초골)	406°9′× 225°17′	40	4.20	76	가두리양식2개 전기선	-	1970	상류지점설치 담수지우축설치
	대대지 (양지면대대리한터)	417°16′× 223°16′	80	4	178	가두리양식2개 전기선	-	1976	상류지점설치 담수지주위설치
	신갈지 (기흥읍하갈리만평)	415°14′× 208°6′	2,310	10	10,690		-	1964	-
	이동지 (이동면송전리막골)	403°7′× 218°12′	3,270	11.70	17,200	방가로	-	1972	상류지점과 중간지점설치

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
파주시	7개소		1,315		7,017
	못 (법원읍 삼방리)	37°50′× 126°50′	240	4.27	1,025			1960
	못 (법원읍 직천리)	37°70′× 126°80′	450	8.8	3,996			1980
	못 (교하면 와동리)	37°45′× 126°50′	55	3.7	205			1980
	못 (교하면 오도리)	37°60′× 126°45′		3				-
	못 (조리면 장곡리)	37°45′× 126°50′	360	2.12	766			1967
	못 (광탄면 발랑리)	37°50′× 126°50′	150	5.7	864			1975
	못 (파평면 금파리)	37°80′× 126°80′	60	3.2	161			1975
이천시	7개소		990		2,615
	설봉지 (이천시 관고동)	37°16′× 127°25′	70	9	269			1970
	용풍지 (장호원 송산리)	37°07′× 127°35′	310	5	718	낚시터		1946
	용면지 (신둔면 용면리)	37°18′× 127°21′	60	10	288	낚시터		1969
	각평지 (마장면 각평리)	37°14′× 127°22′	20	3.5	120	낚시터		1965
	고담지 (이천시 고담동)	37°15′× 127°27′	40	4	160	낚시터		1959
	성호지 (설성면 금당리)	37°08′× 127°31′	460	4	1,000	낚시터		1958
	산양지 (율면 산양리)	37°03′× 127°31′	30	7	60	낚시터		1959
안성시	8개소		6,150		38,041
	고삼저수지 (고삼면 월향리)	37°04′× 127°17′	2,792	14	15,150			1963
	금광저수지 (금광면 금광리)	36°59′× 127°20′	1,518	17	10,560			1961
	덕산저수지 (삼죽면 덕산리)	36°04′× 127°22′	340	10	1,850			1992
	마둔저수지 (금광면 장죽리)	36°58′× 127°18′	410	19	3,500			1975

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
안성시	미산저수지 (양성면 미산리)	37°07′× 127°15′	200	18	1,698			1985
	용설저수지 (죽산면 용설리)	37°03′× 127°27′	540	15	3,064			1985
	청용저수지 (서운면 청용리)	36°54′× 127°17′	190	20	1,594			1974
	칠곡저수지 (원곡면 칠곡리)	37°02′× 127°09′	160	8	625			1958
김포시	3개소		69	14.33	81
	장능저수지 (김포시 풍무동)	37°30′456˝× 126。30′175˝	7	1.6	12			1969
	양택저수지 (하성면 양택리)	37°30′470˝× 126。30′167˝	38	2.0	38			1956
	고막저수지 (월곶면 고막리)	37°30′470˝× 126。30′161˝	24	1.3	31			1945
양주군	8개소		1,120		6,940
	신암 저수지 (남 황방)	37°55′× 126°58′	50	20	1,107			1979
	원당 저수지 (남 황방)	37°55′× 126°59′	150	20	1,114			1979
	효촌 저수지 (광적 비암)	37°53′× 126°57′	430	10.5	1,840			1982
	봉암 저수지 (은현 봉암)	37°55′× 126°59′	150	13	931			1979
	기산 저수지 (백석 기산)	37°46′× 126°57′	140	15	864			1975
	덕계 저수지 (회천 덕계)	37°49′× 127°02′	90	18.7	677			1979
	남방 저수지 (주내 남방)	37°46′× 127°02′	80	9.2	317			1978
	금바위저수지 (장흥 삼하)	37°40′× 126°56′	30	17.7	90			1987
여주군	15개소		594		3,997
	남한강 (여주읍 홍문리)	37°18′× 127°27	-	10	-		○	-
	관한저수지 (점동면 관한리)	37°9′× 127°39′	170	14	648			1945
	삼합저수지 (점동면 삼합리)	37°12′× 127°9′	50	11	199			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
여주군	상활저수지 (가남면 상활리)	37°15′× 127°25′	16	6	40			1945
	신해저수지 (가남면 신해리)	37°14′× 127°25′	9	6	3			1945
	매류저수지 (능서면 매류리)	37°19′× 127°25′	6	2	21			1950	농업기반공사
	홍천저수지 (홍천면 효지리)	37°20′× 127°24′	8	5	28			1945
	귀백저수지 (홍천면 귀백1리)	37°20′× 127°24′	6	5	15			1945
	귀백저수지 (홍천면 귀백2리)	37°20′× 127°24′	15	5	18			1945
	신근저수지 (홍천면 신근리)	37°19′× 127°24′	15	2	19			1950	농업기반공사
	외사저수지 (홍천면 외사리)	37°21′× 127°24′	40	10	80			1945
	내사저수지 (홍천면 내사리)	37°21′× 127°24′	8	6	22			1945
	장흥저수지 (금사면 장흥리)	37°23′× 127°29′	230	30	2,890			1991	농업기반공사
	옥촌저수지 (대신면 옥촌리)	37°23′× 127′36′	9	12	8			1945
	장풍저수지 (대신면 장풍리)	37°23′× 127°37′	12	12	6			1945
화성군	13개소		34,835		94,083
	어천저수지 (매송면 어천리)	37°15′× 126°55′	235	4	560	고속철도공사중		1956
	발안저수지 (봉담읍 유리)	37°10′× 126°56′	1,103	8	3,866			1949
	기천저수지 (팔탄면 기천리)	37°11′× 126°54′	403	7	2,247			1985
	동방저수지 (팔탄면 노하리)	37°8′× 126°52′	620	2	907			1939
	보통저수지 (정남면 보통리)	37°12′× 126°59′	480	2.5	1,113			1966
	중리저수지 (품무골) (동탄면 중리)	37°12′× 127°08′	20	4	112			1970

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
화성군	장지저수지 (동탄면 장지리)	37°08′× 126°06′	80	6.5	246			1945
	남양호 (우정면 이화리)	37°01′× 126°47′	31,430	13	82,892			1970
	송라저수지 (매송면 송라리)	37°16′× 126°54′	81	5	432			1974
	멱우저수지 (우정면 멱우리)	37°06′× 126°48′	248	7	906			1945
	버들저수지 (장안면 석포리)	37°07′× 126°50′	3	3	4			1945
	대성저수지 (팔탄면 율암리)	37°10′× 126°50′	120	4	168			1945
	산척저수지 (동탄면 방교리)	37°10′× 127°06′	12	3	630			1945
광주군	4개소		2,079	-	294			-
	중앙지 (광주, 중대)	37°36′× 127°07′	264	3	20			1960
	유정지 (도척, 유정)	37°14′× 127°27′	330	4	30			1960
	팔당댐 (남종, 이석)	37°36′× 127°27′	1,485	10	244		○	1970
	경안천 (오포, 뮨형)	37°14′× 127°07′	-	2	-		○
연천군	10개소		130		380
	연천읍 현가리 (차탄천)	38°07′× 127°05′	5	2	10			1970
	연천읍 와초리 (차탄천)	38°09′× 127°06′	5	2	10			1970
	청산면 대전리 (한탄강)	38°01′× 127°05′	10	3	30		○
	청산면 장탄리 (한탄강)	38°03′× 127°05′	10	3	30
	백학면 통구리 (백학저수지)	38°02′× 126°56′	25	3	75
	미산면 아미리 (임진강)	38°01′× 126°58′	15	3	45
	미산면 동이리 (임진강)	38°00′× 127°01′	15	3	45
	왕징면 무등리 (임진강)	38°04′× 127°01′	15	3	45
	왕징면 북삼리 (임진강)	38°06′× 127°02′	15	3	45		○
	장남면 원당리 (임진강)	37°58′× 126°59′	15	3	45

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
포천군	32개소		3,386		8,196
	호병저수지 (포천읍 신읍리)	37°54′× 127°11′	16	3.5	17			1945
	자작저수지 (포천읍 자작리)	37°52′× 127°10′	64	9.5	70	가두리양식		1969
	동교저수지 (포천읍 동교리)	37°51′× 127°08′	127	10.5	140	가두리양식		1965
	황세목저수지 (군내면 유교리)	37°51′× 127°12′	20	3	21	가두리양식		1945
	명산저수지 (군내면 명산리)	37°52′× 127°13′	42	3.5	46			1961
	목욕등저수지 (군내면 좌의리)	37°52′× 127°13′	11	2.5	12	가두리양식		1945
	마전저수지 (가산면 마전리)	37°50′× 127°13′	27	6	30	가두리양식		1956
	금현저수지 (가산면 금현리)	37°49′× 127°11′	13	7	14			1962
	솔다리저수지 (소흘읍 초가팔리)	37°48′× 127°10′	8	3.5	8	가두리양식		1945
	고모저수지 (소흘읍 고모리)	37°48′× 127°10′	181	29	199			1988
	심곡저수지 (신북면 심곡리)	37°55′× 127°10′	217	15.2	238			1946
	상가채저수지 (신북면 가채리)	37°55′× 127°13′	7	2	7			1946
	한홍저수지 (영중면 양문리)	38°00′× 127°16′	25	10	28			1969
	삼산저수지 (영중면 성동리)	38°01′× 127°16′	2	2.5	2	가두리양식		1978
	조치미저수지 (일동면 사직리)	37°59′× 127°22′	5	11	64			1945
	뱉말저수지 (일동면 사직리)	37°58′× 127°21′	10	4.8	4			1980
	연곡저수지 (이동면 연곡리)	38°01′× 127°23′	10	4.5	12			1973
	연곡1저수지 (이동면 연곡리)	38°01′× 127°23′	10	5.5	7			1973
	장암저수지 (이동면 장암리)	38°01′× 127°24′	30	29.2	25			1957
	소회산저수지 (영북면 소회산리)	38°04′× 127°15′	15	2.5	4			1971

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
포천군	화현저수지 (화현면 화현리)	37°55′× 127°19′	11	10	75			1958
	용담저수지 (관인면 냉정리)	38°08′× 127°16′	10	2.5	16			1945
	냉정정저수지 (관인면 냉정리)	38°10′× 127°17′	100	1.5	6			1978
	늘거리저수지 (관인면 중리)	38°04′× 127°12′	10	2	7			1945
	산정호수 (영북면 산정리)	38°04′× 127°19′	228	26	2.278	유도선		1925	농업기반 공사
	우금저수지 (가산면 우금리)	37°50′× 127°13′	688	13	688	가두리양식		1958	〃
	마전저수지 (가산면 마전리)	37°50′× 127°13′	120	11	235	가두리양식		1960	〃
	추동저수지 (창수면 추동리)	37°59′× 127°10′	381	13	381	가두리양식		1955	〃
	중리저수지 (관인면 중리)	38°06′× 127°12′	52	15	519	가두리양식		1960	〃
	기산저수지 (일동면 기산리)	37°56′× 127°20′	102	25.8	1,023			1979	〃
	금주저수지 (영중면 금주리)	37°58′× 127°16′	713	20.5	713	가두리양식		1982	〃
	고모저수지 (소흘읍 고모리)	37°48′× 127°10′	131	25.8	1,307	가두리양식		1984	〃
가평군	9개소		10,070		1,855,022
	북한강 (가평읍 읍내리)	37°50′× 127°31′		7
	활골천 (설악면 엄소리)	37°38′× 127°32′		1
	조종천 (외서면 하천리)	37°44′× 127°26′		0.7			○		팔당상수원대책지역Ⅰ권역
	청평댐 (외서면 청평리)	37°38′× 127°26′	9,921	25	1,855,000
	원홍천 (상면 태봉리)	37°49′× 127°19′		1
	조종천 (하면 하판리)	37°51′× 127°21′		1
	가평천 (북면 도대리)	37°56′× 127°29′		1
	가평천 (북면 목동리)	37°53′× 127°33′		1
	저수지 (외서면 상천리)	37°46′× 127°38′	149	21	2			1981

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
양평군	8개소		418		1,395
	저수지 (양평군 신애리)	37°31′× 127°35′	5	5	26			1945
	저수지 (양평군 덕평리)	37°30′× 127°35′	5	6	33			1956
	저수지 (지제면 월산리)	37°28′× 127°44′	100	9.3	331			1968
	저수지 (지제면 옥현리)	37°27′× 127°43′	8	15	108			1965
	저수지 (지제면 대평리)	37°31′× 127°43′	140	14	460			1962
	저수지 (개군면 향리)	37°26′× 127°39′	160	11.4	437			1945
	하천 (용문면 중원리)	37°32′× 127°42′	-	1	-		○	-
	하천 (용문면 연수리)	37°31′× 127°39′	-	1	-		○	-

담수지 현황

【강 원 도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합 계	335개소		76,940		13,273,633
춘천시	33개소		5,343		3,138,435
	조연지 (신북읍 유포리)	127°45'53"× 37°58'58"	170	13	1,000			1949
	지내지 (신북읍 지내리)	127°43'53"× 37°57'30"	116	6.3	164			1957
	용산지 (신북읍 용산리)	127°43'6"× 37°57'11"	59	4	114	전기선		1957
	소양강댐 (신북읍 천전리)	127°48'12"× 37°57'24"	2703	198	2,900,000			1973
	춘천댐 (신북읍 용산리)	127°45'53"× 37°58'58"	835	27	150,000			1965
	발산 (신북읍 발산리)	127°43'53"× 37°57'30"	14	7	26	전기선		1945
	옹기점말 (신북읍 천전리)	127°43'6"× 37°57'11"	22	6.3	34			1945
	지내 (신북읍 지내리)	127°48'12"× 37°57'24"	38	5.2	11		○	1968
	후평지 (동면 장학리)	127°40'0"× 37°58'6"	98	10.2	261			1957
	절골 (동면 만천리)	127°44'47"× 37°58'22"	30	4	2			1945
	메지울 (동산면 조양리)	127°46'23"× 37°57'14"	12	8	4	전기선		1963
	원창 (동산면 원창리)	127°44'42"× 37°58'38"	23	41.7	3,255			1995
	송아골 (신동면 증리)	127°45'23"× 37°54'22"	20	15	52		○	1968
	사자우상 (신동면 정족리)	127°46'0"× 37°54'45"	9	8	3			1965
	사자우하 (신동면 정족리)	127°48'0"× 37°45'37"	6	5	3	전기선		1968
	의암댐 (신동면 의암리)	127°47'6"× 37°48'0"	326	25	80,000			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
춘천시	향군마을 (동내면 신촌리)	127°43'30"× 37°49'27"	35	7	59			1962
	방아골 (동내면 거두리)	127°44'36"× 37°50'32"	19	6	17			1962
	갈기리 (동내면 학곡리)	127°43'6"× 37°50'29"	7	5	6	전기선		1945
	오라골 (동내면 사암리)	127°40'30"× 37°51'53"	35	5	14			1950
	못둔덕 (동내면 사암리)	127°46'17"× 37°51'24"	23	5	9			1963
	점마을 (동내면 사암리)	127°47'12"× 37°52'25"	12	7	6			1971
	사래울 (동내면 사암리)	127°45'30"× 37°50'42"	25	7	29	전기선		1945
	추곡 (남면 추곡리)	127°46'12"× 37°50'22"	66	22.9	182			1983
	가정 (남면 가정리)	127°46'47"× 37°51'56"	88	18	248			1981
	탄부 (남산면 수동리)	127°46'36"× 37°50'9"	89	22	331			1991
	서상지 (서면 월송리)	127°47'0"× 37°51'40"	152	8.8	424			1957
	신매지 (서면 서상리)	127°39'6"× 37°45'47"	160	25	1856			1985
	가지런이 (서면 금산리)	127°34'53"× 37°46'16"	18	4	5	전기선	○	1945
	고탄 (사북면 고탄리)	127°40'17"× 37°47'24"	5	7	5			1965
	인람 (사북면 인람리)	127°41'17"× 37°56'35"	10	5	5			1945
	송암지 (춘천시 송암동)	127°38'53"× 37°56'9"	58	8	146	전기선		1957
	온수지 (우두동)	127°41'42"× 37°56'45"	60	6	164			1979
원주시	103개소		48,650		4,843
	배울지 (단구동)	127°57'47"× 37°19'11"	230	6	2
	백간지 (단계동)	127°55'36"× 37°22'58"	350	7	5

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	웃골지 (우산동)	127°55'0"× 37°23'53"	470	5	8			1944
	용곡지 (태장동)	127°58'12"× 37°23'34"	640	9.5	31
	자울지 (태장동)	127°58'0"× 37°22'6"	50	3	1
	적동지 (태장동)	127°60'0"× 37°22'9"	240	3.7	8	전기선
	장전지 (태장동)	127°58'0"× 37°24'55"	140	3.2	2	전기선
	집너머골 (태장동)	127°57'47"× 37°24'16"	10	3.2	3	전기선
	번재지 (봉산동)	127°60'0"× 37°22'6"	1,050	8	9	전기선		1992
	모래기 (봉산동)	127°58'47"× 37°22'0"	360	7	2
	신다랭이 (행구동 1121)	127°59'0"× 37°18'45"	190	7	19
	거음대지 (행구동)	127°60'0"× 37°21'17"	1,780	8	12			1985
	동막지 (행구동)	128°0'23"× 37°23'24"	520	7	10
	오리현지 (행구동)	128°0'42"× 37°23'56"	390	9	21
	살구둑지 (행구동)	128°0'23"× 37°22'38"	410	7.5	40
	만대지 (무실동)	127°55'53"× 37°20'6"	350	8	5
	본부락지 (무실동)	127°55'12"× 37°21'37"	360	6	2
	송삼지 (무실동)	127°55'17"× 37°21'30"	400	9	7
	섭재지 (관설동)	128°0'17"× 37°21'17"	1,650	9	12
	대평지 (관설동)	128°0'30"× 37°21'47"	460	7	6	전기선
	삼보골 (반곡동)	127°59'53"× 37°20'9"	80	7	5	전기선
	무네미 (반곡동)	127°59'30"× 37°19'14"	3,150	4	10	전기선		1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	봉대지 (반곡동)	127°58'36"× 37°19'8"	40	4	2	전기선
	서리실 (반곡동)	127°53'6"× 37°19'11"	50	5.0	1
	도리골 (소초면 둔둔리)	127°58'36"× 37°28'55"	810	6.5	4
	도 곡 (소초면 장양리)	127°58'36"× 37°25'11"	270	7.5	15			1984
	선녀골 (소초면 장양리)	127°59'17"× 37°25'14"	810	7.0	20
	재산둔 (소초면 흥양리)	127°59'23"× 37°24'51"	40	4.5	3
	보뜰지 (소초면 흥양리)	127°59'30"× 37°24'48"	20	4.0	2
	새언 (소초면 수암리)	127°58'36"× 37°24'6"	140	4.0	3
	헌언 (소초면 수암리)	127°58'36"× 37°25'56"	60	4.0	4
	진양진 (소초면 수암리)	127°59'53"× 37°25'24"	270	3.7	7
	새래울 (소초면 흥양리)	127°59'30"× 37°24'35"	240	5.0	4
	황골 (소초면 흥양리)	127°59'42"× 37°24'29"	20	4.0	7
	두둑 (소초면 평창리)	128°0'23"× 37°25'34"	60	5.0	3
	관암 (소초면 수암리)	127°58'36"× 37°24'9"	120	5.5	15
	막골 (호저면 주산리)	127°55'23"× 37°26'51"	220	3.6	3	전기선
	평촌 (호저면 주산리)	127°55'53"× 37°26'45"	180	3.7	3	전기선
	광격 (호저면 광격리)	127°56'47"× 37°28'0"	100	4.0	7
	동막 (호저면 광격리)	127°56'36" 37°28'16"	720	7.4	21	전기선
	상장모 (호저면 무장리)	127°53'42" 37°25'34"	590	9.8	71	전기선
	생암 (호저면 무장리)	127°55'23" 37°25'21"	1,180	1.0	14	전기선

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	송정 (호저면 만종리)	127°54'47"× 37°23'27"	190	9.0	9	전기선
	대미기 (호저면 만종리)	127°54'47"× 37°23'30"	20	10.0	2	전기선
	휴계 (호저면 만종리)	127°54'36"× 37°22'12"	300	2.5	2	전기선
	안골 (호저면 만종리)	127°54'53"× 37°22'3"	430	10.0	1	전기선
	고산 (호저면 고산리)	127°55'12"× 37°28'9"	108	15.0	515	-		1978
	직동 (지정면 가곡리)	127°52'42"× 37°24'51"	310	3.5	13	-
	도오개 (지정면 가곡리)	127°53'0"× 37°23'11"	260	3.5	7	-
	송호 (지정면 월송리)	127°53'0"× 37°24'29"	320	5.6	25	-
	분터골 (지정면 월송리)	127°52'42"× 37°24'42"	190	5.0	6	-
	작동 (지정면 간현리)	127°50'17"× 37°23'43"	300	5.4	7	-
	안창 (지정면 안창리)	127°49'6"× 37°21'30"	80	3.0	3	-
	차면 (지정면 신평리)	127°53'42"× 37°24'35"	310	3.5	3	-
	안골 (문막읍 문막리)	127°49'42"× 37°19'30"	110	3.0	7	-
	반계 (문막읍 반계3리)	127°46'53"× 37°18'32"	295	17.6	1,158	-		1953
	취병 (문막읍 취병2리)	127°47'6"× 37°20'35"	105	17.9	625	-		1965
	황수골 (부론면 노림리)	127°47'17"× 37°16'22"	70	2.4	14	고압선
	왜문지 (부론면 노림리)	127°46'53"× 37°16'25"	120	9.6	1	-
	장남 (부론면 노림리)	127°46'23"× 37°16'45"	110	4.4	2	-
	무상골상 (부론면 노림리)	127°46'23"× 37°16'42"	80	3.1	2	-
	무상골하 (부론면 노림리)	127°46'23"× 37°16'35"	100	2.6	1	-

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	진검 (부론면 홍호리)	127°45'42"× 37°14'19"	330	8.8	1
	가래울 (부론면 홍호리)	127°45'30"× 37°14'0"	440	9.6	1
	고사리골 (부론면 법천리)	127°46'30"× 37°13'50"	400	7.5	10
	산수동 (부론면 법천리)	127°46'42"× 37°13'43"	120	5.5	3
	잣나무골 (부론면 손곡리)	127°47'47"× 37°14'45"	50	5.2	2
	송정 (부론면 손곡리)	127°47'47"× 37°14'55"	50	1.6	3
	손곡 (부론면 손곡2리)	127°48'0"× 37°14'38"	161	17.1	817
	단강 (부론면 단강리)	127°45'42"× 37°12'22"	300	5.8	5
	덧재 (부론면 단강리)	127°46'6"× 37°12'12"	50	4.8	1
	섬뜰 (부론면 단강리)	127°47'42"× 37°10'42"	110	9.5	3
	염터 (부론면 단강리)	127°47'47"× 37°10'35"	860	4.0	4
	공농 (부론면 정산리)	127°47'17"× 37°10'32"	170	3.6	2
	능골 (부론면 정산리)	127°47'17"× 37°10'9"	160	9.5	1
	조산 (부론면 정산리)	127°47'17"× 37°10'3"	110	9.5	2
	안산골 (부론면 정산리)	127°45'36"× 37°11'56"	100	12.0	1
	칠통 (귀래면 운계리)	127°53'42"× 37°12'0"	6,980	3.3	40
	가마골 (귀래면 운계리)	127°53'30"× 37°12'32"	170	4.0	1
	가래울 (귀래면 운계리)	127°53'6"× 37°12'45"	170	5.0	1
	터골 (귀래면 운계리)	127°53'6"× 37°12'12"	410	4.8	1
	사두 (귀래면 운계리)	127°53'12"× 37°12'32"	50	4.8	1

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	법동 (귀래면 운남리)	127°53'47"× 37°10'0"	20	4.0	1
	새말 (귀래면 운남리)	127°53'53"× 37°11'50"	10,040	3.0	1
	새터말 (귀래면 운남리)	127°53'17"× 37°11'47"	30	2.5	1
	용암말 (귀래면 운남리)	127°53'17"× 37°10'9"	170	2.5	4
	욕골 (귀래면 주포리)	127°50'42"× 37°10'12"	70	3.2	2
	소리개상 (귀래면 용암리)	127°50'36"× 37°10'19"	120	1.6	2		○
	소리개하 (귀래면 용암리)	127°50'42"× 37°10'25"	60	1.5	2
	용암 (귀래면 용암리)	127°51'6"× 37°10'25"	40	4.5	8
	지둔 (귀래면 용암리)	127°51'6"× 37°10'25"	150	2.2	1
	미촌 (흥업면 매지리)	127°51'6"× 37°16'35"	750	11.0	28
	가리골 (흥업면 흥업리)	127°54'47"× 37°18'0"	170	6.0	15
	당골 (흥업면 흥업리)	127°56'6"× 37°19'56"	240	5.0	1	고압선
	재재기 (흥업면 흥업리)	127°54'6"× 37°19'53"	80	4.5	2	고압선
	터둔 (흥업면 흥업리)	127°55'42"× 37°19'40"	60	5.0	2	고압선		1984
	대안 (흥업면 대안리)	127°52'23"× 37°18'48"	710	7.0	3
	다리골 (흥업면 사제리)	127°54'6"× 37°19'8"	350	4.6	6	고압선		1984
	절골 (흥업면 사제리)	127°53'12"× 37°21'43"	130	4.4	1
	흥업 (흥업면 매지2리)	127°54'23"× 37°17'8"	251	12.0	1,019			1955
	도매촌 (판부면 서곡리)	127°57'6"× 37°19'11"	240	3.5	4
	내남송 (판부면 서곡리)	127°57'0"× 37°19'17"	620	9.0	4

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
원주시	외남송 (판부면 서곡리)	127°56'36"× 37°20'55"	130	8.0	4
강릉시	14개소		3,101		24,925
	향호 (주문진읍향 호리)	128°47'17"× 37°55'56"	436	15	1,021			1983
	오봉 (성산면 오봉리)	128°49'12"× 37°42'19"	860	50.6	14,346		○	1977
	칠성 (구정면 어단리)	128°53'36"× 37°42'51"	180	21.8	673			1952
	동막 (구정면 어단리)	128°54'53"× 37°42'32"	250	22	1,042			1961
	쟁골 (강동면 상시동리)	128°57'0"× 37°44'55"	8	4.5	16			1940
	독골 (강동면 상시동리)	128°58'0"× 37°44'25"	4	4	6			1940
	북동 (옥계면 북동리)	128°59'17"× 37°37'1"	335	17	1,428			1976
	사기막 (사천면 사기막리)	128°47'36"× 37°45'11"	178	33.6	2,240			1980
	신왕 (연곡면 신왕리)	128°47'23"× 37°51'30"	179	14.3	947			1955
	선연 (홍제동)	128°52'12"× 37°45'1"	6	3	6			1944
	장현 (장현동)	128°53'47"× 37°44'29"	436	14.8	2,176			1941
	죽일 (유천동)	128°51'53"× 37°47'14"	10	2.9	8			1937
	저동 (저동)	128°53'23"× 37°48'19"	6	3.2	5			1944
	경포 (경포동)	128°51'30"× 37°47'24"	213	17.3	1,011			1972
동해시	1개소		490		7,700
	달방댐 (삼화동)	129°2'0"× 37°31'47"	490	32	7,700			1990
속초시	5개소		161		1,287
	대포동 (대포동)	128°35'53"× 38°10'12"	10	2.0	20			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
속초시	외옹치 (대포동)	128°36'30"× 38°16'9"	12	4.5	9		○	1945
	청대리 (조양동)	128°34'6"× 38°10'38"	4	4.0	3			1945
	논산리 (조양동)	128°35'12"× 38°10'42"	6	4.0	6			1945
	학사평 (노학동)	128°30'23"× 38°12'3"	129	24.8	1,249			1959
삼척시	6개소		1,354		9,669
	교곡 (근덕면 교곡리)	129°11'42"× 37°22'6"	30	20	224			1984
	오리 (근덕면 교가리)	129°14'24"× 37°23'53"	5	8	6			1962
	기곡 (원덕읍 기곡리)	129°15'54"× 37°10'45"	51	11.8	167			1955
	미로 (미로면 삼거리)	129°4'24"× 37°25'14"	54	16.6	367			1955
	초당 (근덕면 하맹방리)	129°12'12"× 37°24'55"	174	12.2	905			1963
	광동댐 (하장면 광동리)	128°57'17"× 37°20'0"	1,040	39.5	8,000		○	1985
홍천군	39개소		1,632		8,669
	장전평 (홍천읍 장전평리)	127°56'23"× 37°40'32"	6	5	7			1965
	골말 (화촌면 장평리)	128°3'36"× 37°46'22"	7	5	4			1945
	북창 (두촌면 철정리)	128°34'6"× 38°10'38"	7	5	4			1968
	물걸 (내촌면 물걸리)	128°10'0"× 37°48'19"	32	15	222			1980
	가쟁이 (내촌면 답풍리)	128°4'54"× 37°49'8"	2	4	3			1945
	답동 (내촌면 답풍리)	127°67'12"× 38°25'53"	2	4	3			1962
	덕밭재 (서석면 풍암리)	128°11'42"× 37°43'1"	2	4	3			1962
	청량 (서석면 청량리)	128°12'42"× 37°41'27"	4	8	12			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
홍천군	삼재골 (동면 속초리)	127°57'0"× 37°41'11"	2	3.5	15			1964
	배터 (동면 삼현리)	127°54'12"× 37°41'40"	20	7	25			1966
	삼현 (동면 삼현리)	127°54'23"× 37°26'19"	5	4	4			1979
	월운 (동면 월운리)	127°56'36"× 37°38'35"	28	10	25			1964
	후동 (동면 후동리)	127°56'42"× 37°39'27"	20	11.5	50			1967
	유목정 (남면 유목정리)	127°45'42"× 37°36'45"	16	6	15			1984
	신대 (남면 신대리)	127°48'36"× 37°36'58"	8	10	16			1984
	제곡 (남면 제곡리)	127°46'53"× 37°40'58"	8	8	15			1967	1955
	자터 (남면 제곡리)	127°46'23"× 37°39'21"	4	4	7			1984
	용수 (남면 용수리)	127°43'53"× 37°39'4"	19	10	46			1971
	화전 (남면 화전리)	127°45'42"× 37°37'30"	8	4.5	7			1958
	홍성골 (남면 화전리)	127°45'12"× 37°37'34"	8	7	10			1960
	모곡 (서면 모곡리)	127°36'6"× 37°42'22"	42	4.3	57			1945
	역전평 (북방면 역전평리)	127°47'6"× 37°45'56"	23	9	14			1967
	구 만 (북방면 구만리)	127°42'30"× 37°43'4"	30	12	53			1972
	북 정 (북방면 구만리)	127°47'12"× 37°42'32"	4	4	2			1979
	왯 벌 (북방면 장항리)	127°47'12"× 37°42'32"	15	4	2			1979
	굴 지 (북방면 굴지리)	127°47'36"× 37°43'24"	17	4	7			1965
	소매곡 (북방면 소매곡리)	127°49'42"× 37°42'12"	32	16	43			1970
	양 수 (북방면 소매곡리)	127°49'53"× 37°43'43"	2	5	4			1962

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
홍천군	성동 (북방면 성동리)	127°52'23"× 37°45'24"	210	23.1	1,530			1949
	시동 (남면 시동2리)	127°50'36"× 37°35'24"	65	16	228			1940
	유치 (남면 유치리)	127°51'0"× 37°35'17"	100	11.5	480			1948
	월천1 (남면 월천리)	127°47'23"× 37°38'16"	40	15	155			1948
	월천2 (남면 월천리)	127°46'53"× 37°38'25"	30	10	90			1948
	생곡 (서석면 생곡리)	128°14'42"× 37°41'27"	217	29	2184			1978
	좌운 (동면 좌운리)	128°2'12"× 37°39'30"	145	12.4	538			1955
	속초 (동면 속초1리)	127°59'0"× 37°41'40"	66	14.4	321			1959	1955
	굴운 (화촌면 굴운리)	127°57'17"× 37°44'0"	152	23.6	1120			1969
	개운 (동면 개운리)	127°57'6"× 37°40'45"	170	20	747			1975
	상오안 (홍천읍 상오안리)	127°49'0"× 37°39'30"	64	28	601			1982
횡성군	54개소		1,078		30,816
	북천 (횡성읍 북천리)	127°59'36"× 37°30'6"	0.3	2.5	6	전기선		1945
	북천 (횡성읍 북천리)	127°59'36"× 37°30'6"	0.3	2.5	6	전기선		1945
	내지 (횡성읍 내지리)	128°0'42"× 37°32'55"	0.7	5	13	큰나무		1945
	마옥 (횡성읍 마옥리)	128°1'18"× 37°32'19"	0.2	4	10	큰나무		1961
	산수골 (횡성읍 개전리)	128°0'42"× 37°31'43"	0.2	5	7			1945
	무덤실 (횡성읍 개전리)	128°1'36"× 37°31'27"	0.7	3	14			1945
	본 말 (횡성읍 개전리)	128°0'47"× 37°32'51"	0.8	3	7			1945
	말미 (횡성읍 마산리)	128°0'17"× 37°30'12"	0.5	3	7	전기선		1945
	옹골 (횡성읍 마산리)	127°0'6"× 37°30'35"	0.4	2.5	4	큰나무		1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
횡성군	청룡 (횡성읍 청용리)	127°59'0"× 37°29'47"	4	6	114	낚시터		1945
	묵계 (횡성읍 묵계리)	127°58'23"× 37°29'37"	0.8	4.5	10			1945
	모평 (횡성읍 모평리)	127°58'0"× 37°28'16"	0.8	6	10			1965
	사재올 (횡성읍 반곡리)	127°57'23"× 37°29'37"	1.6	4.5	8	큰나무		1945
	갈풍 (횡성읍 갈풍리)	127°56'42"× 37°29'27"	0.5	2.5	2			1945
	개 터 (횡성읍 가담리)	127°58'12"× 37°29'17"	0.5	4.5	5			1961
	고내미 (횡성읍 조곡리)	128°1'48"× 37°30'12"	0.7	3	8			1945
	새골 (횡성읍 조곡리)	128°1'24"× 37°30'25"	0.8	2.5	2			1947	1955
	도일 (횡성읍 조곡리)	128°1'48"× 37°30'25"	0.4	3	6			1945
	왕가래 (횡성읍 조곡리)	128°1'42"× 37°30'42"	0.5	5	15	전기선		1945
	내추동 (횡성읍 추동리)	128°1'48"× 37°30'51"	0.5	3	12			1945
	역골 (우천면 백달리)	128°4'48"× 37°27'24"	1.1	4	12	큰나무		1945
	안담 (우천면 백달리)	128°4'0"× 37°27'37"	1.9	5	18			1945
	능안 (우천면 상하가)	128°4'48"× 37°27'24"	0.6	4.5	6	전기선		1945
	밀말 (우천면 정금리)	128°6'18"× 37°32'55"	0.4	4.5	3			1945
	양촌 (우천면 정금리)	128°6'30"× 37°30'9"	0.2	7	5			1945
	우복골 (우천면 산전리)	128°4'54"× 37°30'38"	0.6	44	1	전기선		1945
	상안 (안흥면 상안리)	128°14'42"× 37°25'14"	5	19	321			1987
	덧재 (안흥면 지구리)	128°10'5"× 37°27'40"	0.3	44	4	큰나무		1945
	자포곡 (둔내면 자포곡)	128°16'12"× 37°31'17"	4.6	18	201			1983

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
횡성군	뺄골 (둔내면 현천리)	128°9'54"× 37°30'25"	0.7	5	7			1945
	새수골 (둔내면 현천리)	128°11'54"× 37°30'16"	0.8	5	3			1945
	당산 (둔내면 현천리)	128°13'30"× 37°30'6"	0.8	3	3			1945
	화동 (둔내면 화동리)	128°15'30"× 37°35'43"	1	12	113			1969
	매일 (갑천면 매일리)	128°8'12"× 37°33'1"	1.9	7	50	전기선		1961
	중금 (갑천면 중금리)	128°6'54"× 37°35'30"	7.5	144	67			1979
	초당 (공근면 학담리)	127°57'36"× 37°33'37"	0.2	3	2	큰나무		1945
	능막골 (공근면 상동리77)	127°59'30"× 37°38'55"	0.4	5	3			1961	1955
	백인벌 (공근면 부창리)	127°59'0"× 37°36'58"	2.5	8	55			1974
	삼배 (공근면 삼배리)	128°0'47"× 37°35'40"	4.8	15.8	220			1984
	배실 (공근면 가곡리)	127°58'36"× 37°35'34"	0.5	3	2			1945
	웃말 (공근면 행정리)	127°57'53"× 37°35'30"	0.4	4	3			1945
	샛말 (공근면 행정리)	127°57'17"× 37°35'21"	0.4	2.5	4			1945
	뒷골 (공근면 내곡리)	127°58'36"× 37°33'56"	0.3	3	6			1945
	솔아 (공근면 오산리)	127°58'47"× 37°32'12"	0.5	3.5	3	전기선		1945
	오미 (공근면 오산리)	127°59'17"× 37°31'8"	0.6	4	7	전기선		1945
	옹고들 (공근면 수백리)	128°0'23"× 37°33'53"	0.7	3	7			1945
	회진 (공근면 덕촌리)	127°59'30"× 37°33'47"	1.4	3	10	전기선		1945
	하궁 (우천면 하궁리)	128°8'42"× 37°30'42"	3.7	25.5	323			1990
	부곡 (강림면 부곡리)	128°3'54"× 37°20'19"	6.3	31.5	586			1989

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
횡성군	횡성댐 (갑천면 중금리)	128°3'12"× 37°33'1"	980	50	265,482			1999
	반곡 (횡성읍 반곡리)	127°57'12"× 37°29'30"	7.3	10.1	220	낚시터		1956
	율동 (갑천면 율동리)	128°6'42"× 37°35'27"	2	8.5	59			1946
	오원 (우천면 오원리)	128°6'48"× 37°27'53"	12.4	26	1,024	낚시터		1971
	삼거 (갑천면 삼거리)	128°4'0"× 37°34'3"	11.5	21	654			1979
영월군	6개소		32		35
	연덕 (북면 연덕리)	128°26'12"× 37°18'55"	6	2.0	7			1965
	나부리 (남면 연당리)	128°24'6"× 37°11'27"	5	2.0	6			1945	1955
	샛터 (남면 연당리)	128°24'30"× 37°11'43"	4	2.0	5			1940
	평촌 (주천면 도천리)	128°14'18"× 37°17'30"	7	2.0	8			1946
	금마 (주천면 금마리)	128°16'23"× 37°14'51"	8	1.5	7	전기선		1955
	능동 (영월읍 영흥리)	128°27'36"× 37°12'32"	2	2.0	2	전기선		1955
평창군	6개소		77		1,215
	천동 (평창읍 천동리)	128°22'18"× 37°20'0"	6	4	5			1945
	계촌 (방리면 계촌리)	128°17'6"× 37°28'45"	42	24	237			1994
	신리 (대화면 신리)	128°28'0"× 37°34'45"	10	34	956			2001
	큰방축 (봉평면 창동리)	128°23'23"× 37°38'55"	9	5	9			1945
	작은방축 (봉평면 창동리)	128°23'36"× 37°38'55"	6	5	6			1945
	거 문 (진부면 거문리)	128°31'36"× 37°36'12"	4	6	2			1957

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
정선군	6개소		119		441
	양지좌사 (동면 화암3리)	128°46'23"× 37°22'35"	6	1.5	3			2000
	아우라지 (북면 여량리)	128°43'23"× 37°29'37"	25	3.5	85			자연
	지경보 (북면 유천2리)	128°45'0"× 37°29'53"	20	3.5	60			1975
	봉정보 (북면 봉정리)	128°46'47"× 37°28'25"	20	4.5	80			1980
	흥터보 (북면 유천3리)	128°43'6"× 37°30'12"	15	5	65			1980
	반천 (임계면 반천2리)	128°48'0"× 37°28'0"	33	4.5	148			1960
철원군	16개소		7,121		26,528				1955
	율이 (철원읍 율이리)	127°11'12"× 38°14'51"	10	3	10	양어장		1968
	모시율 (철원읍 대마리)	127°9'18"× 38°15'8"	12	3	4			1945
	연동 (김화읍 청양리)	127°21'0"× 38°13'34"	8	3	4	양어장		1945
	안터 (갈말읍 지포리)	127°17'42"× 38°8'6"	27	3	40			1958
	안터1 (갈말읍 지포리)	127°16'53"× 38°7'34"	5	2	2	큰나무		1965
	내대 (갈말읍 내대리)	127°17'18"× 38°12'6"	20	4	33			1980
	옹장골 (갈말읍 지경리)	127°20'53"× 38°13'40"	22	4	33			1958
	오지 (동송읍 오지리)	127°15'30"× 38°11'47"	8	4	5			1970
	풍암 (근남면 풍암리)	127°28'0"× 38°15'34"	7	2.5	10			1958
	학 (동송읍 오덕리)	127°13'36"× 38°14'3"	1,530	4.4	1,815			1925
	금연 (동송읍 오지리)	127°14'5"× 38°10'12"	200	6.5	891	양어장		1959
	하갈 (동송읍 하갈리)	127°15'12"× 38°16'38"	95	8	120			1963

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
철원군	용화 (갈말읍 신철원리)	127°20'42"× 38°7'50"	286	10	1,978			1961
	산명호 (철원읍 내포리)	127°10'54"× 38°17'1"	794	5	1,790			1971
	토교 (동송읍 양지리)	127°17'18"× 38°17'1"	3,348	10	15,556			1976
	동송 (동송읍 강산리)	127°14'36"× 38°18'6"	749	11	4,237			1977
화천군	4개소		1,829		10,000,021
	풍산 (화천읍 풍산리)	127°43'53"× 38°8'55"	5	7.8	7			1960
	오음 (간동면 오음리)	127°49'17"× 38°3'14"	9	7	6			1960
	덕둔 (간동면 유촌리)	127°46'17"× 38°3'14"	5	8	8			1960
	화천댐 (간동면 구만리)	127°46'17"× 38°7'1"	1,810	24.2	10,000,000			1944
양구군	12개소		439		1,363
	윗말 (양구읍 공리)	127°57'47"× 38°3'47"	3	6	3			1968
	잼골 (양구읍 학조리)	127°58'30"× 38°4'19"	5	5	5			1965
	한세골 (양구읍 학조리)	127°58'30"× 38°4'19"	7	4	6			1965
	오리개 (양구읍 학조리)	127°58'30"× 38°4'19"	10	3	9			1958
	이리 (양구읍 이리)	127°58'30"× 38°4'51"	7	4	7	양어장		1945
	녀분동 (양구읍 정림리)	127°58'30"× 38°5'56"	4	5	3			1945
	관암골 (양구읍 정림리)	127°57'47"× 38°5'56"	3	3	3			1968
	용산벌 (양구읍 하리)	127°57'47"× 38°6'29"	4	6	4			1968
	용두담 (남면 구암리)	128°1'18"× 38°3'24"	10	6	7			1971
	윤오골 (남면 죽2리)	127°59'12"× 38°3'14"	10	5	5			1948

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
양구	오 유 (해안면 오유리)	128°7'18"× 38°16'12"	134	13.5	140			1978
	월운 (동면 월운리)	128°3'12"× 38°13'30"	242	17.8	1,171			1962
인제군	14개소		13		7
	쇄골 (북면 월학1리)	128°1'30"× 38°8'32"	2	3	2			1955
	한계 (북면 한계1리)	128°15'36"× 38°9'8"	2	3	2			1961
	구만동 (상남면 하남리)	128°17'36"× 37°55'50"	6	5	1			1957
	의식동 (상남면 하남리)	128°17'23"× 37°54'32"	3	3.5	2			1979
고성군	15개소		5,393		16,679
	장신 (간성읍 장신리)	128°23'36"× 38°20'29"	85	5	39			1967
	어천 (간성읍 어천리)	128°24'30"× 38°21'4"	28	10	29			1979
	거진 (거진읍 냉천리)	128°23'53"× 38°25'56"	333	17	2,131			1975
	원당 (거진읍 원당리)	128°25'23"× 38°27'8"	250	3	3			1993
	화진포호 (거진읍 화포리)	128°26'36"× 38°27'56"	2,400	5	9,000			-
	철통 (현내면 철통리)	128°25'42"× 38°30'3"	35	5	4			1945
	산학 (현내면 산학리)	128°24'53"× 38°28'45"	30	5	3			1943
	공수골 (현내면 초도리)	128°25'30"× 38°29'21"	150	4	1.5			1945
	대장동 (현내면 죽정리)	128°24'53"× 38°27'43"	100	4	8			1981
	중구터 (현내면 산학리)	128°24'53"× 38°28'35"	50	4	3			1968
	사천 (현내면 명파리)	128°24'6"× 38°33'24"	30	4	1.5			1986
	송지호 (죽왕면 오호리)	128°31'6"× 38°20'9"	667	2	1,250			-

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
	학사평 (토성면 원암리)	128°30'23"× 38°12'9"	101	16.5	1,249			1963
	도원 (토성면 도원리)	128°29'36"× 38°16'6"	284	17.3	2,899			1970
	용지 (토성면 용촌리)	128°34'0"× 38°13'30"	850	6	58			1964
양양군	1개소		108		1,000
	둔전 (강현면 둔전리)	128°32'36"× 38°7'14"	108	18	1,000		○	1976

담수지 현황

【충청북도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
계	180개소		197,231		5,811,181
청주시	2개소		132		814
	명암지 (상당 용담)	36°37′× 127°30′	93	7	510	물놀이시설		1921
	용정지 (상당 용정)	36°37′× 127°31′	39	9	304			1959
충주시	14개소		100,743		2,767,472
	화곡지 (주덕읍 화곡리)	37°00′× 127°48′	167	9.2	861	전선		1982
	중산지 (상모면 중산리)	36°52′× 127°01′	199	25.0	2,270	전선		1982
	부연지 (이류면 장성리)	36°58′× 127°51′	19	5.0	67	전선		1968
	용당지 (신니면 송암리)	37°00′× 127°42′	822	11.0	4,423			1949
	광월지 (신니면 문락리)	37°01′× 127°41′	88	14..0	635			1994
	대덕지 (노은면 대덕리)	37°03′× 127°43′	159	8.5	750	전선		1959
	복성지 (앙성면 지당리)	37°06′× 127°44′	170	12.0	967			1960
	앙암지 (앙성면 모점리)	37°09′× 127°44′	242	13.0	1,492			1969
	목미지 (앙성면 목미리)	37°08′× 127°45′	61	14.5	430			1996
	원곡지 (엄정면 원곡리)	37°09′× 127°55′	18	14.0	516			1997
	추평지 (엄정면 추평리)	37°07′× 127°56′	414	15.0	3,808	전선		1981
	호암지 (호암동)	36°57′× 127°55′	287	7.1	1,030	전선		1924
	대제지 (호암동)	37°56′× 127°55′	97	3.6	223	전선		1917

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
충주시	충주호 (살미면외 4개면)	37°00′× 128°00′	98,000	9.2	2,750,000		○	1985
제천시	12개소		854		5,200
	제천시 모산동 (영호지 : 제1의림지)	37°11′× 128°13′	153	3.2	501			1914
	제천시 모산동 (비룡담 : 제2의림지)	37°12′× 128°13′	84	7.3	621			1970
	제천시 두학동 (유암 : 장치미)	37°08′× 128°17′	110	3.5	394			1949
	제천시 산곡동 (용하)	37°06′× 128°11′	30	5.8	175			1959
	제천시 금성면 월림 (월림)	37°05′× 128°10′	59	5.5	330			1959
	제천시 금성면 성내 (무암)	37°02′× 128°11′	22	6.0	133			1959
	제천시 봉양읍 명암 (매곡)	37°10′× 128°11′	59	3.0	179			1959
	제천시 봉양읍 미당 (백곡)	37°10′× 128°08′	49	6.4	317			1959
	제천시 백운면 방학 (백마)	37°10′× 128°01′	91	16.4	1,496			1984
	제천시 덕산면 선고 (선고)	36°53′× 128°12′	65	8.4	549			1998
	제천시 송학면 오미 (오미)	37°14′× 128°12′	132	7.0	505			1974
청원군	11개소		12,350		154,494
	한계제 (가덕면 한계리)	127°33'23"× 36°35'59"	160	9.5	939	가두리		1978
	용곡제 (미원면 용곡리)	127°38'33"× 36°40'43"	1,230	8.0	915	가두리		1984
	부연제 (북이면 부연리)	127°34'27"× 36°44'19"	50	7.0	254			60
	비상제 (내수읍 비상리)	127°34'49"× 36°42'16"	2,280	7.0	351			1960

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
청원군	노현제 (의면 노현리)	127°32'52"× 36°30'52"	100	7.0	929			1988
	호암제 (오창면 양청리)	127°25'45"× 36°42'53"	800	8.0	111			1960
	대청호 (문의면 미천리)	127°30'23"× 36°30'38"	7,280	30.0	149,000		○	1980
	연제제 (강외면 연제리)	127°19'25"× 36°37'40"	230	6.7	810			1945
	사암제 (강외면 공북리)	127°18'48"× 36°39'10"	60	7.0	400			1957
	소로제 (옥산면 소로리)	127°24'0"× 36°41'44"	30	7.0	97	가두리		1953
	중리제 (미원면 중리)	127°40'6"× 36°39'51"	130	10.0	688	가두리		1984
보은군	10개소		2,212		17,820
	종곡지 (보은읍 종곡리)	36°31′× 127°45′	97	14	930			1969
	삼가지 (내속리 삼가리)	36°29′× 127°51′	779	17	6,333			1962
	장재지 (외속리 장재리)	36°29′× 127°47′	80	12	479			1957
	갈평지 (마로면 갈평리)	36°25′× 127°50′	105	14	698			1981
	백록지 (마로면 변둔리)	36°24′× 127°51′	164	7	818			1981
	보청지 (수한면 병원리)	36°28′× 127°41′	329	28	4,514			1981
	쌍암지 (회북면 쌍암리)	36°32′× 127°37′	107	12	795			1984
	상궁지 (내북면 상궁리)	36°31′× 127°39′	385	9	2,052			1954
	도원지 (내북면 도원리)	36°35′× 127°39′	80	12	568			1978
	노티지 (보은읍 노티리)	36°31′× 127°41′	86	17	633			1999
옥천군	9개소		144		10,377
	안남면 도농리	36°22'18"× 127°41'12"	9.6	12	649	전선,낚시터운영		1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
옥천군	안내면 서대리	36°24'48"× 127°40'00"	8.8	13	573	전선,낚시터운영		1954
	청성면 장연리	36°14'36"× 127°35'36"	19	35	1,906	전선		1998
	청산면 효목리	36°19'06"× 127°49'18"	12	13	450	전선		1981
	청산면 의지리	36°19'36"× 127°50'42"	10	14	416	전선		1981
	청산면 한곡리	36°18'42"× 127°47'48"	4.9	15	343	전선		1987
	이원면 개심리	36°11'36"× 127°38'00"	36	12	1,861	전선,낚시터운영		1955
	이원면 장찬리	36°15'00"× 127°35'00"	37	30	3,769	전선		1979
	군서면 상지리	36°15'12"× 127°30'36"	6.5	13	410	전선		1956
영동군	40개소		267		5,838
	명덕지 (양산면 누교리)	36°10′× 127°37′	8	7	22			1945
	각계지 (심천면 각계리)	36°12′× 127°44′	5	3	6			1945
	옥계지 (심천면 고당리)	36°12′× 127°40′	11	9	11			1964
	명천지 (심천몀 명천리)	36°10′× 127°43′	3	4	8			1965
	죽촌제 (양강면 죽촌리)	36°08′× 127°48′	8	15	303			1954
	에미실지 (영동읍 설계리)	36°11′× 127°48′	4	5	15			1945
	하가지 (영동읍 가리)	36°12′× 127°54′	5	8	24			1965
	심원지 (영동읍 심원리)	36°13′× 127°50′	8	12	29			1974
	사동지 (영동읍 봉현리)	36°11′× 127°50′	7	11	20			1964
	탑선지 (영동읍 심원리)	36°12′× 127°50′	12	9	40			1964
	반곡지 (영동읍 매천리)	36°09′× 127°47′	7	4	15			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영동군	부곡지 (영동읍 동정리)	36°11′× 127°47′	12	9	35			1945
	산익지 (영동읍 산익리)	36°09′× 127°49′	8	12	13			1966
	한곡지 (용산면 한곡리)	36°17′× 127°47′	10	9	28			1968
	구촌지 (용산면 구촌리)	36°16′× 127°50′	4	4	10			1965
	청화지 (용산면 청화리)	36°18′× 127°50′	4	6	17			1962
	신항지 (용산면 신항리)	36°17′× 127°49′	6	7	11			1945
	천작지 (용산면 천작리)	36°17′× 127°48′	4	5	7			1959
	안화지 (황간면 안화리)	36°13′× 127°54′	5	5	11			1945
	큰골지 (황간면 난곡리)	36°15′× 127°53′	7	5	24			1945
	신탄지 (황간면 서송원)	36°11′× 127°54′	6	5	6			1945
	지산지 (추풍령면 지봉리)	36°14′× 128°00′	2	8	5			1961
	장척지 (매곡면 장척리)	36°12′× 127°51′	4	10	18			1945
	사야지 (매곡면 공수리)	36°09′‘× 127°59′	5	9	6			1945
	두릉지 (양강면 가동리)	36°08′× 127°46′	8	4	12			1945
	순양지 (학산면 박계리)	36°06′× 127°40′	8	12	35			1977
	입석지 (학산면 서산리)	36°05′× 127°42′	2	4	3			1957
	조령지 (학산면 지내리)	36°06′× 127°37′	5	8	14			1967
	모정지 (학산면 봉소리)	36°04′× 127°41′	2	3	2			1945
	수동지 (학산면 봉림리)	36°06′× 127°44′	2	4	5			1945
	산막제 (양강면 산막리)	36°07′× 127°47′	17	19	955			1964

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영동군	지촌제 (양강면 지촌리)	36°06′× 127°46′	4	14	180			1975
	아암제 (학산면 봉소리)	36°04′× 127°40′	5	19	304			1976
	범화제 (학산면 범화리)	36°05′× 127°44′	6	25	517			1981
	오정제 (양산면 죽산리)	36°09′× 127°40′	4	17	188			1963
	누교제 (양산면 누교리)	36°10′× 127°37′	6	16	516			1981
	미전제 (용산면 미전리)	36°18′× 127°49′	9	16	385			1968
	추풍령제 (추풍령 죽전리)	36°13′× 127°02′	18	16	665			1929
	강진제 (매곡면 강진리)	36°09′× 127°58′	12	24	879			1983
	어촌제 (매곡면 어촌리)	36°08′× 127°59′	4	37	494			1985
진천군	11개소		7,240		48,923
	진천읍 건송리	36°51′× 127°24′	2,320	15	21,504		○	1984
	이월면 신계리	36°56′× 127°25′	230	10	1,643			1960
	초평면 화산리	36°50′× 127°31′	2,580	13	13,825			1976
	만승면 구암리	36°85′× 127°26′	230	7	1,272			1960
	이월면 송림리	36°56′× 127°25′	20	7	104			1976
	덕산면 신척리	36°55′× 127°30′	190	4	367			1960
	문백면 옥성리	36°47′× 127°26′	80	10	428			1973
	문백면 사양리	36°49′× 127°30′	50	10	208			1973
	백곡면 성대리	36°56′× 127°21′	50	12	324			1984
	진천읍 연곡리	36°50′× 127°21′	110	10	913	전기선		1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진천군	초평면 신통리	36°51′× 127° 35′	1.380	18	8,335			1988
괴산군	21개소		67,329		27,765
	신항지 (괴산읍 신항리)	36°51′× 127°46′	21	11	1,181	유료낚시터		1984
	이담지 (감물면 백양리)	36°51′× 127°52′	17	5	645			1931
	매전지 (감물면 매전리)	36°48′× 127°52′	13	10	544			1978
	오가지 (장연면 오가리)	36°48′× 127°57′	3	5	167	유료낚시터		1976
	추점지 (장연면 추점리)	36°51′× 127°57′	10	5	150	유료낚시터		1976
	분지지 (연풍면 분지리)	36°45′× 128°01′	8	7	314		○	1973
	원픙지 (연풍면 원풍리)	36°48′× 128°02′	5	7	185			1990
	내응지 (연풍면 유하리)	36°46′× 128°00′	2	5	59			1977
	칠성지 (칠성면 율원리)	36°46′× 127°51′	16	10	701	유료낚시터		1962
	문광지 (문광면 양곡리)	36°46′× 127°45′	21	11	996	유료낚시터		1978
	덕평지 (문광면 방성리)	36°45′× 127°47′	11	23	785	유료낚시터		1988
	평단지 (청천면 평단리)	36°37′× 127°45′	2	5	81			1945
	송면지 (청천면 삼송리)	36°37′× 127°54′	15	14	1,165			1985
	용정지 (사리면 사담리)	36°48′× 127°40′	5	9	245			1964
	소매지 (사리면 소매리)	36°50′× 127°39′	20	8	873			1964
	소수지 (소수면 길선리)	36°51′× 127°43′	19	9	1,247			1962
	소암지 (소수면 소암리)	36°50′× 127°41′	13	12	961			1997
	신흥지 (불정면 신흥리)	36°52′× 127°47′	11	14	906	유료낚시터		1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
괴산군	만년지 (불정면 추산리)	36°54′× 127°49′	12	10	758	유료낚시터		1958
	대곡지 (불정면 앵천리)	36°54′× 127°47′	5	8	473			1999
	칠성댐 (칠성면 사은리)	36°50′× 127°50′	67,100	20	15,329			1957
음성군	21개소		4,206		12,029
	용산제 (음성읍 용산리)	36°58′× 127°40′	97	12	494	전기선		1973
	무극제 (음성읍 사정리)	36°58′× 127°36′	446	10	2,791	낚시터		1981
	사계제 (금왕읍 구계리)	37°09′× 127°32′	61	5	134			1961
	금성제 (금왕읍 구계리)	37°09′× 127°32′	167	4.5	346			1961
	용계제 (금왕읍 용계리)	36°58′× 127°36′	456	10	3,399	가두리		1981
	금석제 (금왕읍 금석리)	36°59′× 127°36′	410	12	3,309	낚시터		1981
	충도제 (소이면 충도리)	36°54′× 127°43′	130	5	590			1944
	봉전제 (소이면 봉전리)	36°53′× 127°45′	20	4.5	91			1954
	용제 (소이면 중동리)	36°53′× 127°46′	35	15	198			1956
	봉제 (소이면 갑산리)	36°53′× 127°45′	41	11.5	197	낚시터		1960
	오성제 (원남면 구안리)	36°52′× 127°42′	90	5	538			1966
	하당제 (원남면 하당리)	36°54′× 127°40′	70	14	459			1978
	주봉제 (원남면 주봉리)	36°51′× 127°40′	114	12.5	801	낚시터		1986
	맹동제 (맹동면 통동리)	36°53′× 127°34′	1,050	22	12,270	가두리		1983
	양덕제 (삼성면 양덕리)	37°01′× 127°29′	282	4.3	1,007	낚시터		1947
	마이제 (삼성면 덕정리)	37°01′× 127°30′	113	2.3	462	낚시터		1944

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
음성군	용성제 (삼성면 용성리)	37°00′× 127°28′	50	2.2	132	낚시터		1947
	금성제 (생극면 관성리)	37°01′× 127°34′	134	3	443			1945
	유신제 (생극면 차평리)	37°02′× 127°37′	110	5	539	낚시터		1931
	장군제 (감곡면 주천리)	37°04′× 127°37′	280	3.3	706	낚시터		1954
	대곡제 (감곡면 단평리)	37°07′× 127°38′	50	3.4	123	낚시터		1956
단양군	17개소		94		355
	두항지 (단성면 두항리)	36°55′× 128°14′	4	3	9			1945
	심곡지 (단양읍 심곡리)	36°58′× 128°21′	2	5	6			1963
	우덕지 (매포읍 우덕리)	37°00′× 128°18′	5	5	8	전기선		1945
	평동지 (매포읍 평동리)		4	5	13			1958	용도 폐지
	배골지 (매포읍 삼곡리)	37°03′× 128°16′	2	5	7			1969
	삼곡지 (매포읍 삼곡리)	37°04′× 128°15′	6	4	13			1965
	도곡지 (매포읍 도곡리)	37°02′× 128°16′	8	3	24			1995
	어의곡지 (매포읍 어의곡리)	36°59′× 128°19′	7	4	15	낚시터		1961
	구익동지 (가곡면 대대리)	36°59′× 128°26′	3.7	5	4.7			1945
	사이곡지 (영춘면 사이곡리)	37°07′× 128°24′	2	5	7			1964
	황학지 (어상천 대전리)	37°07′× 128°20′	3	4	6	전화선		1960
	우무실지 (어상천 임현리)	37°06′× 128°20′	6	4	12			1945
	기동지 (적성면 기동리)	36°58′× 128°17′	2	5	3			1945	도로공사로사용중지
	각기지 (적성면 각기리)	37°00′× 128°16′	2	3	4			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
단양군	대가지 (적성면 대가리)	37°01′× 128°15′	4	3	8			1956	’98용도폐지
	파랑지 (적성면 파랑리)	37°04′× 128°14′	4	4	6	전화선		1950
	적성지 (적성면 상리)	37°58′× 128°16′	29.3	19	209			2000
증 평 출장소	12개소		1,660		10,094
	삼기제저수지 (증평읍 율리)	36°42′× 127°37′	220	20	1,411			1963
	서동소류지 (증평읍 남하리)	36°44′× 127°36′	9	6	17			1960
	내성동소류지 (증평읍 내성동)	36°45′× 127°35′	8	9	13			1966
	가장골소류지 (증평읍 초중리)	36°45′× 127°34′	5	4	7			1947
	송오리소류지 (증평읍 송산리)	36°47′× 127°34′	12	4	7			1947
	영천소류지 (증평읍 연탄리)	36°47′× 127°33′	3	6.6	35			1966
	미암소류지 (증평읍 미암리)	36°47′× 127°35′	5	4	7			1945
	백암소류지 (증평읍 노암리)	36°48′× 127°35′	2	7	4			1969
	뇌실소류지 (도안면 노암리)	36°48′× 127°35′	3	2.7	3			1945
	영수저수지 (도안면 노암리)	36°48′× 127°35′	8	19.5	241			1957
	송정소류지 (도안면 송정리)	36°49′× 127°36′	5	7.6	14			1969
	원남저수지 (도안면 연촌리)	36°49′× 127°35′	1,380	26.7	8,335			1988

담수지 현황

【충청남도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
계	337개소		88,249		433,201
천안시	22개소		3,612		10,394
	천호저수지 (천안시 신부동)	36°49′× 127°10′	325	6.7	1,249			1957
	환성저수지 (천안시 청수동)	36°47′× 127°08′	40	2.5	34			1939
	문암저수지 (천안시 안서동)	36°50′× 127°11′	72	14.5	562			1978
	천흥저수지 (성거읍 천흥리)	36°51′× 127°13′	131	10.5	745			1959
	성거저수지 (성거읍 천흥리)	36°52′× 127°13′	33	3.6	72			1973
	남창저수지 (성거읍 송남리)	36°51′× 127°07′	35	8.4	145			1959
	입장저수지 (입장면 기로리)	36°54′× 127°15′	172	6.6	539			1952
	풍년저수지 (입장면 시장리)	36°53′× 127°13′	270	6.7	986			1957
	양전저수지 (직산면 양당리)	36°52′× 127°07′	232	3.7	369			1949
	마정저수지 (직산면 마정리)	36°52′× 127°06′	293	4.3	534			1949
	어룡저수지 (성환읍 어룡리)	36°56′× 127°07′	110	1.6	92			1940
	매주저수지 (성환읍 매주리)	36°54′× 127°08′	114	3.3	197			1972
	율금저수지 (성환읍 율금리)	36°53′× 127°06′	65	4.4	122			1972
	왕림저수지 (성환읍 왕림리)	36°53′× 127°05′	45	3.5	87			1972
	업성저수지 (천안시 업성동)	36°50′× 127°09′	520	4.5	1,002			1972
	신월저수지 (성거읍 신월리)	36°52′× 127°10′	93	4.8	200			1972
	직산저수지 (직산면 삼은리)	36°52′× 127°09′	70	2.0	84			1939

시군구		위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)		저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
천안시	학정저수지 (성환읍 학정리)		36°56′× 127°04′	396		3.4	775			1929
	용연저수지 (목천면 교촌리)		36°48′× 127°14′	416		7.9	1,796			1962
	대정저수지 (성남면 대정리)		36°43′× 127°13′	161		7.9	739			1955
	발산저수지 (수신면 발산리)		36°42′× 127°18′	18		6.0	64			1955
	사방댐 (성거읍 천흥리)		36°51′× 127°13′	1		4.0	1	전선		1994
공주시	23개소			4,757			41,239
	금 강 (탄천면 분강리)		36°27′× 127°07′	2650		4.0	28,000		○
	사방댐 (반포면 도남리)		36°30′× 127°14′	0.2		3.7	1			1993
	사방댐 (반포면 도남리)		36°30′× 127°14′	0.1		3.5	1			1994
	명곡저수지 (유구읍 명곡리)		36°35′× 127°35′	27		10.4	116			1987
	유계저수지 (의당면 유계리)		36°32′× 127°32′	81		10	733			1988
	요룡저수지 (의당면 요룡리)		36°30′× 127°09′	130		12	1,091			1988
	고성저수지 (정안면 고성리)		36°35′× 127°35′	230		13	1,510			1976
	한천저수지 (우성면 한천리)		36°30′× 127°05′	149		14	1,208			1961
	계실저수지 (사곡면 계실리)		36°05′× 127°03′	17		6.2	32			1945
	화월저수지 (사곡면 계실리)		36°30′× 127°03′	3		9.5	2.4			1960
	양화저수지 (계룡면 양화리)		36°20′× 127°10′	379		11	1,978			1967
	월곡저수지 (의당면 월곡리)		36°32′× 127°32′	420		7	185			1989
	계룡저수지 (계룡면 하대리)		36°21′× 127°08′	420		10	3,349			1964
	하봉저수지 (장기면 하봉리)		36°28′× 127°12′	10		6	22			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
공주시	어물저수지 (정안면 어물리)	36°36′× 127°10′	2	5	2.9			1994
	화월저수지 (사곡면 화월리)	36°30′× 127°03′	19	7	121			1984
	신영저수지 (사곡면 신영리)	36°28′× 127°01′	8	6	24			1968
	은용저수지 (장기면 은용리)	36°29′× 127°12′	14	7	14			1945
	가산저수지 (의당면 가산리)	36°32′× 127°12′	4	2.9	2.4			1945
	안영저수지 (탄천면 안영리)	36°20′× 127°05′	149	10	1,208			1961
	남산저수지 (탄천면 남산리)	36°20′× 127°02′	10	7	22.4			1945
	우목저수지 (우성면 용봉리)	36°27′× 127°01′	25	10	1,592			1988
	장암저수지 (반포면 마암리)	36°24′× 127°13′	10	8.0	24			1977
보령시	20개소		517		28,714
	성주저수지 (성주면 성주리)	36°26′× 126°30′	1	3.0	1			1993
	장현저수지 (청라면 장현리)	36°26′× 126°41′	11	4.0	746			1961
	월티저수지 (청라면 라원리)	36°23′× 126°42′	9	6.1	531			1960
	청천저수지 (청라면 죽청리)	36°23′× 126°38′	280	5.7	20,753			1960
	황룡저수지 (청라면 황룡리)	36°25′× 126°40′	4	6.0	266			1996
	옥계저수지 (청라면 옥계리)	36°32′× 126°38′	10	6.0	828			1996
	의평저수지 (청라면 의평리)	36°23′× 126°40′	35	5.0	179			1961
	옥서저수지 (남포면 옥서리)	36°18′× 126°36′	31	4.0	1,177			1961
	저수지 (남포면 양기리)	36°16′× 126°35′	2	3.0	82			1945
	해창저수지 (주교면 관창리)	36°22′× 126°35′	4	4.0	114			1945
	은포저수지 (주교면 은포리)	36°22′× 126°33′	4.6	5.0	44			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
보령시	수부저수지 (웅천면 수부리)	36°16′× 126°38′	10	5.0	337			1959
	신구저수지 (주산면 신구리)	36°10′× 126°37′	10	5.0	388			1956
	용제저수지 (주산면 용제리)	36°11′× 126°37′	9	4.0	197			1945
	유곡저수지 (주산면 유곡리)	36°10′× 126°37′	5	4.0	122			1945
	성연저수지 (청소면 성연리)	36°26′× 126°38′	27	5.0	1,774			1977
	마강저수지 (주포면 마강리)	36°25′× 126°35′	10	4.0	247			1945
	진죽저수지 (청소면 진죽리)	36°26′× 126°35′	45	4.0	485			1945
	장곡저수지 (청소면 장곡리)	36°26′× 126°34′	5	4.0	264			1945
	죽림저수지 (청소면 죽림리)	36°28′× 126°38′	4	5.0	179			1945
아산시	22개소		7,219		26,966
	궁평저수지 (송악면 궁평리)	36°53′× 127°10′	1,120	6.5	6,913			1961
	수철저수지 (배방면 수철리)	36°52′× 127°14′	80	4.5	411			1978
	마산저수지 (아산시 신정동)	36°49′× 127°08′	910	3.5	3,037			1928
	신창저수지 (신창면 읍내리)	36°48′× 127°06′	340	2.4	740			1954
	죽산저수지 (신창면 죽산리)	36°48′× 127°04′	240	1.3	615			1942
	도고저수지 (도고면 석상리)	36°50′× 127°04′	970	4.4	4,439			1929
	가해저수지 (염치읍 동정리)	36°45′× 127°10′	810	3.7	3,059			1950
	성상저수지 (영인면 성상리)	36°43′× 127°00′	350	3.5	1,183			1958
	냉정저수지 (인주면 냉정리)	36°43′× 127°04′	260	3.4	812			1941
	문방저수지 (인주면 문방리)	36°44′× 127°12′	170	1.6	280			1952

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
아산시	성내저수지 (영인면 성내리)	36°42′× 127°09′	420	3.5	1,227			1958
	신봉저수지 (영인면 신봉리)	36°41′× 127°10′	80	2.7	194			1958
	봉재저수지 (둔포면 봉재리)	36°42′× 127°12′	460	3.6	1,352			1944
	신휴저수지 (음봉면 신휴리)	36°41′× 127°24′	530	3.0	1,317			1954
	동천저수지 (음봉면 동천리)	36°42′× 127°24′	30	5.0	115			1960
	신정저수지 (음봉면 신정리)	36°42′× 127°11′	60	4.0	161			1960
	동암저수지 (음봉면 동암리)	36°44′× 127°13′	120	7.0	369			1960
	월랑저수지 (음봉면 월랑리)	36°44′× 127°14′	220	5.0	555			1960
	의암저수지 (송악면 외암리)	36°51′× 127°12′	12	2.0	60			1961
	도산저수지 (도고면 도산리)	36°51′× 127°03′	7	2.0	17			1961
	읍내저수지 (신창면 읍내리)	36°49′× 127°06′	17	2.0	27			1961
	수철저수지 (배방면 수철리)	36°52′× 127°12′	13	2.0	83			1961
서산시	17개소		4,273		28,566
	화곡저수지 (대산면 화곡리)	36°95′× 126°25′	32	5.5	479			1945
	풍진저수지 (인지면 풍전리)	36°62′× 126°25′	780	2.7	3,060		○	1944
	모월저수지 (인지면 모월리)	36°25′× 126°25′	45	1.8	250	유료낚시터		1983
	마룡저수지 (부석면 마룡리)	36°44′× 126°22′	160	1.8	250			1961
	봉락저수지 (부석면 봉락리)	36°49′× 126°22′	64	5.0	192			1945
	강수저수지 (부석면 강수리)	36°57′× 126°23′	5	1.5	197			1957
	지곡저수지 (지곡면 도성리)	36°79′× 126°25′	46	2.6	191	유료낚시터		1963

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
서산시	중앙저수지 (지곡면 중앙리)	36°77′× 126°23′	47	2.3	964	유료낚시터		1996
	고남저수지 (성연면 고남리)	36°69′× 126°25′	220	5.1	1,049			1968
	잠흥저수지 (음암면 상흥리)	36°65′× 126°29′	402	5.0	1,527			1958
	성암저수지 (운산면 소중리)	36°64′× 126°32′	616	7.3	2,780		○	1966
	고풍저수지 (운산면 고풍리)	36°64′× 126°36′	630	13.0	7,829		○	1974
	신창저수지 (운산면 신창리)	36°59′× 126°34′	210	10.0	1,861			1978
	용현저수지 (운산면 용현리)	36°60′× 126°34′	5	5.0	287			1974
	산수저수지 (해미면 산수리)	36°50′× 126°34′	480	7.5	3,590			1962
	황락저수지 (해미면 황락리)	36°54′× 126°34′	12	10.0	1,040			1981
	신송저수지 (고북면 신송리)	36°44′× 126°32′	519	5.9	3,020	유료낚시터		1984
논산시	5개소		6,890		32,966
	지내기저수지 (연무읍 소룡리)	36°60′× 127°80′	11	3.2	84			1963
	초림저수지 (연무읍 황화정리)	36°50′× 127°60′	52	3.8	231			1957
	병사저수지 (노성면 병사리)	36°17′× 127°50′	264	3.4	870			1955
	탑정저수지 (가야곡면 종연리)	36°11′× 127°10′	6,360	4.7	31,611			1944
	왕암저수지 (가야곡면 왕암리)	36°70′× 127°10′	203	8.0	170		○	1963
금산군	15개소		505		2,537
	상짓말저수지 (금산읍 아인리)	36°06′× 127°28′	20	1.5	31			1940
	화림저수지 (금성면 화림리)	36°07′× 127°27′	107	3.9	434	전기선		1956
	의제저수지 (부리면 창평리)	36°05′× 127°30′	4	2.0	6			1941

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
금산군	내제저수지 (부리면 창평리)	36°05′× 127°30′	5	2.0	5			1942
	시드몰저수지 (군북면 내부리)	36°07′× 127°30′	6	3.0	24			1940
	민재저수지 (군북면 조정리)	36°10′× 127°30′	4	3.0	5.7			1958
	황골저수지 (군북면 조정리)	36°11′× 127°31′	3	3.0	5.6			1980
	안골저수지 (군북면 조정리)	36°11′× 127°31′	1	2.0	2.2			1980
	통점저수지 (군북면 등편리)	36°11′× 127°31′	1	3.0	6.5			1960
	신동저수지 (남일면 신동리)	36°00′× 127°29′	110	6.0	677			1961
	성곡저수지 (남이면 성곡리)	36°01′× 127°28′	5	10.0	155			1997
	사방댐 (남이면 건천리)	36°04′× 127°22′	1	2.5	1	전기선		1994
	역평저수지 (남이면 역평리)	36°03′× 127°24′	39	7.0	64			1945
	행정저수지 (진산면 행정리)	36°08′× 127°21′	98	14.5	639		○	1970
	승암저수지 (추부면 장대리)	36°11′× 127°29′	101	4.3	481			1958
부여군	115개소		4,746		11,729
	용정저수지 (부여읍 용정리)	36°16′× 126°57′	4	4.0	9			1943
	수목저수지 (규암면 수목리)	36°16′× 126°50′	5	2.0	6			1945
	반학동저수지 (규암면 라복리)	36°16′× 126°51′	4	5.0	12			1964
	함양저수지 (규암면 함양리)	36°18′× 126°52′	3	4.0	8			1947
	오수저수지 (규암면 오수리)	36°18′× 126°53′	7	4.0	17			1964
	부암저수지 (은산면 신대리)	36°18′× 126°51′	3	5.0	8			1942
	상흥저수지 (은산면 흥산리)	36°19′× 126°51′	7	2.0	6			1953

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	상둔저수지 (은산면 경둔리)	36°18′× 126°49′	2	5.0	7			1941
	내중저수지 (은산면 가중리)	36°18′× 126°50′	5	5.0	14			1942
	내대저수지 (은산면 내지리)	36°16′× 126°48′	1	3.0	1			1971
	하둔저수지 (은산면 경둔리)	36°18′× 126°49′	2	4.0	6			1941
	망해저수지 (은산면 내지리)	36°16′× 126°49′	1	3.0	2			1947
	대양저수지 (은산면 대양리)	36°19′× 126°49′	5	3.0	10			1941
	옥가저수지 (은산면 각곡리)	36°20′× 126°50′	2	5.0	6			1940
	하흥저수지 (은산면 흥산리)	36°19′× 126°50′	2	2.0	4			1949
	조령저수지 (은산면 나령리)	36°19′× 126°47′	2	2.0	3			1962
	가덕저수지 (외산면 가덕리)	36°16′× 126°42′	1	2.0	1			1962
	반교저수지 (외산면 반교리)	36°16′× 126°43′	1	3.0	2			1945
	수신저수지 (외산면 수신리)	36°22′× 126°43′	4	4.0	10			1943
	문신저수지 (외산면 문신리)	36°20′× 126°45′	3	5.0	8			1964
	삼산저수지 (외산면 삼산리)	36°20′× 126°43′	10	3.0	19			1972
	화성저수지 (외산면 화성리)	36°20′× 126°44′	2	4.0	6			1976
	해치저수지 (내산면 온해리)	36°18′× 126°44′	7	4.0	12			1943
	마전1저수지 (내산면 마전리)	36°18′× 126°46′	2	6.0	7			1960
	마전2저수지 (내산면 마전리)	36°18′× 126°47′	4	5.0	15			1972
	녹간저수지 (내산면 주암리)	36°17′× 126°46′	1	7.0	6			1966
	등촌저수지 (내산면 주암리)	36°17′× 126°46′	3	6.0	1			1960

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	서운저수지 (내산면 운치리)	36°16′× 126°46′	3	4.0	7			1959
	율치저수지 (내산면 율암리)	36°15′× 126°46′	9	4.0	19			1940
	산저저수지 (내산면 묘원리)	36°15′× 126°47′	8	4.0	17			1942
	묘원저수지 (내산면 묘원리)	36°15′× 126°46′	3	6.0	10			1959
	신기저수지 (내산면 천보리)	36°14′× 126°46′	1	4.0	3			1971
	하록저수지 (내산면 천보리)	36°14′× 126°46′	8	5.0	20			1942
	저동저수지 (내산면 저동리)	36°16′× 126°44′	10	4.0	18			1942
	현암저수지 (구룡면 현암리)	36°16′× 126°48′	13	2.0	18			1945
	죽동저수지 (구룡면 구봉리)	36°14′× 126°49′	4	1.0	1			1920
	같은내저수지 (홍산면 토정리)	36°13′× 126°47′	4	3.0	8			1943
	환희동저수지 (홍산면 흥양리)	36°12′× 126°43′	4	3.0	7		○	1940
	두이지저수지 (홍산면 흥양리)	36°12′× 126°44′	1	1.0	1			1942
	무량곡저수지 (홍산면 무정리)	36°14′× 126°47′	2	2.0	1			1943
	선정저수지 (홍산면 무정리)	36°14′× 126°47′	1	2.0	1			1940
	수량저수지 (홍산면 흥양리)	36°12′× 126°44′	1	1.0	1			1940
	일유저수지 (옥산면 대덕리)	36°11′× 126°43′	9	4.0	19			1943
	상기저수지 (옥산면 상기리)	36°13′× 126°43′	1	3.0	2			1963
	세동저수지 (옥산면 가덕리)	36°11′× 126°46′	13	5.0	36			1948
	차동저수지 (옥산면 내대리)	36°11′× 126°44′	6	3.0	11			1943
	안동저수지 (옥산면 신안리)	36°10′× 126°43′	1	5.0	5			1942

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	금천저수지 (남면 금천리)	36°11′× 126°46′	3	3.0	5			1940
	유곡저수지 (남면 회동리)	36°12′× 126°48′	8	3.0	13			1944
	진곡저수지 (남면 내곡리)	36°11′× 126°48′	4	2.0	5			1945
	대선저수지 (남면 대선리)	36°11′× 126°47′	17	3.0	29			1920
	내동저수지 (남면 내곡리)	36°11′× 126°47′	4	3.0	27			1962
	회서저수지 (남면 회동리)	36°11′× 126°48′	3	2.0	3			1941
	하지저수지 (충화면 지석리)	36°10′× 126°48′	2	5.0	8			1945
	당곡저수지 (충화면 천당리)	36°11′× 126°49′	2	3.0	4			1942
	두현1저수지 (충화면 팔충리)	36°11′× 126°49′	2	3.0	4			1945
	두현2저수지 (충화면 팔충리)	36°11′× 126°49′	5	3.0	9			1945
	만지저수지 (충화면 만지리)	36°11′× 126°52′	3	3.0	7			1941
	수철저수지 (충화면 팔충리)	36°10′× 126°49′	3	4.0	8			1941
	오덕저수지 (충화면 오덕리)	36°09′× 126°47′	3	2.0	3			1942
	시남저수지 (충화면 청남리)	36°09′× 126°48′	2	3.0	4			1941
	청동저수지 (충화면 청남리)	36°09′× 126°48′	2	4.0	4			1941
	상천곡저수지 (충화면 천당리)	36°10′× 126°48′	7	3.0	14			1945
	중천곡저수지 (충화면 천당리)	36°10′× 126°49′	4	2.0	4			1941
	방죽골저수지 (양화면 벽룡리)	36°07′× 126°50′	2	5.0	7			1945
	족교저수지 (양화면 족교리)	36°07′× 126°51′	9	2.0	7			1945
	내성저수지 (양화면 내성리)	36°07′× 126°52′	9	6.0	29			1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	오량저수지 (양화면 오량리)	36°08′× 126°51′	5	4.0	12			1967
	초왕저수지 (양화면 초왕리)	36°09′× 126°51′	8	4.0	17			1972
	안현저수지 (임천면 점리)	36°12′× 126°52′	4	4.0	10			1945
	신기저수지 (임천면 점리)	36°12′× 126°52′	4	4.0	9			1945
	군사저수지 (임천면 군사리)	36°11′× 126°52′	4	3.0	7			1945
	구교저수지 (임천면 구교리)	36°11′× 126°54′	4	5.0	11			1945
	세동저수지 (임천면 구교리)	36°10′× 126°54′	3	4.0	8			1945
	원우저수지 (임천면 만사리)	36°10′× 126°53′	2	4.0	5			1962
	비동저수지 (임천면 비정리)	36°09′× 126°53′	2	3.0	4			1962
	발산저수지 (임천면 발산리)	36°12′× 126°52′	2	2.0	3			1945
	합하저수지 (장암면 합곡리)	36°13′× 126°52′	9	3.0	12			1942
	상용저수지 (장암면 지토리)	36°13′× 126°54′	3	3.0	5			1962
	백티저수지 (장암면 지토리)	36°13′× 126°55′	1	2.0	1			1945
	태동저수지 (장암면 지토리)	36°12′× 126°54′	2	2.0	2			1945
	상황저수지 (장암면 상황리)	36°13′× 126°55′	8	2.0	11			1977
	발티저수지 (장암면 점상리)	36°12′× 126°49′	3	2.0	3			1945
	등애저수지 (장암면 지토리)	36°12′× 126°54′	4	3.0	6			1941
	새터말저수지 (장암면 원문리)	36°13′× 126°53′	4	3.0	10			1947
	유촌저수지 (장암면 합곡리)	36°13′× 126°51′	8	3.0	17			1945
	토정저수지 (세도면 청포리)	36°09′× 126°57′	2	2.0	3			1953

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	화수저수지 (세도면 화수리)	36°12′× 126°56′	5	5.0	15			1974
	상송1저수지 (세도면 청송리)	36°10′× 126°58′	10	5.0	28			1945
	상송2저수지 (세도면 청송리)	36°10′× 126°58′	6	4.0	16			1963
	반조원저수지 (세도면 반조원리)	36°11′× 126°58′	3	6.0	9			1945
	모곡1저수지 (세도면 청포리)	36°10′× 126°57′	5	3.0	9			1945
	모곡2저수지 (세도면 청포리)	36°09′× 126°57′	3	5.0	10			1945
	귀덕저수지 (세도면 귀덕리)	36°10′× 126°58′	2	3.0	5			1943
	마하동저수지 (세도면 귀덕리)	36°10′× 126°58′	20	3.0	79			1945
	신암저수지 (세도면 장산리)	36°10′× 126°58′	8	5.0	25			1945
	정각1저수지 (석성면 정각리)	36°15′× 126°59′	3	2.0	3			1971
	정각2저수지 (석성면 정각리)	36°15′× 126°59′	7	3.0	13			1971
	청용저수지 (석성면 현내리)	36°14′× 126°59′	15	5.0	41			1943
	응평저수지 (초촌면 응평리)	36°16′× 126°01′	8	3.0	14			1942
	세탑1저수지 (초촌면 세탑리)	36°16′× 126°01′	5	2.0	6			1945
	소사저수지 (초촌면 소사리)	36°15′× 126°03′	7	2.0	9			1945
	세탑2저수지 (초촌면 세탑리)	36°16′× 126°02′	7	3.0	10			1945
	반산저수지 (규암면 라복리)	36°16′× 126°50′	1,250	5.0	6,090			1956
	옥산저수지 (옥산면 신안리)	36°12′× 126°43′	730	3.0	2,682			1930
	상천저수지 (홍산면 상천리)	36°14′× 126°45′	112	6.0	684			1942
	복금저수지 (충화면 복금리)	36°11′× 126°51′	867	3.0	317			1930

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부여군	복심저수지 (충화면 가화리)	36°08′× 126°49′	788	6.0	398			1955
	가신저수지 (임천면 가신리)	36°10′× 126°51′	130	4.0	380			1941
	두곡저수지 (임천면 두곡리)	36°10′× 126°55′	340	4.0	111			1942
	산직저수지 (초촌면 산직리)	36°15′× 127°02′	40	5.0	9			1945
	사방댐 (부여읍 송곡리)	36°17′× 126°58′	1	2.0	1			1992
	사방댐 (외산면 삼산리)	36°20′× 126°43′	1	3.0	1			1993
	사방댐 (외산면 삼산리)	36°20′× 126°43′	1	3.0	1			1999
	사방댐 (외산면 반교리)	36°16′× 126°42′	1	3.0	2			2000
연기군	10개소		947		4,531
	신안저수지 (조치원읍 신안리)	36°37′× 127°17′	5	3.0	7	전기선		1945
	용암저수지 (서면 고북리)	36°36′× 127°14′	865	7.0	4,429	〃		1989
	수산저수지 (남면 수산리)	36°32′× 127°18′	3	6.0	10			1970
	고도실저수지 (금남면 축산리)	36°26′× 127°18′	4	5.5	8	가두리		1959
	밤절저수지 (금남면 영대리)	36°27′× 127°20′	8	5.0	14			1979
	금사저수지 (전의면 금사리)	36°37′× 127°10′	8	4.5	13	전기선		1945
	봉대저수지 (전동면 봉대리)	36°397′× 127°16′	12	4.0	13			1970
	보덕저수지 (전동면 보덕리)	36°38′× 127°15′	12	4.5	15			1984
	송성저수지 (전동면 송성리)	36°38′× 127°13′	10	5.0	9	전기선		1988
	동막저수지 (전동면 청람리)	36°38′× 127°14′	20	6.0	13			1997

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
서천군	9개소		43,933		163,662
	봉선저수지 (시초면 봉선리)	36°07′× 126°47′	2,420	5.0	11,817		○	1926
	문산저수지 (문산면 신농리)	36°08′× 126°45′	364	6.5	1,235			1964
	흥림저수지 (판교면 흥림리)	36°07′× 126°42′	1,299	6.2	7,999		○	1926
	종천저수지 (판교면 상좌리)	36°08′× 126°39′	359	6.0	2,083		○	1963
	축동저수지 (한산면 축동리)	36°06′× 126°48′	817	2.1	1,622			1955
	주황저수지 (서면 주황리)	36°09′× 126°34′	1,630	3.0	740			1960
	지장천저수지 (비인면 성북리)	36°08′× 126°37′	14	2.0	28			1971
	금강호 (마서면 도삼리)	36°01′× 126°47′	36,500	10.0	138,000		○	1990
	안치저수지 (비인면 구복리)	36°08′× 126°37′	530	7.0	138			1945
청양군	8개소		1,163		7,156
	적누저수지 (청양읍 적누리)	36°25′× 126°50′	66	5.3	1,000			1945
	신대저수지 (운곡면 신대리)	36°30′× 126°50′	260	6.7	1,599	고압선		1987
	이화저수지 (대치면 이화리)	36°25′× 126°50′	70	11	99			1945
	천장저수지 (정산면 천장리)	36°25′× 126°55′	204	19	2,160			1979
	백곡저수지 (정산면 백곡리)	36°25′× 126°50′	120	6.3	176			1950
	대박저수지 (목면 대박리)	36°25′× 126°55′	280	9.0	715			1950
	매산저수지 (화성면 매산리)	36°25′× 126°45′	75	9.0	412			1979
	관산저수지 (비봉면 관산리)	36°30′× 126°50′	88	18	995			1985

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
홍성군	13개소		1,467		8,020
	대사저수지 (갈산면 대사리)	36°38′× 126°33′	174	8.0	1,360			1984
	홍양저수지 (금마면 장성리)	36°35′× 126°43′	456	5.0	1,660			1945
	광천저수지 (장곡면 죽전리)	36°30′× 126°40′	249	7.0	1,284			1978
	가곡저수지 (갈산면 가곡리)	36°38′× 126°35′	202	15	1,398			1984
	공리저수지 (구항면 항공리)	36°36′× 126°36′	174	9.0	1,410			1985
	봉서저수지 (금마면 봉서리)	36°36′× 126°46′	26	10.0	320			1992
	신풍2저수지 (장곡면 신풍리)	36°28′× 126°41′	24	4.0	49			1981
	월곡저수지 (은하면 하장곡리)	36°32′× 126°36′	48	5.0	173			1986
	중촌저수지 (서부면 이호리)	36°34′× 126°30′	27	4.0	24			1948
	광리2저수지 (서부면 광리)	36°35′× 126°30′	14	4.0	24			1946
	어사저수지 (서부면 어사리)	36°34′× 126°30′	20	4.0	23			1955
	상황저수지 (서부면 상황리)	36°35′× 126°29′	23	4.0	18			1974
	마온저수지 (구항면 마온리)	36°34′× 126°39′	30	6.0	277			1984
예산군	10개소		2,741		57,262
	수철저수지 (예산읍 수철리)	36°42′× 126°53′	145	5.4	785			1931
	송석저수지 (대술면 송석리)	36°41′× 126°57′	235	6.0	1,416			1979
	방산저수지 (대술면 방산리)	36°40′× 126°56′	332	5.2	1,984			1982
	여래미저수지 (신양면 여래미리)	36°34′× 126°53′	141	8.8	1,242			1990
	보강저수지 (광시면 대리)	36°32′× 126°48′	55	8.8	487			1982
	살목저수지 (광시면 대리)	36°32′× 126°48′	93	7.7	714			1982

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
예산군	예당저수지 (대흥면 )	36°37′× 126°48′	1,088	8.0	46,070		○	1964
	옥계저수지 (덕산면 옥계리)	36°42′× 126°39′	305	6.9	3,014		○	1957
	용봉저수지 (덕산면 둔리)	36°39′× 126°38′	161	3.1	485			1978
	봉림저수지 (봉산면 봉림리)	36°44′× 126°39′	186	5.7	1,065			1944
태안군	24개소		4,794		6,761
	인평저수지 (태안읍 인평리)	36°44′× 126°49′	488	3.0	824		○	1938
	승언저수지 (안면읍 승언리)	36°33′× 126°51′	520	2.5	712			1959
	누동저수지 (고남면 누동리)	36°26′× 126°55′	66	4.0	332			1950
	수룡저수지 (근흥면 수룡리)	36°43′× 126°35′	650	3.0	1,383			1960
	정죽저수지 (근흥면 정죽리)	36°40′× 126°28′	600	2.0	260			1980
	법산저수지 (소원면 법산리)	36°42′× 126°31′	70	3.0	208			1961
	모항저수지 (소원면 모항리)	36°44′× 126°22′	160	1.0	83			1980
	의항저수지 (소원면 의항리)	36°46′× 126°25′	443	3.0	133			1960
	신두저수지 (원북면 신두리)	36°45′× 126°31′	274	3.0	235			1950
	사창저수지 (이원면 사창리)	36°48′× 126°44′	173	3.5	437			1952
	승언1저수지 (안면읍 승언리)	36°30′× 126°22′	201	1.5	198	전선		1959
	승언3저수지 (안면읍 승언리)	36°31′× 126°22′	181	2.0	207	〃		1959
	창기저수지 (안면읍 창기리)	36°35′× 126°21′	100	2.0	85			1959
	지포저수지 (고남면 장곡리)	36°27′× 126°23′	191	1.5	244	전선		1960
	미포저수지 (안면읍 창기리)	36°33′× 126°22′	213	4.0	741			1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
태안군	신야저수지 (안면읍 중장리)	36°27′× 126°22′	92	3.0	300			1983
	귓골저수지 (고남면 장곡리)	36°26′× 126°24′	30	3.0	30			1980
	벗뚝저수지 (안면읍 승언리)	36°00′× 126°20′	21	1.5	27			1945
	방포1저수지 (안면읍 승언리)	35°31′× 126°20′	39	1.5	12	전선		1945
	방포2저수지 (안면읍 승언리)	36°31′× 126°20′	39	2.0	23			1945
	절곡지저수지 (안면읍 창기리)	36°36′× 126°21′	22	1.5	8			1945
	춘산동저수지 (안면읍 중장리)	36°29′× 126°24′	135	2.0	187	전선		1945
	지루저수지 (안면읍 중장리)	36°27′× 126°22′	43	2.0	46			1945
	지루저수지 (안면읍 중장리)	36°27′× 126°22′	43	2.0	46			1945
당진군	19개소		62		2,508
	송정저수지 (당진읍 대덕리)	36°31′× 126°20′	1.2	4.0	30			1973
	용연저수지 (당진읍 용연리)	36°32′× 126°20′	2.5	4.0	54			1961
	동산저수지 (당진읍 사기소리)	36°22′× 126°00′	2.3	3.0	60			1982
	구룡저수지 (당진읍 구룡리)	36°39′× 126°15′	2.0	3.0	430			1984
	고대저수지 (고대면 당진포리)	36°42′× 126°33′	22	4.0	144			1933
	석문저수지 (석문면 초락도리)	36°80′× 126°10′	2	4.0	33			1945
	조금저수지 (대호지면 조금리)	36°77′× 126°11′	3.3	3.0	78			1966
	신동저수지 (대호지면 도이리)	36°09′× 126°25′	6	3.0	120			1933
	상두저수지 (대호지면 두산리)	36°67′× 126°80′	1	3.0	27			1961
	덕삼저수지 (정미면 덕삼리)	36°10′× 126°19′	3	4.0	182			1943

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
당진군	신시저수지 (정미면 신시리)	36°30′× 126°80′	1	3.0	60			1945
	사관저수지 (정미면 사관리)	36°23′× 126°10′	1	3.0	33			1945
	원당저수지 (정미면 수당리)	36°99′× 126°20′	1	3.0	42			1975
	덕마저수지 (정미면 덕마리)	36°27′× 126°20′	2	4.0	45			1945
	삼웅저수지 (면천면 삼웅리)	36°85′× 126°14′	2	4.0	60			1977
	순원저수지 (면천면 원동리)	36°71′× 126°24′	3	6.0	500			1945
	백석저수지 (순성면 백석리)	36°97′× 126°07′	2	3.0	30			1969
	가교저수지 (송악면 가교리)	36°33′× 126°90′	3	5.0	500			1945
	난지저수지 (석문면 난지도리)	36°50′× 126°01′	2	5.0	80			1998
출장소	5개소		623		190
	작산저수지 (두마면 석계리)	36°17′× 127°13′	210	12.0	70			1945
	향한저수지 (두마면 향한리)	36°17′× 127°13′	142	8.0	22			1945
	광석저수지 (두마면 광석리)	36°17′× 127°13′	30	4.0	15	낚시터		1945
	장자동저수지 (두마면 도곡리)	36°17′× 127°13′	80	6.0	17			1945
	입암저수지 (두마면 입암리)	36°17′× 127°13′	161	12.0	66	낚시터	○	1990

담수지 현황

【전라북도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합 계	257개소		1,573,669		1,202,244
전주시	7개소		1,117		4,119
	은석제 (완산.색장)	35°47′× 127°12′	10	11	60			1957
	아중저수지 (덕진 우아)	35°49′× 127°10′	260	15	1,269			1964
	재전저수지 (덕진 우아)	35°48′× 127°13′	57	12	265			1999
	백석지 (덕진 전미)	35°52′× 127°07′	318	11	1,461			1964
	기지제 (덕진 장동)	35°50′× 127°04′	390	8	751	전 선		1934
	망우제 (덕진 원동)	35°51′× 127°01′	47	4	240			1930
	전주천 (덕진 팔복)	35°50′× 127°06′	35	1	73	전 선		1961
군산시	10개소		14,682		13,783
	신장제 (옥구 오곡)	35°54′× 126°41′	10	6	54			1933
	옥려제 (옥서 오봉)	35°56′× 126°37′	850	4	2,875			1970
	백석제 (옥산 당북)	35°55′× 126°43′	140	3	148			1945
	미제제 (미룡동)	35°56′× 126°41′	10,000	10	3,918			1959
	군산 제1제 (소룡동)	35°58′× 126°41′	858	2	1,000		○	1912
	군산 제2제 (옥산 옥산)	35°55′× 126°45′	2,364	2	4,300		○	1939
	대위제 (옥산 고사)	35°55′× 126°45‘	290	9	1,139			1962
	원우제 (회현 원우)	35°55′× 126°46′	20	2	36			1937
	금굴제 (임피 보석)	35°57′× 126°50′	90	6	209			1958
	부곡제 (나포 옥곤)	36°00′× 126°50′	60	8	104			1965

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
익산시	7개소		1,306		5,200
	송천제 (웅포 송천)	36°05′× 126°55′	40	7	180			1969
	입남제 (함라 신동 )	36°03′× 126°53′	54	5	201			1935
	금마제 (금마 동고도)	36°00′× 127°03′	249	6	930			1941
	용화제 (왕궁 용화)	36°00′× 127°05′	121	7	524			1942
	왕궁제 (덕진 전미)	36°00′× 127°07′	499	7	1,941			1931
	원수제 (여산 원수)	36°01′× 127°06′	153	10	560			1950
	낭산제 (덕진 원동)	36°03′× 127°02′	190	10	864			1947
정읍시	39개소		766,896		488,320
	복흥제 (북면 복흥)	35°34′× 126°54′	13	7	64			1968
	노송제 (북면 복흥)	35°34′× 126°54′	10	2	26			1946
	신평제 (북면 신평)	35°36′× 126°54′	10	4	49	-		1968
	입암제 (입암 연월)	35°30′× 126°47′	638	8	3,409			1958
	등천제 (입암 등천)	35°29′× 126°47′	9	3	29			1943
	마석제 (입암 마석)	35°33′× 126°49′	19	4	48			1945
	봉양제 (입암 봉양)	35°31′× 126°46′	15	3	70			1969
	지선제 (소성 지선)	35°33′× 126°47′	154	4	400			1945
	애당제 (소성 주천)	35°35′× 126°48′	331	7	1,587			1971
	광조제 (소성 중광)	35°33′× 126°48′	20	9	66			1967
	만수제 (고부 만수)	35°36′× 126°48′	272	6	1,249			1976

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
정읍시	신중제 (고부 신중)	35°37′× 126°46′	57	4	97			1945
	석우제 (고부 장문)	35°38′× 126°47′	240	5	991			1931
	은선제 (영원 은선)	35°39′× 126°48′	9	5	93			1945
	배장제 (덕천 우덕)	35°38′× 126°51′	14	6	49			1946
	용전제 (덕천 우덕)	35°38′× 126°51′	16	5	67	전 선		1943
	학전제 (덕천 상학)	35°37′× 126°50′	25	4	52	전 선		1938
	장문제 (덕천 하학)	35°38′× 126°49′	6	7	84	전 선		1967
	천애제 (태인 증산)	35°41′× 126°58′	32	7	144			1984
	석정제 (감곡 통석)	35°42′× 126°59′	4	6	101			1967
	용호제 (옹동 용호)	35°41′× 127°00′	7	3	50			1969
	영삼제 (옹동 상산)	35°39′× 127°01′	6	3	17			1944
	칠석제 (옹동 칠석)	35°38′× 127°00′	4	4	37			1944
	대정제 (옹동 매정)	35°38′× 126°59′	10	4	30			1945
	수암제 (옹동 비봉)	35°38′× 126°01′	6	3	30			1966
	수락제 (옹동 비봉)	35°36′× 126°38′	7	6	108			1961
	수청제 (칠보 수청)	35°33′× 126°57′	443	15	4,259	가두리		1986
	후원백 (칠보 백암)	35°36′× 126°58′	10	3	70			1964
	축촌제 (칠보 축현)	35°35′× 126°57′	10	5	63			1971
	수만제 (칠보 수청)	35°33′× 126°57′	16	7	185			1969
	옥정호 (산내 종산)	35°33′× 127°06′	763,000	196	466,000		○	1965

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
정읍시	척목제 (산외 평사)	35°37′× 127°02′	10	8	79			1967
	진계제 (산외 상두)	35°38′× 127°03′	43	8	94			1981
	농골제 (산외 화죽)	35°29′× 126°51′	29	12	213			1996
	어구제 (신정동)	35°29′× 126°52′	26	7	84			1986
	서당제 (신정동)	35°31′× 126°52′	6	6	64			1971
	내장제 (용산동)	35°34′× 126°54′	385	8	2,189			1966
	내장제 (내장동)	35°31′× 126° 52‘	791	9	4,423		○	1964
	부전제 (부전동)	35°32′× 126°52′	193	12	1,650		○	1986
남원시	29개소		1,753		10,122
	덕산제 (운봉 덕산)	35°24′× 127°30′	210	9	1,433			1961
	공안제 (운봉 공안)	35°23′× 127°31′	60	8	306			1960
	옥계제 (운봉 화수)	35°27′× 127°35′	90	10	326			1997
	행정제 (운봉 행정)	35°25′× 127°30′	80	5	207			1945
	장안제 (주천 장안)	35°22′× 127°26′	50	7	251			1945
	동마제 (주천 배덕)	35°22′× 127°25′	30	6	99			1956
	용궁제 (주천 용궁)	35°22′× 127°27′	20	11	1059			1984
	수송제 (수지 호곡)	35°20′× 127°22′	130	7	764			1978
	마곡제 (수지 고평)	35°22′× 127°25′	10	10	750			1997
	신촌제 (송동 두신)	35°20′× 127°19′	10	3	85			1945
	금풍제 (주생 도산)	35°22′× 127°17′	480	8	2,378			1971

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
남원시	섬진강천 (금지 귀석)	35°18′× 127°17′	5	2	50			1943
	수홍제 (대강 수홍)	35°23′× 127°15′	20	4	11			1941
	송강제 (대강 송대)	35°21′× 126°14′	20	5	22			1940
	왈길재 (대산 길곡)	35°25′× 127°18′	20	8	216			1945
	노봉제 (사매 서도)	35°28′× 127°18′	40	8	25			1933
	만도제 (덕과 만도)	35°29′× 127°22′	20	5	66			1945
	다산제 (보절 금다)	35°29′× 127°24‘	20	5	47			1966
	서치제 (보절 서치)	35°28′× 127°24′	20	7	86			1945
	신파제 (보절 신파)	35°30′× 127°24′	30	5	14			1936
	도촌제 (보절 도룡)	35°31′× 127°23′	70	8	356			1960
	요동제 (산동 대상)	35°30′× 127°28′	3	4	20			1934
	침동제 (산동 부절)	35°27′× 127°28′	20	8	17			1943
	연화제 (산동 식련)	35°28′× 127°27′	3	5	15			1943
	금곡제 (이백 남계)	35°27′× 127°26′	7	4	13			1945
	유곡제 (인월 유곡)	35°28′× 127°37′	40	8	344			1952
	일대제 (아영 일대)	35°31′× 127°36′	170	7	831			1949
	청계제 (아영 청계)	35°29′× 127°35′	70	9	281			1940
	남천제 (산내 입석)	35°24′× 127°39′	5	2	50			1943
김제시	5개소		3,900		16,698
	대화제 (금구 대화)	35°48′× 127°02′	560	5	1,692			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
김제시	금 평 제 (금산 금산)	35°43′× 127°01′	570	14	4,005			1961
	선 암 제 (금구 선암)	35°46′× 127°01′	160	11	739			1941
	능 제 (만경 만경)	35°51′× 126°50′	1,920	6	6,866			1930
	백 산 제 (백산 화정)	35°51′× 126°54′	690	9	3,396			1969
완주군	24개소		10,055		109,794
	탑 제 지 (봉동 제내)	35°59′× 127°07′	15	8	49			1945
	구 암 제 (봉동 구암)	35°56′× 127°06‘	21	6	58			1947
	간 중 제 (용진 간중)	35°54′× 127°12′	4	8	13			1947
	운 지 제 (용진 신지)	35°54′× 127°11′	44	8	115			1945
	만경강천 (용진 신지)	35°55′× 127°09′	100	2	880			1983
	상 관 제 (상관 마치)	35°47′× 127°13′	197	6	2,139		○	1945
	죽 절 제 (소양 죽절)	35°51′× 127°13′	7	5	10			1945
	응 암 제 (소양 신교)	35°50′× 127°13′	26	7	23			1945
	화 심 제 (소양 화심)	35°50′× 127°15′	21	7	38			1976
	황 운 제 (소양 황운)	35°50′× 127°14′	62	12	70			1945
	안 덕 지 (구이 안덕)	35°41′× 127°06′	128	17	880			1976
	구 이 제 (구이 안덕)	35°43′× 127°08′	1,788	14	10,878			1963
	광 곡 제 (구이 광곡)	35°45′× 127°10′	154	16	1,339			1984
	양 화 제 (고산 화정)	35°56′× 127°12′	740	12	1,897			1978
	밤 실 제 (고산 율곡)	35°58′× 127°11′	13	6	2			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
완주군	독쪽골제 (고산 성재)	35°57′× 127°13′	40	8	17			1983
	수선지 (비봉 수선)	36°01′× 127°10′	73	4	3			1966
	능암제 (비봉 백도)	36°01′× 127°09′	11	8	22			1948
	경천제 (경천 경천)	36°01′× 127°14′	3,190	17	25,346			1965
	대아제 (동상 대아)	35°58′× 127°16′	2,340	50	54,646			1989
	동상제 (동상 신월)	35°57′× 127°17′	995	30	11,241			1965
	춘산제 (화산 춘산)	36°04′× 127°11‘	22	10	60			1973
	정동제 (화산 화월)	36°01′× 127°12′	6	4	8			1945
	덕동제 (이서 갈산)	35°50′× 127°03′	58	3	60			1945
진안군	55개소		1336		8,276
	반월제 (진안 반월)	35°45′× 127°26′	83	9	235			1943
	구룡제 (진안 구룡)	35°45′× 127°27′	36	4	124			1960
	연장제 (진안 연장)	35°46′× 127°23′	128	13	461			1960
	군상제 (진안 군상)	35°48′× 127°25′	41	4	181			1962
	단양제 (진안 단양)	35°45′× 127°24′	25	2	980			1962
	미재지 (진안 단양)	35°46′× 127°25′	4	2	25			1945
	금마제 (진안 반월)	35°45′× 127°27′	3	2	26			1945
	외기제 (진안 반월)	35°44′× 127°26′	6	2	28			1945
	가림제 (진안 가림)	35°44′× 127°26′	4	2	130			1945
	정곡제 (진안 정곡)	35°47′× 127°23′	19	3	131	전 선		1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진안군	대연제 (진안 연장)	35°46′× 127°23′	8	2	27			1945
	궁림지 (진안 운산)	35°48′× 127°25′	4	2	24			1949
	송풍제 (용담 송풍)	35°58′× 127°30′	63	7	504			1967
	월포제 (상전 월포)	35°28′× 127°51′	38	4	129			1943
	원가막제 (상전 주평)	35°47′× 127°25′	12	3	53			1945
	외송제 (상전 수동)	35°49′× 127°29′	2	2	27	가두리		1945
	백암제 (백운 백암)	35°40′× 127°24‘	29	3	67			1960
	신암제 (백운 신암)	35°26′× 127°38′	68	7	550			1962
	분퇴제 (백운 남계)	35°39′× 127°23′	6	3	60	전 선		1950
	남퇴제 (백운 남계)	35°39′× 127°23′	2	2	30			1950
	원남제 (백운 남계)	37°39′× 127°23′	20	3	126			1948
	화산제 (백운 동창)	35°40′× 127°24′	31	3	302			1945
	신전제 (백운 운교)	35°41′× 127°25′	2	2	36			1967
	운교제 (백운 운교)	35°41′× 127°24′	32	3	248			1945
	반송제 (백운 반송)	35°40′× 127°24′	8	3	25			1945
	좌산제 (성수 좌산)	35°41′× 127°18′	24	3	183			1959
	중평제 (성수 도통)	35°42′× 127°21′	49	5	167			1960
	중기제 (성수 좌산)	34°40′× 127°20′	15	3	36			1961
	마치제 (성수 중길)	35°46′× 127°17′	16	3	26			1975
	외궁제 (성수 외궁)	35°41′× 127°20′	12	3	108			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진안군	덕천제 (마령 덕천)	35°45′× 127°18′	64	7	282			1960
	남악제 (마령 평지)	35°43′× 127°22′	12	3	50			1945
	판치제 (마령 덕천)	35°47′× 127°20′	23	4	89			1945
	형치제 (마령 계서)	35°42′× 127°21′	3	2	32			1965
	서촌제 (마령 동촌)	35°44′× 127°24′	8	3	40			1945
	오동제 (마령 계서)	35°43′× 127°21′	24	4	30			1945
	황금제 (부귀 황금)	35°52′× 127°21‘	74	7	638			1978
	봉암제 (부귀 봉암)	35°48′× 127°30′	45	5	245			1960
	궁항제 (부귀 궁항)	35°50′× 127°20′	63	7	410			1986
	가정제 (부귀 신정)	35°54′× 127°26′	32	4	124			1960
	오산제 (부귀 오룡)	35°49′× 127°20′	8	3	84			1970
	대불제 (주천 대불)	35°45′× 127°26′	43	5	278			1974
	용덕제 (주천 용덕)	35°45′× 127°26′	36	3	159			1961
	운봉제 (주천 운봉)	35°55′× 127°25′	8	3	56			1988
	하막제 (주천 무능)	36°00′× 127°23′	9	3	38			1977
	백화제 (안천 백화)	35°54′× 127°34′	17	3	118			1984
	노채제 (안천 노성)	35°52′× 127°34′	20	3	84			1960
	지사제 (안천 신기)	35°52′× 127°32′	18	3	125			1945
	창촌제 (동향 대량)	35°49′× 127°34′	6	2	15			1945
	상향제 (동향 성산)	35°48′× 127°33′	3	2	25			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진안군	하노제 (동향 자산)	35°48′× 127°33′	13	3	54			1945
	고산골제 (동향 자산)	35°51′× 127°33′	2	2	30			1945
	조포제 (정천 갈용)	35°50′× 127°26′	6	3	88	전 선		1945
	상초제 (정천 월평)	35°50′× 127°26′	6	3	82			1958
	하초제 (정천 월평)	35°50′× 127°27′	3	2	51			1970
무주군	12개소		751		13,189
	압수제 (무주 당산)	35°58′× 127°40‘	21	7	164			1959
	모시제 (무주 당산)	35°59′× 127°41′	11	9	106			1956
	양수발전소 하 부 댐 (적상 포내)	35°57′× 127°43′	300	21	6,400		○	1995
	양수발전소 상 부 댐 (적상 특창)	35°56′× 127°41′	100	6	3,450		○	1995
	무풍제 (무풍 은산)	35°55′× 127°50′	88	8	698			1993
	남대천 (설천 기곡)	36°01′× 127°43′	2	2	3		○
	피목제 (적상 피목)	35°55′× 127°43′	53	7	414		○	1978
	삼유지 (적상 삼유)	35°54′× 127°37′	18	10	180			1971
	금평제 (안성 금평)	35°53′× 127°42′	15	2	33			1972
	덕산제 (안성 덕산)	35°52′× 127°43′	115	14	1,592		○	1981
	장안제 (부남 장안)	35°53′× 127°35′	25	5	145			1959
	금강천 (부남 대소)	35°57′× 127°33′	3	2	4
장수군	16개소		3,014		50,461
	필덕제 (장수 대성)	35°36′× 127°27′	107	10	789	전 선		1974

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
장수군	단평제 (장수 송천)	35°37′× 127°29′	58	9	220			1964
	개정제 (장수 개정)	35°37′× 127°31′	37	8	256	전 선		1958
	동촌제 (장수 노곡)	35°38′× 127°32′	33	8	104			1958
	노곡제 (장수 노곡)	35°38′× 127°32′	21	5	79			1955
	두산제 (장수 두산)	35°38′× 127°31′	73	8	174	전 선		1949
	원흥제 (산서 마하)	35°35′× 127°25′	20	8	25			1959
	쌍용제 (산서 쌍계)	35°33′× 127°25‘	38	7	60			1938
	장남제 (번암 국포)	35°33′× 127°28′	365	20	5,970	전 선		1984
	동화댐 (번암 동화)	35°33′× 127°32′	1,270	30	32,224	전 선	○	1998
	금덕제 (장계 금덕)	35°44′× 127°35′	72	12	59			1953
	오동제 (장계 대곡)	35°42′× 127°37′	420	20	6,227	전 선		1996
	와룡제 (천천 와룔)	35°42′× 127°37′	130	10	1,027	전 선		1996
	벽남제 (계남 궁양)	35°41′× 127°35′	208	15	980	전 선		1974
	양수제 (계북 농소)	35°45′× 127°37′	2	5	14			1945
	양악제 (계북 양악)	35°48′× 127°39′	160	15	2,253	전 선		1996
임실군	13개소		763,382		467,968
	지산제 (임실 두만)	35°43′× 127°15′	73	15	367			1971
	두복제 (청웅 두복)	35°34′× 127°10′	71	14	370			1978
	옥정호 (운암 입석)	35°38′× 127°19′	763,000	196	466,000		○	1965
	〃 (운암 운암)	35°35′× 127°06′	〃	〃	〃		○	“

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
임실군	옥정호 (강진 옥정)	35°32′× 127°06′	763,000	196	466,000		○	1965
	신평천 (신평 원천)	35°39′× 127°13′	1	2	2		○
	성수제 (성수 성수)	35°38′× 127°22′	126	23	784			1967
	방축천 (오수 둔덕)	35°30′× 127°19′	1	2	2
	월성제 (신덕 월성)	35°42′× 127°10′	97	14	416			1961
	산수천 (삼계 산수)	35°30′× 127°16′	1	2	2
	오원천 (관촌 관촌)	35°40′× 127°16‘	2	2	4
	물우천 (덕치 물우)	35°29′× 127°09′	3	2	7
	안하제 (지사 안하)	35°38′× 127°21′	7	7	14			1945
순창군	7개소		806		2,392
	쌍암제 (인계 쌍암)	35°26′× 127°08′	103	10	337			1963
	강촌제 (동계 내령)	35°26′× 127°16′	35	6	180			1962
	섬진강 (유등 유촌교)	35°22′× 127°11′	10	2	10
	동산제 (복흥 동산)	35°26′× 126°56′	283	11	357			1959
	운암제 (쌍치 운암)	35°28′× 127°01′	146	10	374			1964
	월정제 (구림 월정)	35°26′× 127°03′	219	12	1,127			1960
	구미제 (동계 구미)	35°26′× 127°13′	10	2	7			1955
고창군	17개소		3,657		9,605
	월산호 (고창 월산)	35°24′× 126°44′	34	7	273			1926
	노동제 (고창 노동)	35°25′× 126°42′	185	8	1,247			1956

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고창군	조산제 (고수 두평)	35°22′× 126°41′	387	8	2,558			1956
	청계 2제 (고수 평지)	35°22′× 126°40′	93	7	549			1976
	사신제 (아산 계산)	35°27′× 126°36′	11	3	10			1914
	운곡제 (아산 운곡)	35°27′× 126°38′	810	7	70			1983
	도솔제 (아산 삼인)	35°28′× 126°34′	130	6	340			1992
	과치제 (무장 신촌)	35°24′× 126°32′	20	3	20			1933
	덕림지 (무장 덕림)	35°23′× 126°36‘	259	4	502			1949
	예전제 (공음 예전)	35°21′× 126°32′	353	4	787			1945
	두암지 (공음 두암)	35°24′× 126°30′	300	5	2,100			1945
	송곡제 (상하 송곡)	35°27′× 126°31′	98	5	359			1945
	성지제 (해리 고성)	35°26′× 126°33′	72	3	178			1950
	라성제 (해리 사반)	35°28′× 126°29′	245	3	288			1955
	하련제 (해리 하련)	35°27′× 126°32′	26	5	121			1938
	암치제 (성송 암치)	35°20′× 126°39′	205	4	104			1941
	산수제 (성송 산수)	35°19′× 126°37′	429	5	99			1942
부안군	16개소		1,014		2,317
	사산제 (주산 사산)	35°41′× 126°41′	12	3	133			1966
	우동제 (보안 우동)	35°37′× 126°37′	9	6	24			1945
	유유제 (변산 마포)	35°37′× 126°31′	10	3	27	전 선		1964
	종암제 (변산 격포)	35°37′× 126°29′	175	4	340			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
부안군	도청지 (고창 격포)	35°37′× 126°29′	11	4	30			1983
	운산제 (변산 운산)	35°39′× 126°32′	8	3	24			1969
	방포제 (변산 대항)	35°41′× 126°32′	15	6	7			1964
	연동제 (진서 석포)	35°36′× 126°37′	27	5	15			1959
	개암제 (상서 감교)	35°39′× 126°39′	8	4	8			1969
	수련제 (상서 청림)	35°41′× 126°38′	6	7	3			1945
	거석제 (상서 청림)	35°39′× 126°38‘	13	11	105			1967
	청호지 (하서 청호)	35°43′× 126°40′	57	7	110			1945
	금광제 (하서 백련)	35°42′× 126°36′	20	12	260			1945
	문수지 (하서 백련)	35°42′× 126°36′	53	14	261			1976
	구룡댐 (진서 석포)	35°56′× 126°36′	190	15	270			1990
	부안댐 (변산 중계)	35°37′× 126°35′	400	17	700		○	1993

담수지 현황

【전라남도】

구, 군	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합계	585		386,004		864,911
목포시	1		37		143
	제1수원지 (상 동 )	34°49′× 126°24′	37	17	143			1911
여수시	34		8,928		5,302
	미평수원지 (미평동 )	34°45′× 127°41′	29	7	165		○	1928
	오천수원지 (오천동)	34°47′× 127°44′	76	6	800		○	1936
	소호제 (소호동)	34°44′× 127°38′	11	9	17			1969
	웅천제 (웅천동)	34°44′× 127°41′	30	11	56			1970
	여천제 (여천동)	34°46′× 127°40′	18	9	54			1943
	봉계1제 (봉계동)	34°47′× 127°40′	40	12	218			1940
	봉계2제 (봉계동)	34°47′× 127°40′	15	11	72			1954
	님수제 (평여동)	34°48′× 127°40′	70	12	460			1955
	중흥제 (중흥동)	34°49′× 127°41′	35	8	46			1950
	상적제 (적량동)	34°50′× 127°43′	15	13	101			1943
	묘도제 (묘도동)	34°52′× 127°42′	10	7	3			1957
	진례제 (상암동)	34°49′× 127°45′	6	9	25			1942
	호명제 (호명동)	34°48′× 127°43′	28	9	35			1943
	상동제 (돌산면 우두)	34°42′× 127°46′	121	4	17			1969

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
여수시	둔전제 (돌산면 둔전)	34°39′× 127°46′	500	8	97			1970
	금봉제 (돌산면 금봉)	34°37′× 127°44′	153	4	16			1945
	신복제 (돌산면 신복)	34°36′× 127°44′	150	3	19			1945
	신기제 (돌산면 신복)	34°36′× 127°45′	69	4	15			1947
	대포제 (소라면 대포)	34°48′× 127°36′	2,605	6	818			1934
	고막제 (소라면 덕암)	34°46′× 127°36′	259	5	42			1970
	죽림제 (소라면 죽림)	34°45′× 127°37′	20	4	17			1970
	봉두제 (소라면 봉두)	34°51′× 127°33′	229	4	298			1948
	사곡제 (소라면 사곡)	34°50′× 127°36′	272	4	4			1962
	조화제 (율촌면 조화)	34°52′× 127°35′	572	3	202			1940
	봉두제 (율촌면 산수)	34°52′× 127°33′	420	4	55			1943
	산곡제 (율촌면 신풍)	34°50′× 127°36′	782	20	650			1972
	가장제 (율촌면 가장)	34°50′× 127°33′	440	5	120			1945
	봉전제 (율촌면 봉전)	34°53′× 127°32′	107	4	16			1969
	연화제 (율촌면 반월)	34°48′× 127°33′	200	4	37			1944
	옥적제 (화양면 옥적)	34°43′× 127°34′	401	5	152			1948
	용주제 (화양면 용주)	34°43′× 127°37′	93	4	17			1971
	화동제 (화양면 화동)	34°40′× 127°35′	952	10	571			1970
	구미제 (화양면 이목)	34°39′× 127°34′	100	4	40			1970
	원포제 (화양면 원포)	34°39′× 127°37′	100	4	47			1975

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
순천시	43		7,164		4,835
	유시제 (승주읍 유흥)	35°2′× 127°21′	25	20	174			1990
	평지제 (승주읍 평중)	35°1′× 127°21′	20	10	61			1957
	축내제 (승주읍 도정)	35°2′× 127°21′	10	8	48			1945
	월계제 (승주읍 월계)	35°1′× 127°24′	20	15	95			1959
	보령제 (주암면 복다)	35°02′× 127°16′	170	2	40		○	1992
	행정제 (주암면 행정)	35°02′× 127°17′	150	20	160		○	1945
	구룡제 (송광면 구룡)	34°56′× 127°15′	6	8	13			1945
	후곡제 (송광면 후곡)	35°0′× 127°12′	18	15	106			1945
	동교제 (낙안면 동내)	34°54′× 127°21′	98	13	537			1942
	상송제 (낙안면 상송)	34°55′× 127°20′	65	18	334			1974
	송기제 (낙안면 송기)	34°53′× 127°19′	12	7	60			1959
	평촌제 (낙안면 평촌)	34°53′× 127°20′	15	3	25			1950
	내운제 (낙안면 내운)	34°53′× 127°21′	6	5	26			1970
	대룡제 (별량면 대룡)	34°52′× 127°24′	192	22	222			1978
	금동제 (별량면 금치)	34°51′× 127°23′	77	15	521			1977
	운천제 (별량면 운천)	34°52′× 127°26′	231	9	859			1970
	봉림제 (별량면 봉림)	34°52′× 127°27′	12	4	11			1945
	실동제 (별량면 두고)	34°50′× 127°26′	22	3	22			1945
	용두제 (별량면 용두)	34°51′× 127°25′	33	5	33			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
순천시	금천제 (별량면 무풍)	34°50′× 127°28′	7	7	7			1945
	대곡제 (별량면 대곡)	34°51′× 127°28′	24	7	24			1945
	우산보 (상사면 흘산)	34°55′× 127°27′	5	5	5		○	1970
	승주cc호수 (상사,오곡)	34°54′× 127°27′	1	3	1			1994
	삼동제 (해룡면 상삼)	34°57′× 127°32′	14	7	38			1945
	용전제 (해룡면 용전)	34°53′× 127°33′	37	8	90			1945
	해창제 (해룡면 해창)	34°53′× 127°32′	8	5	30			1961
	선학제 (해룡면 선학)	34°52′× 127°31′	7	7	23			1962
	죽청제 (서 면 운평)	35°02′× 127°30′	10	50	2			1926
	구룡제 (서 면 구룡)	35°00′× 127°31′	20	90	4			1921
	기본제 (서 면 기본)	35°02′× 127°30′	10	50	1			1925
	구상제 (서 면 구상)	35°01′× 127°32′	10	30	1			1931
	내동제 (황전면 죽내)	34°06′× 127°25′	22	7	23			1960
	봉성제 (황전면 죽내)	35°06′× 127°25′	2,479	18	115			1975
	본황제 (황전면 황학)	35°06′× 127°21′	1,626	8	56			1959
	신기제 (황전면 회룡)	35°05′× 127°30′	803	11	26			1969
	월용제 (월등면 월용)	35°06′× 127°24′	55	9	261		○	1945
	운월제 (월등면 운월)	35°04′× 127°22′	21	8	134		○	1970
	와룡제 (향 동 와룡)	34°57′× 127°28′	10	5	10			1945
	석현제 (삼산동 석현)	34°57′× 127°28′	446	1.3	570			1957

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
순천시	용당제 (삼산동 용당)	34°34′× 127°30′	99	4	30			1961
	야흥제 (도사동 야흥)	34°54′× 127°29′	20	5	35			1945
	조례제 (왕조동 조례)	35°58′× 127°31′	192	19	1			1957
	대동제 (왕조동 왕지)	35°58′× 127°32′	56	16	1			1957
나주시	70		13,835		16,336
	평산제 (남평읍 광리)	35°03′× 126°50′	74	5	316			1979
	수청제 (남평읍 수원)	35°03′× 126°51′	8	2	59			1979
	노동제 (남평읍 노동)	35°03′× 126°53′	15	3	32			1950
	죽림제 (남평읍 풍림)	35°02′× 126°52′	4	2	9			1945
	오창제 (남평음 서산)	34°01× 126 50′	3	2	12			1941
	남석제 (남평읍 서산)	34°01′× 126°52′	22	3	35			1945
	식산제 (세지면 성산)	34°53′× 126°38′	11	3	48			1945
	가지제 (세지면 성산)	34°53′× 126°45′	9	2	14			1945
	황교제 (세지면 교산)	34°53′× 126°38′	7	2	12			1945
	오봉제 (세지면 오봉)	34°54′× 126°45′	34	3	65			1919
	구호제 (왕곡면 송죽)	34°57′× 126°37′	4	2	13			1942
	산정제 (왕곡면 신포)	34°57′× 126°39′	7	2	14			1942
	박포제 (왕곡면 신포)	34°57′× 126°38′	10	2	60			1943
	월호제 (공산면 남창)	34°56′× 126°36′	17	3	135			1945
	신흥제 (공산면 남창)	34°57′× 126°36′	17	3	34			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
나주시	형제제 (공산면 중포)	34°57′× 126°35′	36	3	100			1945
	상방제 (공산면 상방)	34°55′× 126°38′	32	3	65			1945
	송암제 (동강면 월송)	34°57′× 126°33′	108	5	606			1950
	대각제 (동강면 대지)	34°56′× 126°32′	27	3	91			1950
	백린제 (동강면 대지)	34°56′× 126°33′	12	2	37			1950
	신원제 (동강면 양지)	34°58′× 126°33′	39	3	100			1949
	회룡제 (동강면 운산)	34°58′× 126°33′	26	3	39			1951
	청룡제 (동강면 대지)	34°56′× 126°32′	44	3	48			1951
	몽송제 (동강면 옥정)	34°54′× 126°32′	15	2	21			1945
	화정제 (동강면 옥정)	34°54′× 126°32′	23	3	39			1945
	만학제 (동강면 곡천)	34°56′× 126°33′	43	4	79			1945
	영화제 (동강면 곡천)	34°55′× 126°33′	10	2	4			1945
	척고제 (동강면 곡천)	34°54′× 126°32′	44	4	39			1945
	성산제 (동강면 인동)	34°56′× 126°33′	10	2	9			1945
	종동제 (동강면,양지)	34°57′× 126°33′	4	2	29			1945
	백용제 (다시면 운봉)	35°02′× 126°38′	616	10	3,150			1945
	송정제 (다시면 송촌)	35°00′× 126°36′	22	3	48			1945
	동문제 (다시면 문동)	35°00′× 126°37′	8	2	76			1956
	청림제 (다시면 동당)	34°59′× 126°36′	22	3	29			1945
	구가동제 (다시면 가운)	35°00′× 126°38′	4	2	36			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
나주시	백운제 (다시면 신광)	35°02′× 126°40′	11	2	17			1968
	대도제 (문평면 대도)	35°04′× 126°37′	221	10	807			1950
	오륜제 (문평면 오룡)	35°03′× 126°37′	20	3	34			1945
	탄방제 (문평면 대도)	35°40′× 126°38′	17	2	26			1968
	만년제 (문평면 오동)	35°05′× 126°38′	15	2	32			1967
	동막제 (문평면 국동)	35°03′× 126°39′	20	3	20			1968
	계로제 (문평면 계로)	35°06′× 126°39′	20	3	106			1988
	석정제 (노안면 오정)	35°04′× 126°40′	2	2	6			1967
	어장제 (노안면 금안)	35°04′× 126°41′	3	2	10			1967
	금안제 (노안면 금안)	35°03′× 126°41′	34	3	206			1945
	영안제 (노안면 영평)	35°30′× 126°42′	2	2	7			1967
	오정제 (노안면 오정)	35°05′× 126°39′	66	4	219			1945
	닭금제 (다도면 방산)	34°54′× 126°52′	19	2	14			1945
	행산제 (다도면 도동)	34°52′× 126°49′	26	3	90			1950
	강정제 (다도면 암정)	34°55′× 126°48′	33	3	528			1962
	덕림제 (다도면 덕림)	34°53′× 126°49′	20	3	84			1962
	나주호 (다도면 판촌)	34°56′× 126°51′	11,200	10	6,250			1970
	유천제 (다도면 송학)	34°59′× 126°50′	6	2	26			1962
	덕용제 (봉황면 덕곡)	34°52′× 126°47′	50	5	208			1953
	용곡제 (봉황면 용곡)	34°55′× 126°47′	35	3	52			1960

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
나주시	만봉제 (봉황면 만봉)	34°54× 126°46′	219	10	946			1957
	월봉제 (봉황면 철천)	34°56′× 126°47′	10	2	20			1953
	와우제 (봉황면 와우)	34°56′× 126°46′	15	2	19			1945
	장성제 (봉황면 장성)	34°58′× 126°47′	10	2	24			1940
	장성2제 (봉황면 장성)	34°58′× 126°48′	38	3	132			1943
	송현제 (봉황면 송현)	34°57′× 126°48′	146	5	506			1945
	선동제 (봉황면 철천)	34°56′× 126°47′	25	3	75			1957
	송촌제 (봉황면 송현)	34°57′× 126°49′	56	5	25			1945
	유치제 (봉황면 송현)	34°57′× 126°48′	9	2	38			1962
	문현제 (봉황면 송현)	34°57′× 126°48′	10	2	19			1950
	각동제 (봉황면 각동)	34°56′× 126°48′	22	3	66			1957
	수각제 (봉황면 각동)	34°56′× 126°48′	29	3	40			1957
	방축제 (봉황면 철천)	34°56′× 126°47′	10	2	20			1945
	오두제 (경현동)	35°02′× 126°38′	9	2	43			1945
	투주제 (안창동 투주)	35°00′× 126°38′	20	3	118			1945
광양시	9		17,445		287,699
	사곡제 (광양읍 사곡)	34°59′× 127°38′	258	5	68			1068
	백운제 (봉강면 지곡)	35°00′× 127°35′	8,229	6	4,541			1967
	대죽제 (옥곡면 대죽)	34°95′× 127°35′	900	5	166			1945
	신금제 (옥곡면 신금)	34°72′× 127°42′	1,048	7	393			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
광양시	수어제 (진상면 비평)	35°03′× 127°43′	4,900	12	281,000		○	1978
	차사제 (진월면 차사)	34°95′× 127°44′	80	6	479			1978
	대리제 (진월면 원길)	35°02′× 127°45′	230	7	100			1938
	황길제 (황길동)	34°55′× 127°38′	300	5	172			1957
	마동제 (마 동)	34°62′× 127°42′	1,500	9	780			1969
담양시	32		10.697		88,689
	고가제 (담양읍 가산)	35°18′× 126°57′	40	12	40			1964
	사제 (봉산면 연동)	35°16′× 126°58′	27	8	68	전기선		1945
	비아제 (봉산면 가곡)	35°16′× 126°59′	30	10	90	전기선		1945
	탄금제 (봉산면 기곡)	35°16′× 126°58′	40	12	120	전기선		1945
	월전제 (봉산면 양지)	35°16′× 126°57′	20	7	80	전기선		1945
	금현제 (고서면 금현)	35°12′× 126°58′	45	10	240			1955
	고읍제 (고서면 고읍)	35°13′× 126°90′	25	12	90			1955
	교산제 (고서면 교산)	35°13′× 126°58′	30	8	90			1955
	광주호 (고서면 분향)	35°11′× 127°00′	4,130	20	15,240			1976
	경상제 (남면 경상)	35°08′× 127°02′	49	15	288			1962
	무동제 (남면 무동)	35°07′× 127°01′	26	8	243			1985
	용운제 (창평면 용수)	35°12′× 127°01′	21	10	128			1945
	외동제 (창평면 외동)	35°11′× 127°02′	29	12	164			1989
	운암제 (대덕면 운암)	35°14′× 127°02′	25	10	495			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
담양시	문학제 (대덕면 문학)	35°14′× 127°04′	24	12	204			1985
	정석제 (무정면 정석)	35°17′× 127°05′	119	20	610			1973
	운암제 (금성면 금성)	35°22′× 127°03′	39	12	210			1945
	덕성제 (금성면 덕성)	35°21′× 127°03′	20	10	107			1945
	외추제 (금성면 외추)	35°18′× 127°03′	30	12	142			1970
	담양호 (금성면 대성)	35°22′× 127°00′	4,050	30	66,700			1976
	견양제 (용면 용치)	35°25′× 126°58′	20	8	58			1967
	추성제 (용 면 추성)	35°21′× 126°90′	20	8	30			1947
	월산제 (월산면 용흥)	35°21′× 126°53′	130	20	1,624			1988
	대방제 (수북면 대방)	35°18′× 126°54′	53	20	215			1945
	대흥제 (수북면 풍수)	35°17′× 126°57′	10	20	249			1960
	산산제 (수북면 오정)	35°17′× 126°55′	60	18	155			1971
	나산제 (수북면 나산)	35°17′× 126°56′	30	15	90			1946
	신월제 (수북면 고성)	35°17′× 126°56′	20	12	40			1947
	대아제 (대전면 평장)	35°17′× 126°53′	950	20	604			1964
	행성제 (대전면 행성)	35°17′× 126°54′	540	12	249			1959
	병풍제 (대전면 병풍)	35°17′× 126°53′	20	10	16			1947
	신총제 (대전면 서옥)	35°17′× 126°51′	25	12	10			1968
곡성군	3		8		123
	섬진강 (옥과면 합강)	35°19′× 127°10′	2	3	6			-

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
곡성군	보성강 (죽곡면 용정)	35°90′× 127°21′	3	5	20			-
	근촌제 (산기면 근촌)	35°10′× 127°13′	3	7	97			1959
구례군	22		181		17,374
	백련제 (구례읍 백련)	35°13′× 127°28′	7	12	250			1942
	봉서제 (구례음 봉서)	35°12′× 127°27′	5	12	211			1945
	효곡제 (간전면 효곡)	35°07′× 127°33′	19	31	2,067			1988
	만수제 (간전면 수평)	35°09′× 127°34′	3	10	160			1945
	문수제 (토지면 구산)	35°13′× 127°32′	12	42	1,840		○	1995
	용두제 (토지면 용두)	35°12′× 127°31′	4	11	320			1953
	하사제 (마산면 사도)	35°12′× 127°31′	2	3	48			1953
	대지제 (마산면 황전)	35°14′× 127°29′	21	13	1,005			1945
	사도제 (마산면 사도)	35°13′× 127°30′	2	8	152			1953
	방광제 (광의면 방광)	35°15′× 127°28′	10	8	448			1945
	당촌제 (광의면 수월)	35°19′× 127°28′	3	7	119			1945
	온당제 (광의면 온당)	35°17′× 127°26′	4	8	193			1945
	천은제 (광의면 방광)	35°16′× 127°28′	12	44	1,770			1985
	구만제 (광의면 구만)	36°16′× 127°26′	52	16	1,739			1973
	죽정제 (용방면 죽정)	36°16′× 127°25′	3	12	120			1945
	상원제 (산동면 원달)	35°21′× 127°27′	1	8	83			1979
	정산제 (산동면 탑정)	35°18′× 127°28′	2	15	37			1987

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
구례군	중기제 (산동면 수기)	35°21′× 127°26′	2	14	81			1998
	월계제 (산동면 위안)	35°20′× 127°29′	8	27	530		○	1996
	섬진강 (구례읍 계산)	35°11′× 127°25′	3	1	2,067			-
	섬진강 (문척면 월전)	35°12′× 127°30′	3	1	2,067			-
	선진강 (토지면 외곡)	35°12′× 127°36′	3	1	2,067			-
보성군	18		6,967		18,762
	옥암제 (보성읍 옥암)	34°43′× 127°03′	100	6	348			1998
	평촌제 (보성읍 쾌상)	34°43′× 127°04′	120	10	123			1980
	징광제 (벌교읍 징광)	34°52′× 127°18′	860	23	2,250			1978
	추동제 (벌교읍 추동)	34°53′× 127°16′	957	26	2,526		○	1985
	천치제 (벌교읍 옥전)	34°50′× 127°15′	697	15	1,861			1990
	보성강 (노동면 광곡)	34°47′× 127°04′	20	3	20			-
	보성강 (노동면 옥마)	34°48′× 127°02′	15	3	25			-
	보성강 (미력면 용정)	34°48′× 127°07′	100	5	500			-
	유신제 (율어면 유신)	34°52′× 127°15′	570	13	927			1997
	진봉제 (복내면 진봉)	34°55′× 127°05′	265	7	565			1945
	일봉제 (복내면 일봉)	34°56′× 127°07′	375	9	379			1979
	덕산제 (조성면 동촌)	34°46′× 127°11′	141	9	464			1979
	대곡제 (조성면 대곡)	34°48′× 127°14′	584	9	1,262			1979
	도촌제 (득량면 도촌)	34°43′× 127°09′	615	27	1,834			1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
보성군	해평제 (득량면 해평)	34°43′× 127°10′	263	23	1,853	가두리		1999
	영천제 (회천면 영천)	34°41′× 127°05′	725	43	2,215			1985
	임수제 (웅치면 대산)	34°41′× 127°00′	200	8	575			1999
	담안제 (웅치면 대산)	34°41′× 127°01′	360	9	1,035			1999
화순군	25		12,356		108,025
	만연제 (화순읍 동구)	35°04′× 126°59′	40	5	395			1945
	반곡제 (한천면 반곡)	34°58′× 127°03′	70	6	395			1959
	금전제 (한천면 한계)	34°58′× 126°59′	475	5	2,034			1963
	양곡1제 (춘양면양곡)	34°57′× 126°56′	80	6	80			1945
	가동제 (춘양면 가동)	34°54′× 126°55′	66	5	63			1970
	산간2제 (춘양면 산간)	34°55′× 126°56′	76	5	63			1978
	등룡제 (청풍면 백운)	34°52′× 126°57′	15	7	5			1965
	세청제 (청풍면 세청)	34°53′× 126°58′	20	6	20			1969
	장치제 (이양면 장치)	34°55′× 127°02′	251	5	1,347			1978
	잠정제 (능주면 잠정)	34°58′× 126°57′	12	4	11			1945
	충신강 (능주면 잠정)	34°59′× 126°57′	397	3	1,350			-
	월곡1제 (도곡면 월곡)	34°58′× 126°55′	170	5	40			1945
	용강제 (도암면 용강)	34°55′× 126°53′	12	6	1,150			1970
	대초천 (도암면 대초)	34°56′× 126°52′	197	4	773			1976
	도암제 (도암면 등광)	34°54′× 126°53′	211	7	1,671			1999

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
화순군	안심제 (이서면 안심)	35°05′× 127°02′	170	5	40	가두리		1987
	동복호 (이서면 보산)	35°06′× 127°06′	6,610	30	92,000		○	1985
	서유보 (북면 서유)	35°10′× 127°05′	25	3	95			1983
	송단2제 (북면 방리)	35°11′× 127°10′	160	6	1,229			1969
	수리제 (북면 노치)	35°08′× 127°10′	25	5	22			1969
	가수제 (동복면 가수)	35°06′× 127°11′	450	5	270			1999
	유천제 (동복면 유천)	35°04′× 127°10′	243	7	1,818			1984
	장선하천 (남면 사평)	35°00′× 127°07′	2,280	4	1,094			1983
	장동제 (동면 장동)	35°02′× 127°02′	9	7	55			1945
	서성제 (동면 서성)	35°02′× 127°02′	292	7	2,005			1972
장흥군	32		4,985		18,501
	금산제 (장흥읍 금산)	34°41′× 126°54′	198	14	658			1945
	축내제 (장흥읍 축내)	34°41′× 126°53′	18	2	13			1945
	농안제 (관산읍 농안)	34°33′× 126°52′	124	18	876			1978
	동촌제 (관산읍 하발)	34°35′× 127°01′	66	11	385			1978
	부안제 (관산읍 삼산)	34°31′× 126°53′	85	15	536			1999
	성산제 (관산읍 성산)	34°34′× 126°51′	117	4	693			1975
	어은제 (관산읍 오동)	34°31′× 126°54′	385	5	766			1966
	죽청제 (관산면 죽청)	34°34′× 127°01′	139	3	101			1925
	지정제 (관산면 지정)	34°33′× 127°01′	582	4	1,659			1925

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
장흥군	하발제 (관산읍 하발)	34°35′× 127°01′	20	2	39			1925
	수동제 (관산읍 외동)	34°30′× 126°53′	740	4	2,428			1965
	가학제 (대덕읍 가학)	34°28′× 126°52′	10	6	40			1931
	덕촌제 (대덕읍 덕촌)	34°28′× 126°51′	277	4	1,110			1978
	도청제 (대덕읍 도청)	34°29′× 126°51′	69	4	176			1945
	서산제 (대덕읍 연지)	34°30′× 126°50′	377	4	778			1923
	신리제 (대덕읍 신리)	34°27′× 126°49′	30	11	67			1969
	양하제 (대덕읍 잠두)	34°28′× 126°50′	12	2	46			1945
	연동제 (대덕읍 연지)	34°30′× 126°51′	7	2	38			1945
	연지제 (대덕읍 연지)	34°31′× 126°50′	254	30	2,329			1997
	하분제 (대덕읍 분토)	34°28′× 126°49′	131	17	681			1982
	녹원제 (용산면 녹원)	34°35′× 126°52′	55	8	152			1959
	목촌제 (용산면 접정)	34°37′× 126°51′	25	6	64			1970
	오도제 (용산면 접정)	34°35′× 126°50′	37	6	141			1968
	운주제 (용산면 운주)	34°37′× 127°01′	128	14	774			1956
	모령제 (안양면 모령)	34°38′× 127°03′	387	3	645			1928
	신촌제 (안양면 학송)	34°39′× 127°01′	178	20	1,212			1983
	월계제 (안양면 당암)	34°39′× 127°01′	82	18	571			1961
	장수제 (안양면 학송)	34°39′× 127°02′	78	13	307			1969
	학송제 (안양면 학송)	34°39′× 127°03′	32	11	87			1942

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
장흥군	하산제 (장동면 하산)	34°43′× 127°01′	88	20	527			1999
	제산제 (장평면 제산)	34°46′× 126°55′	198	10	524			1947
	순홍제 (회진면 회진)	34°28′× 127°01′	56	6	78			1970
강진군	35		11,118		16,595
	고성제 (강진읍 서성)	34°38′× 126°46′	17	5	45			1945
	서산제 (강진읍 서산)	34°39′× 126°43′	403	17	2,852			1962
	임천제 (강진읍 임천)	34°36′× 126°45′	258	9	924			1945
	화방제 (군동면 화산)	34°40′× 126°49′	132	9	424	전선		1984
	금사제 (군동면 금사)	34°37′× 126°49′	181	9	654	전선		1945
	시목제 (군동면 금사)	34°37′× 126°45′	40	7	71			1951
	파산제 (군동면 파산)	34°39′× 126°45′	40	10	342			1969
	금곡제 (군동면 파산)	34°39′× 126°45′	238	10	345			1985
	장산제 (군동면 장산)	34°37′× 126°34′	303	12	213			1989
	삼흥제 (칠량면 삼흥)	34°34′× 126°52′	238	15	1,102			1961
	명주제 (칠량면 명주)	34°33′× 126°52′	151	10	633	전선		1958
	당전제 (대구면 용운)	34°31′× 126°50′	1,238	13	193	전선		1960
	영동제 (마량면 영동)	34°20′× 126°49′	1,323	16	210	전선		1968
	용흥제 (도암면 용흥)	34°31′× 126°42′	73	10	300			1945
	강정제 (도암면 강정)	34°32′× 126°42′	169	10	748			1968
	봉황제 (도암면 봉황)	34°33′× 126°42′	150	9	630			1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
강진군	봉양제 (신전면 수양)	34°31′× 126°42′	973	16	587			1993
	대월제 (신전면 용월)	34°30′× 126°44′	256	10	180			1988
	어관제 (신전면 영관)	34°29′× 126°43′	115	11	132			1988
	월남제 (성전면 월남)	34°44′× 126°43′	512	13	2,217	전선		1964
	성전제 (성전면 월하)	34°44′× 126°44′	184	8	673			1960
	송학제 (성전면 송학)	34°39′× 126°39′	18	7	173			1972
	송월제 (성전면 송월)	34°43′× 126°42′	26	10	132			1972
	금당제 (성전면 금당)	34°39′× 126°37′	32	11	273			1972
	송월제 (성전면 송월)	34°43′× 126°42′	268	12	265			1974
	금당2제 (성전면 금당)	34°39′× 126°37′	32	10	111			1984
	월평제 (성전면 월평)	34°43′× 126°44′	648	12	241			1990
	학동제 (작천면 갈동)	34°43′× 126°45′	150	11	87	전선		1987
	용동제 (작천면 삼열)	34°42′× 126°43′	51	12	146			1945
	작천제 (작천면 삼당)	34°41′× 126°41′	105	10	496			1958
	홈골제 (병영면 지로)	34°43′× 126°50′	401	10	277	전선	○	1985
	중고제 (병영면 중고)	34°43′× 126°44′	16	9	96			1945
	월곡제 (옴천면 월곡)	34°37′× 126°44′	2,238	12	222	전선		1998
	영산제 (옴천면 영산)	34°43′× 126°44′	121	11	446			1968
	사동제 (옴천면 기좌)	34°44′× 126°44′	18	8	155			1998

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고흥군	72		5,403		28,989
	봉황제 (도암면 봉황)	34°37′× 127°16′	40	7	110			1975
	행정제 (고흥읍 행정)	34°34′× 127°19′	35	10	40			1945
	등암제 (고흥읍 등암)	34°34′× 127°16′	200	10	393			1945
	갓섬제 (고흥읍 등암)	34°34′× 127°17′	200	12	180			1976
	호성제 (고흥읍 성촌)	34°36′× 127°18′	100	10	80			1945
	정자제 (도양읍 봉암)	34°31′× 127°09′	11	10	393			1945
	장유제 (도양읍 장계)	34°34′× 127°09′	114	9	237			1925
	쑤안제 (도양읍 관리)	34°34′× 127°08′	29	4	14			1935
	용정제 (도양읍 용정)	34°32′× 127°08′	180	8	220		○	1959
	상림제 (풍양면 상림)	34°35′× 127°16′	24	5	55			1945
	당두1제 (풍양면 당두)	34°34′× 127°13′	5	4	29			1969
	한동제 (풍양면 한동)	34°34′× 127°14′	11	6	20			1945
	봉양제 (풍양면 봉양)	34°34′× 127°15′	23	7	45			1945
	삼신제 (풍양면 윤치)	34°34′× 127°16′	55	8	52			1961
	사동제 (풍양면 윤치)	34°33′× 127°16′	307	15	450		○	1963
	풍도제 (풍양면 고옥)	34°33′× 127°12′	60	7	820			1958
	매곡제 (풍양면 매곡)	34°32′× 127°14′	315	10	740			1988
	대곡제 (도덕면 가야)	34°16′× 127°11′	33	4	494			1930
	백옥제 (도덕면 도덕)	34°32′× 127°10′	256	5	1,800			1988

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고흥군	신양제 (도덕면 가야)	34°34′× 127°11′	50	3	109			1976
	백옥제 (도덕면 도덕)	34°32′× 127°10′	256	5	1,800			1988
	도덕제 (도덕면 도덕)	34°33′× 127°10′	81	8	280			1959
	내봉제 (도덕면 도덕)	34°33′× 127°12′	256	5	1,800			1988
	신양제 (금산면 신전)	34°27′× 127°07′	29	3	67			1968
	원포하제 (금산면신평)	34°29′× 127°12′	73	4	41			1968
	교촌제 (도화면 신호)	34°32′× 127°19′	70	7	92			1945
	구암제 (도화면 구암)	34°28′× 127°19′	35	7	53			1984
	가화제 (도화면 가화)	34°31′× 127°17′	23	8	335			1969
	덕중제 (도화면 덕중)	34°30′× 127°21′	17	18	733			1969
	세곡제 (도화면 봉룡)	34°31′× 127°19′	10	10	120			1959
	당오제 (도화면 당오)	34°31′× 127°19′	76	8	105			1957
	송산제 (포두면 송산)	34°37′× 127°22′	211	9	266			1967
	대룡제 (포두면 봉림)	34°34′× 127°18′	40	15	620			1954
	대룡제 (포두면 봉림)	34°34′× 127°18′	40	15	620			1954
	금사제 (포두면 봉림)	34°32′× 127°18′	41	18	795			1975
	봉림제 (포두면 봉림)	34°38′× 127°18′	65	7	108			1956
	미후제 (포두면 세동)	34°31′× 127°21′	22	13	383			1987
	남성제 (포두면 남성)	34°31′× 127°24′	28	5	360			1980
	장수제 (포두면 장수)	34°32′× 127°19′	296	17	6,319			1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고흥군	교동제 (봉래면 예내)	34°27′× 127°29′	12	4	6			1975
	외초2제 (봉래면 외초)	34°27′× 127°28′	50	6	29			1945
	봉영제 (동일면 봉영)	34°29′× 127°29′	30	4	14			1945
	백양1제 (동일면 백양)	34°29′× 127°28′	30	4	15			1945
	연봉2제 (점암면 연봉)	34°40′× 127°21′	229	5	1,020			1934
	사정제 (점암면 사정)	34°39′× 127°24′	32	9	540			1964
	판영제 (점암면 성기)	34°37′× 127°24′	18	10	260			1964
	시목2제 (점암면 장남)	34°38′× 127°23′	90	7	365			1980
	금사2제 (영남면 금사)	34°36′× 127°26′	210	15	450			1982
	신성제 (영남면 우천)	34°36′× 127°25′	27	9	20			1965
	사포제 (영남면 양사)	34°36′× 127°24′	49	4	23			1945
	외백제 (과역면 백일)	34°32′× 127°25′	10	3	60			1966
	석촌1제 (과역면 석봉)	34°41′× 127°23′	80	5	81			1981
	효덕제 (과역면 효덕)	34°41′× 127°24′	88	5	200			1925
	해내제 (남양면 남양)	34°43′× 127°20′	11	4	9			1967
	선정제 (남양면 원정)	34°48′× 127°22′	41	5	3			1945
	침교제 (남양면 침교)	34°36′× 127°21′	90	4	886			1977
	매곡제 (동강면 매곡)	34°47′× 127°21′	67	9	67			1939
	대강제 (동강면 대강)	34°47′× 127°19′	36	13	550			1960
	원등제 (동강면 대강)	34°47′× 127°17′	90	7	83			1962

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고흥군	오원제 (동강면 오원)	34°47′× 127°22′	54	10	2,670			1993
	해월제 (대서면 남정)	34°46′× 127°15′	13	4	6			1945
	서호제 (대서면 화산)	34°46′× 127°18′	14	3	5			1969
	은동제 (대서면 상남)	34°46′× 127°20′	4	3	7			1987
	계명제 (대서면 금마)	34°46′× 127°19′	100	7	88			1945
	화천제 (대서면 안남)	34°46′× 127°21′	51	8	58			1968
	신성제 (두원면 대금)	34°41′× 127°15′	17	4	3			1945
	대전1제 (두원면 대전)	34°42′× 127°16′	15	5	13			1945
	상예제 (두원면 예회)	34°41′× 127°16′	5	4	4			1953
	성두제 (두원면 성두)	34°40′× 127°17′	33	2	7			1963
	용산제 (두원면 용산)	34°39′× 127°17′	40	2	8			1969
	지묵제 (두원면 학곡)	34°38′× 127°16′	23	7	21			1945
	운대제 (두원면 운대)	34°37′× 127°19′	27	8	240			1946
해남군	66		190,114		137,205
	금강제 (해남읍 해리)	34°34′× 126°36′	100	8	80			1969
	연동제 (해남읍 조막)	34°32′× 126°37′	290	7	180			1967
	백야제 (해남읍 백야)	34°32′× 126°34′	90	6	60			1968
	용정제 (해남읍 용정)	34°34′× 126°34′	60	6	40			1971
	월교제 (해남읍 월교)	34°32′× 126°33′	50	7	35			1967
	장활제 (해남읍 장활)	34°32′× 126°32′	30	5	20			1973

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
해남군	양촌제 (삼산면 평활)	34°29′× 126°38′	200	10	200		○	1945
	벽도제 (삼산면 구림)	34°30′× 126°36′	70	8	60		○	1988
	상가제 (삼산면 상가)	34°31′× 126°38′	80	10	70			1945
	신흥제 (삼산면 신흥)	34°31′× 126°36′	40	5	30			1964
	연정제 (삼산면 연정)	34°30′× 126°31′	480	11	320			1961
	송산제 (황산면 송산)	34°27′× 126°31′	110	6	70			1951
	가좌제 (황산면 가좌)	34°29′× 126°29′	70	7	50			1943
	방축제 (화산면 방축)	34°28′× 126°31′	35	5	20			1949
	만안제 (현산면 만안)	34°29′× 126°35′	50	11	50			1945
	구시제 (현산면 구시)	34°29′× 126°33′	250	6	200			1939
	구산제 (현산면 구산)	34°25′× 126°36′	70	8	60			1945
	군곡제 (송지면 군곡)	34°23′× 126°32′	380	12	250			1945
	시정제 (송지면 시정)	34°22′× 126°34′	133	6	80			1968
	해원제 (송지면 백양)	34°22′× 126°32′	140	11	100			1945
	마봉제 (송지면 마봉)	34°21′× 126°33′	135	7	100			1978
	삼마제 (송지면 삼마)	34°23′× 126°33′	26	6	20			1973
	송호제 (송지면 송호)	34°18′× 126°32′	50	10	40			1967
	동현제 (송지면 동현)	34°21′× 126°29′	80	10	70			1998
	동촌제 (북평면 동촌)	34°26′× 126°38′	250	15	300			1999
	오산제 (북평면 오산)	34°25′× 126°38′	36	5	19			1968

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
해남군	차경제 (북평면 차경)	34°24′× 126°38′	44	4	19			1945
	산마제 (북평면 산마)	34°23′× 126°36′	37	5	25			1945
	신평제 (북평면 신평)	34°22′× 126°36′	136	6	88			1970
	금산제 (북평면 금산)	34°20′× 126°34′	120	6	80			1999
	흥촌제 (북일면 흥촌)	34°28′× 126°39′	76	10	70			1945
	상수제 (북일면 상수)	34°29′× 126°41′	90	8	75			1963
	영춘제 (옥천면 영춘)	34°33′× 126°38′	20	5	15			1968
	영안제 (옥천면 영안)	34°34′× 126°38′	15	3	10			1945
	내동제 (옥천면 대강)	34°36′× 126°37′	18	5	13			1969
	백호제 (옥천면 백호)	34°32′× 126°39′	35	10	40			1965
	만년제 (옥천면 만년)	34°34′× 126°40′	15	5	10			1970
	신기제 (계곡면 신기)	34°40′× 126°38′	20	10	18			1968
	방춘제 (계곡면 방춘)	34°39′× 126°38′	56	9	45			1945
	신평제 (계곡면 신평)	34°36′× 126°40′	87	7	60			1968
	무이제 (계곡면 무이)	34°37′× 126°39′	25	6	15			1972
	만년제 (계곡면 만년)	34°39′× 126°34′	20	6	13			1964
	만년제 (마산면 남계)	34°36′× 126°35′	72	4	50			1943
	외호제 (마산면 외호)	34°357′×126°35	40	3	30			1947
	언구제 (마산면 신영)	34°37′× 126°32′	120	3	70			1939
	오호제 (마산면 오호)	34°36′× 126°30′	110	4	60			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
해남군	금자제 (마산면 금자)	34°36′× 126°32′	40	4	30			1945
	장성제 (마산면 장성)	34°35′× 126°33′	45	4	30			1945
	일신제 (황산면 일신)	34°34′× 126°30′	19	6	15			1945
	가미제 (황산면 교동)	34°34′× 126°29′	53	5	35			1945
	기성제 (황산면 기성)	34°35′× 126°25′	37	4	25			1945
	평덕제 (황산면 평덕)	34°35′× 126°23′	18	4	15			1945
	외입제 (황산면 외입)	34°33′× 126°24′	28	4	20			1945
	노송제 (산이면 노송)	34°37′× 126°30′	10	3	5			1968
	영산강 (3-2지구)	34°41′× 126°28′	184,000	10	133,000			1993
	원동제 (문내면 원동)	34°36′× 126°20′	109	4	60	전선		1968
	충평제 (문내면 충평)	34°37′× 126°19′	347	4	150			1984
	신평제 (문내면 신평)	34°37′× 126°19′	119	3	30			1984
	송정제 (문내면 송정)	34°36′× 126°22′	49	5	30			1984
	석교제 (문내면 상가)	34°36′× 126°21′	595	6	300			1984
	수동제 (화원면 수동)	34°43′× 126°17′	65	8	50			1963
	부동제 (화원면 부동)	34°44′× 126°18′	35	8	20			1975
	가마제 (화원면 가마)	34°42′× 126°18′	10	7	10			1976
	화봉제 (화원면 화봉)	34°40′× 126°16′	10	4	5			1967
	신덕제 (화원면 신덕)	34°39′× 126°19′	30	8	25			1984
	개초제 (화원면 개초)	34°38′× 126°19′	34	6	20			1938

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영암군	5		5,232		7,723
	쌍정제 (영암읍 개신)	34°47′× 126°45′	236	12	1,264			1969
	입석제 (금정면 남송)	34°50′× 126°47′	140	11	805			1966
	도갑제 (군서면 도갑)	34°45′× 126°39′	163	15	1,425			1978
	학파1제 (서호면 엄길)	34°45′× 126°38′	4,400	10	2,755			1945
	상월제 (학산면 상월)	34°42′× 126°36′	293	11	1,474		○	1959
무안군	6		478		9,676
	도산제 (무안읍 매곡)	35°10′× 126°28′	18	3	110	전선		1954
	행이제 (해제면 광산)	35°60′× 126°70′	27	3	90			1945
	청수제 (청계면 청수)	34°56′× 126°26′	36	4	163			1960
	감돈제 (일로읍 오산)	34°58′× 126°29′	290	4	8,087			1945
	왕산제 (삼향면 왕산)	34°51′× 126°26′	29	3	73	전선		1945
	당호제 (몽탄면 당호)	34°53′× 126°31′	78	3	1,153	전선		1945
함평군	9		17,030		29,375
	국산제 (함평읍 만흥)	35°13′× 126°35′	250	7	260			1961
	원천제 (손불면 월천)	35°60′× 126°28′	3,500	12	11,438			1942
	동정제 (신광면 보이)	35°7′× 126°30′	300	10	370			1968
	영산강 (학교면 죽정)	34°7′× 126°35′	3,000	12	1,000			1978
	영화정제 (엄다면삼정)	34°58′× 126°31′	200	6	180	전선		1959
	대동제 (대동면 운교)	35°7′× 126°30′	7,500	15	15,309			1943

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
함평군	구산제 (나산면 원산)	35°7′× 126°34′	1,000	10	285			1969
	금계제 (해보면 금계)	35°10′× 126°34′	850	7	253			1969
	용암제 (월야면 용암)	35°13′× 126°35′	430	6	280			1940
영광군	27		3,551		7,007
	칠성제 (영광읍 덕호)	35°17′× 126°28′	64	8	209			1924
	홍곡제 (백수면 홍곡)	35°17′× 126°24′	104	9	351			1939
	길용제 (백수면 길용)	35°18′× 126°24′	283	4	1,689		○	1979
	천장제 (백수면 천정)	35°17′× 126°26′	89	4	322			1945
	천마제 (백수면 천마)	35°17′× 126°25′	22	3	61			1939
	남산제 (대마면 남산)	35°17′× 126°35′	188	8	372			1932
	단교제 (대마면 홍교)	35°19′× 126°31′	23	4	90			1943
	금산제 (대마면 남산)	35°17′× 126°30′	19	3	21			1932
	복동제 (대마면 복평)	35°18′× 126°37′	9	3	27			1915
	학동제 (대마면 홍교)	35°19′× 126°37′	33	5	50			1961
	대안제 (대마면 성산)	35°17′× 126°37′	26	5	75			1943
	평금제 (대마면 성산)	35°18′× 126°37′	32	4	105			1943
	방죽제 (대마면 복평)	35°17′× 126°31′	11	3	45			1915
	홍곡제 (묘량면 덕흥)	35°17′× 126°33′	16	3	58			1944
	영촌제 (묘량면 영양)	35°16′× 126°32′	9	3	40			1946
	부성제 (묘량면 영양)	35°16′× 126°33′	13	3	55			1946

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영광군	몽강제 (묘량면 운당)	35°16′× 126°34′	20	3	82			1946
	영마제 (묘량면 삼효)	35°17′× 126°35′	17	3	73			1946
	신정제 (묘량면 신천)	35°14′× 126°33′	14	3	45			1941
	신성제 (묘량면 삼학)	35°13′× 126°34′	5	4	27			1944
	죽림제 (묘량면 월암)	35°14′× 126°34′	15	5	54		○	1943
	용정제 (묘량면 신천)	35°14′× 126°33′	6	4	23			1943
	용암제 (군남면 용암)	35°12′× 126°26′	33	7	733			1975
	대선제 (염산면 오동)	35°13′× 126°23′	1,759	12	1,759			1980
	봉앙제 (염산면 봉남)	35°13′× 126°22′	290	9	290			1930
	구내제 (염산면 봉남)	35°13′× 126°2′	166	6	166			1930
	칠암제 (홍농면 칠곡)	35°23′× 126°25′	285	7	285			1929
장성군	24		64,207		53,030
	하천,강 (장성읍 안평)	35°21′× 126°46′	14	10	53			1945
	장성댐 (군서면 도갑)	35°22′× 126°49′	12,280	20	8,480	전선		1976
	단광제 (장성읍 단광)	35°17′× 126°48′	58	7	82			1945
	상림제 (학산면 상월)	35°16′× 126°52′	8	5	26			1971
	용산제 (진원면 상월)	35°16′× 126°52′	15	8	26			1944
	마령제 (남 면 마령)	35°14′× 126°50′	300	15	30			1943
	덕성제 (남 면 덕성)	35°15′× 126°51′	55	5	99			1940
	서양제 (동화면 서양)	35°17′× 126°43′	70	8	88			1969

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
장성군	한동제 (삼서면 수양)	35°14′× 126°40′	1,710	10	7,598			1959
	수옥제 (삼계면 수옥)	35°41′× 126°16′	70	8	88	전선		1969
	죽림제 (삼계면 죽림)	35°20′× 126°40′	92	10	242			1955
	부성제 (삼계면 부성)	35°17′× 126°38′	10	5	25			1969
	신기제 (삼계면 신기)	35°15′× 126°38′	47	6	82			1955
	황룡강 (황룡면 황룡)	35°15′× 126°44′		3
	와우제 (황룡면 와우)	35°10′× 126°42′	21	8	170			1969
	장산하천 (서산면장산)	35°20′× 126°46′	7	4	42			1970
	장성댐 (북일면 신흥)	35°23′× 126°50′	12,280	20	8,480	전선		1976
	문암제 (북일면 운암)	35°24′× 126°45′	50	5	25			1969
	달성제 (북이면 달성)	35°26′× 126°47′	170	16	647			1957
	조양제 (북이면 조양)	35°24′× 126°49′	11	2	173			1946
	장성댐 (북이면 월성)	35°25′× 126°51′	12,280	20	8,480	전선		1976
	장성댐 (북하면 용두)	35°23′× 126°51′	12,280	20	8,480	전선		1976
	장성댐 (북하면 덕재)	35°24′× 126°52′	12,280	20	8,480	전선		1976
	월성제 (북하면 월성)	35°20′× 126°52′	99	10	1,134			1991
완도군	26		1,324		5,305
	대야제 (완도읍 대야)	34°21′× 126°42′	457	30	1,907			1993
	죽청1제 (완도읍 죽청)	34°20′× 126°43′	37	19	320			1987
	대야2제 (완도읍 대야)	34°22′× 126°43′	54	15	344			1976

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
완도군	장좌제 (완도읍 장좌)	34°21′× 126°43′	45	10	163			1929
	소가용제 (완도읍가용)	34°19′× 126°43′	8	5	29	전선		1969
	중도제 (완도읍 중도)	34°18′× 126°43′	31	3	53			1938
	금일상수원 (금일읍척치)	34°22′× 127°02′	27	13	220			1992
	동산제 (노화읍 등산)	34°12′× 126°34′	50	2	52			1957
	양하제 (노화읍 양하)	34°12′× 126°35′	38	3	89			1940
	구목제 (노화읍 구목)	34°12′× 126°35′	26	4	60			1965
	용계상수원 (군외면신학)	34°22′× 126°40′	32	9	192		○	1993
	불목제 (군외면 황진)	34°23′× 126°41′	40	4	70			1967
	대문제 (군외면 대문)	34°22′× 126°42′	50	4	80			1968
	영풍제 (군외면 영풍)	34°23′× 126°42′	15	4	40			1968
	임촌제 (신지면 임촌)	34°19′× 126°48′	8	9	33			1983
	대곡제 (신지면 대곡)	34°19′× 126°50′	22	3	70			1947
	덕암제 (고금면 덕암)	34°24′× 126°47′	30	2	35			1944
	백운제 (고금면 백운)	34°23′× 126°47′	40	3	55			1976
	청용제 (고금면 청용)	34°25′× 126°48′	35	4	70			1968
	당목제 (약산면 당목)	34°22′× 126°56′	4	5	20	전선		1966
	해동제 (약산면 해동)	34°23′× 126°55′	48	15	230			1980
	진산상수원 (청산면 국화)	34°12′× 126°53′	27	16	210			1994
	마라상수원 (소안면 미라)	34°08′× 126°40′	55	14	297			1997

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
완도군	금당상수원 (금당면육산)	34°26′× 127°02′	32	14	164			1993
	삼산제 (금당면 삼산)	34°26′× 127°02′	26	4	80			1938
	보길상수원 (보길면부황)	34°08′× 126°32′	87	11	422			1989
진도군	12		662		2,616			1963
	월가제 (군내면 월가)	34°29′× 126°17′	119	9	64			1963
	남산제 (진도읍 남산)	34°28′× 126°16′	11	5	54			1945
	녹진제 (군내면 녹진)	34°33′× 126°17′	32	7	137			1969
	나리제 (군내면 나리)	34°34′× 126°15′	10	4	24			1969
	용장제 (군내면 용장)	34°36′× 126°20′	32	5	571			1969
	향동제 (고군면 향동)	34°28′× 126°20′	15	6	22			1973
	청용제 (의신면 청용)	34°26′× 126°18′	82	7	387		○	1969
	사천제 (의신면 사천)	34°27′× 126°17′	300	9	1,134			1961
	용호제 (임회면 용호)	34°24′× 126°28′	10	5	49			1948
	죽림제 (임회면 죽림)	34°23′× 126°15′	8	5	24			1945
	삼당제 (지산면 상당)	34°26′× 126°11′	33	6	101			1945
	용산제 (임회면 용산)	34°24′× 126°29′	10	5	49			1948
신안군	14		4,282		1,871
	봉동제 (지도읍 봉리)	35°06′× 126°12′	799	3	415			1968
	사동제 (증도면 대초)	34°58′× 126°90′	300	10	186			1944
	도찬제 (임자면 도찬)	35°6′× 126°7′	350	16	281			1983

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
신안군	금포제 (자은면 유각)	34°52′× 126°3′	285	4	62			1945
	용소제 (비금면 용소)	34°47′× 126°59′	103	2	49			1945
	발매제 (도초면 발매)	34°42′× 125°56′	102	3	45			1945
	제1상수원 (흑산면진리)	35°42′× 125°26′	4	25	160		○	1985
	북포제 (하의면 응곡)	34°36′× 126°3′	289	6	79			1945
	노은제 (신의면 하동)	34°33′× 126°4′	220	3	138			1945
	공수제 (장산면 공수)	34°38′× 126°11′	300	4	48			1967
	금산2제 (안좌면 금산)	34°44′× 126°9′	220	6	43			1977
	원산제 (팔금면 원산)	34°47′× 126°7′	130	4	6			1968
	도창제 (암태면 도창)	34°49′× 126°6′	750	5	76			1945
	수락제 (압해면 대천)	34°51′× 126°16′	430	21	283			1994

담수지 현황

【경상북도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합 계	648 개소		193,518		2,394,882
포항시	35 개소		9,811		23,196
	후동저수지 (구룡포읍 후동)	35°71′× 127°10′	200	10	664			1974
	적계저수지 (연일읍 우복리)	35°57′× 129°84′	370	16	1,800			1992
	오어지 (오천읍 항사리)	35°60′× 129°77′	560	8	869		○
	못산지 (대송면 남성리)	35°59′× 129°84′	180	2	115	고압선		1974
	금광지 (동해면 금광리)	35°66′× 129°82′	100	4	148			1945
	눌태저수지 (구룡포읍 눌태)	35°73′× 129°86′	140	6	70			1980
	강사저수지 (대보면 강사리)	35°76′× 129°90′	20	4	23
	중명지 (연일읍 중명리)	35°55′× 129°85′	140	6	289			1945
	진전지 (오천읍 진전리)	35°62′× 129°73′	560	8	869		○	1964
	역곡지 (장기면 임중리)	35°69′× 129°72′	300	7	359			1945
	덕성저수지 (흥해읍 덕성리)	36°9′× 129°18′	111	6	792			1945
	덕장저수지 (흥해읍 덕장리)	36°9′× 129°20′	155	4	664			1945
	동풍저수지 (신광면 냉수리)	36°6′× 129°14′	160	4	113			1958
	산해저수지 (신광면 상읍리)	36°9′× 129°14′	200	5	643			1960
	용연저수지 (신광면 호리)	36°5′× 129°18′	1,283	10	6,576			1961
	이곡저수지 (청하면 고현리)	36°10′× 129°19′	160	5	2736			1945
	유천저수지 (청하면 유계리)	36°12′× 129°18′	237	3	521			1965
	노곡저수지 (청하면 신흥리)	36°9′× 129°22′	163	3	598			1999

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
포항시	새정저수지 (청하면 이가리)	36°10′× 129°22′	150	2	58			1945
	내청저수지 (청하면 청계리)	36°13′× 129°19′	445	5	175			1977
	마사저수지 (송라면 조사리)	36°13′× 129°22′	200	3	75			1936
	말미평저수지 (기계면 봉계1)	36°4′× 129°10′	320	3	231			1945
	학야저수지 (기계면 학야리)	36°2× 129°11′	590	4	1,386			1945
	제골1저수지 (기계면 인비리)	36°4′× 129°8′	217	3	122			1945
	골안저수지 (기계면 고지2)	36°4′× 129°10′	224	3	73			1965
	살막저수지 (기계면 가안1)	36°6′× 129°7′	400	3	330			1978
	문성저수지 (기계면 문성리)	36°3′× 129°11′	555	3	112			1945
	새들저수지 (죽장면 상옥1)	36°14′× 129°12′	98	3	60			1945
	사곡저수지 (죽장면 상사리)	36°14′× 129°8′	100	7	50			1945
	참나무골지 (죽장면 월평)	36°12′× 129°4′	229	6	140			1962
	서리골지 (죽장면 감곡리)	36°9′× 129°8′	174	8	390			1945
	점안저수지 (기북면 관천리)	36°7′× 129°9′	166	5	893			1945
	율산1지 (기북면 율산2리)	36°8′× 129°11′	560	5	939			1945
	가곡1저수지 (기북면 오덕리)	36°10′× 129°11′	144	5	109			1945
	피박골지 (기북면 성법리)	36°10′× 129°12′	200	5	204			1970
경주시	36개소		5,745		68,839
	거치곡지 (감포읍 팔조리)	35° 44′× 129° 27′	13	12	77			1945
	하곡지 (안강읍 두류리)	35° 58′× 129° 09′	296	15	4,557			1943

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
경주시	옥산지 (안강읍 옥산리)	36°01′× 129°10	92	18	656			1957
	산대지 (안강읍 산대리)	36°00′× 129°11	25	12	207			1964
	육통지 (안강읍 육통리)	36°01′× 129°09	37	9	223			1965
	대동지 (안강읍 대동리)	35°57′× 129°13	28	6	89			1945
	신택지 (건천읍 화천리)	35°46′× 129°07	28	10	234			1968
	송선지 (건천읍 송선리)	35°49′× 129°04	181	23	1,945			1943
	밀구지 (건천읍 용명리)	35°51 × 129°06	10	7	34			1945
	품산저수지 (건천읍 천포리)	35°50′× 129° 05	86	13	424			1949
	석계지 (외동읍 석계리)	35°39′× 129°17	107	24	683			1966
	영지 (외동읍 영지리)	35°45′× 129°17	13	15	52			1945
	토상지 (외동읍 제내리)	35°43′× 129°17	126	12	132			1945
	권이지 (양북면 권이리)	35°51′× 129°26	95	20	550			1964
	송전지 (양북면 송전리)	35°52′× 129°25	10	10	5			1945
	상라지 (양남면 상라리)	35°43′× 129°26	53	18	48			1977
	명계지 (내남면 명계리)	35°43′× 129°14′	238	24	1,672			1983
	박달지 (내남면 박달리)	35°43′× 129°06′	254	23	1,820			1987
	-화곡지 (내남면 화곡리)	35°46′× 129° 11′	274	14	1,228			1963
	어두지 (산내면 감산리)	35°50′× 129°02′	22	10	49			1945
	수의지 (산내면 내일리)	35°45′× 129°05′	23	4	20			1945
	심원지 (산내면 일부리)	35°42′× 129°01′	36	9	53			1947

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
경주시	심곡지 (서면 심곡리)	35°54′× 129°03′	761	15	3,368			1931
	봉덕지 (서면 서오리)	35°52′× 129°02′	25	7	111			1945
	침목지 (서면 도리)	35°55′× 129°05′	43	6	31			1945
	남사지 (현곡면 남사리)	35°54′× 129°08′	187	16	980			1963
	내태지 (현곡면 내태리)	35°54′× 129°08′	148	21	870			1967
	안계댐 (강동면 안계리)	36°01′× 129°16′	600	37	13,000		○	1971
	왕신지 (강동면 왕신리)	35°56′× 129°17′	505	19	1,680			1975
	물천지 (천북면 물천리)	35°52′× 129°17′	73	16	360			1966
	성지 (천북면 성지리)	35°54′× 129°17′	151	10	576			1945
	갈곡지 (천북면 갈곡리)	35°52′× 129°16′	24	9	129			1943
	와산지 (시 효현동)	35°39′× 129°09′	9	5	15			1945
	덕동댐 (시 보덕동)	35°51′× 129°18′	1,140	50	32,700		○	1977
	구곡지 (시 용강동)	35°52′× 129°14′	2	11	113			1945
	상염불지 (시 율동)	35°37′× 129°10′	30	7	148			1945
김천시	24개소		1,698		9,953
	대성저수지 (아포읍 대성리)	36°8′× 128°18′	557	5	3,476			1962
	대신지 (아포읍 대신리)	36°9′× 128°12′	7	3	29			1945
	노곡저수지 (농소면 노곡지)	36° 4′× 128°13′	38	8	12			1961
	노산저수지 (농소면 봉곡리)	36°2′× 128°11′	30	7	39	고압선		1975
	오봉저수지 (남면 오봉리)	36°7′× 128°15′	489	6	4,000	교량		1987

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
김천시	갈항저수지 (남면 오봉리)	36°5′× 128°16′	45	4	40	고속철도교량		1987
	남북저수지 (남면 부상리)	36°3′× 128°17′	14	7	10	고압선		1954
	남전지 (개령면 남전리)	36°10′x 128°12′	15	10	100			1945
	용지 (개령면 남전리)	36°11′× 128°11′	8	10	37			1945
	광덕저수지 (감문면 광덕리)	36°13′× 128°13′	139	5	680	고압선		1940
	집실소류지 (감문면 송북리)	36°14′× 128°10′	86	6	20			1986
	장전지 (감문면 금라리)	36°12′× 128°10′	82	4	15			1973
	등대지 (어모면 남산리)	36°10′× 128°8′	6	3	6			1948
	상덕지 (어모면 덕마리)	36°12′× 128°8′	3	3	6			1947
	각골지 (어모면 은기리)	36°11′× 128°6′	6	10	30			1997
	금화지 (봉산면 상금리)	36°10′× 128°3′	22	5	133			1955
	직동지 (봉산면 인의리)	36°9′× 128°4′	10	3	44			1946
	직지저수지 (대항면 향천리)	36°7′× 128°1′	36	4	300			1950
	덕산저수지 (대항면 덕전리)	36°7′× 128°3′	18	5	156			1945
	대방저수지 (조마면 대방리)	35°59′× 128°9′	56	15	473			1959
	지동저수지 (조마면 신안리)	36°4′× 128°6′	12	7	10			1976
	수왕저수지 (조마면 신왕리)	36°1′× 128°8′	12	11	72			1986
	하대지 (부항면 하대리)	35°59′× 127°55′	5	3	215			1945
	터골소류지 (대덕면 중산리)	35°56′× 127°58′	2	5	50			1962

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
안동시	65개소		79,826		1,849,117
	안동댐 (성곡동)	36°35′× 128°46′	51,500	140	1,248,000		○	1976
	임하댐 (임하면 임하리)	36°32′× 128°53′	26,400	146	595,000		○	1993
	현풍지 (풍산읍 현애리)	36°37′× 128°30′	12	3	16			1945
	계곡지 (풍산읍 계평리)	36°33′× 128°38′	40	6	173			1945
	신양지 (풍산읍 신양리)	36°37′× 128°33′	170	33	160			1997
	소산지 (풍산읍 소산리)	36°34′× 128°32′	40	7	153			1945
	만운지 (풍산읍 만운리)	36°35′× 128°35′	360	9	2,061		○	1969
	이중지 (와룡면 이상리)	36°38′× 128°44′	7	1	6			1945
	가구지 (와룡면 지내리)	36°37′× 128°48′	12	4	13			1945
	서도촌지 (와룡면 태리)	36°37′× 128°44′	6	2	2			1945
	마점지 (북후면 두산리)	36°41′× 128°41′	11	5	30			1945
	토곡지 (북후면 장기리)	36°42′× 128°43′	7	7	25			1945
	낭실지 (북후면 장기리)	36°41′× 128°43′	6	1	3			1945
	옥산지 (북후면 도촌리)	36°39′× 128°41′	5	3	10			1946
	매일지 (북후면 연곡리)	36°41′× 128°44′	7	2	4			1945
	선을지 (북후면 오산리)	36°37′× 128°43′	5	3	10			1945
	봉화지 (서후면 광평리)	36°38′× 128°40′	4	3	12			1945
	가야지 (서후면 광평리)	36°38′× 128°41′	15	3	21			1945
	토점지 (서후면 광평리)	36°39′× 128°41′	3	2	6			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
안동시	용정지 (서후면 이개리)	36°37′× 128°38′	5	2	8			1945
	독점지 (서후면 명리)	36°36′× 128°38′	4	3	6			1945
	송내지 (서후면 명리)	36°37′× 128°39′	9	4	35			1945
	대석지 (서후면 교리)	36°35′× 128°40′	4	3	18			1945
	자품지 (서후면 자품리)	36°40′× 128°39′	4	5	18			1985
	대두서지 (서후면 자품리)	36°38′× 128°37′	270	12	169			1991
	거물럭지 (풍천면 어담리)	36°28′× 128°35′	21	5	21			1971
	수남지 (서후면 금계리)	36°30′× 128°32′	14	5	52			1945
	석방지 (풍천면 기산리)	36°31′× 128°29′	20	9	80			1945
	호민지 (풍천면 갈전리)	36°33′× 128°30′	300	5	621			1945
	가곡지 (풍천면 가곡리)	36°33′× 128°31′	80	6	124			1945
	송정지 (일직면 평팔리)	36°25′× 128°37′	8	3	36			1945
	대곡지 (일직면 명진리)	36°26′× 128°39′	10	4	9			1945
	따윗지 (일직면 원리)	36°27′× 128°38′	8	5	10			1945
	용각1지 (일직면 용각리)	36°27′× 128°35′	15	9	87			1974
	용각2지 (일직면 용각리)	36°27′× 128°35′	9	6	22			1945
	하국곡지 (일직면 국곡리)	36°29′× 128°35′	7	2	8			1945
	흡실지 (일직면 조탑리)	36°28′× 128°37′	16	10	19			1966
	간평지 (일직면 국곡리)	36°30′× 128°35′	8	5	29			1945
	송곡지 (일직면 송리리)	36°30′× 128°38′	12	7	39			1974

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
안동시	구운산지 (일직면 운산리)	36°29′× 128°40′	9	3	6			1945
	팽목지 (일직면 귀미리)	36°27′× 128°42′	7	6	8			1945
	못골지 (일직면 망호리)	36°27′× 128°41′	8	8	52			1945
	주평지 n	36°29′× 128°40′	53	12	296			1985
	상아지 (남후면 상아리)	36°30′× 128°35′	10	3	25			1945
	노현지 (남후면 고상리)	36°30′× 128°36′	20	5	55			1959
	흠실지 (남후면 고상리)	36°30′× 128°36′	5	5	3			1945
	몽곡지 (일직면 무릉리)	36°31′× 128°38′	5	3	6			1945
	한곡지 (남후면 광음리)	36°30′× 128°39′	12	3	32			1945
	진실지 (남선면 신흥리)	36°30′× 128°47′	40	10	464			1945
	가현지 (남선면 현내리)	36°31′× 128°45′	11	5	32			1945
	장수곡지 (남선면 외하리)	36°30′× 128°44′	42	13	299			1945
	토선지 (남선면 원림리)	36°30′× 128°42′	21	4	42			1945
	고곡지 (임하면 고곡리)	36°27′× 128°50′	10	3	21			1945
	추목지 (임하면 추목리)	36°29′× 128°49′	19	7	58			1945
	점곡지 (임하면 추목리)	36°27′× 128°48′	7	1	5			1970
	세곡지 (임하면 신덕리)	36°30′× 128°49′	6	3	8			1945
	팽목지 (길안면 현하리)	36°27′× 128°52′	12	9	95			1974
	백자지 (길안면 백자리)	36°23′× 128°52′	18	13	135			1984
	갈전지 (임동면 갈전리)	36°35′× 128°59′	15	11	142			1947

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
안동시	모시곡지 (임동면 고천리)	36°33′× 128°59′	27	12	87			1969
	천곡지 (도산면 원천리)	36°44′× 128°53′	10	9	61			1945
	원천지 (녹전면 원천리)	36°47′× 128°46′	5	6	32			1947
	사진지 (녹전면 사신리)	36°42′× 128°47′	4	2	4			1945
	사곡지 (송현동)	36°35′× 128°42′	11	2	21			1945
	제봉지 (노하동)	36°35′× 128°41′	5	4	12			1969
구미시	87 개소		3,097		13,951
	습례지 (선산 습례)	36°13′× 128°16′	10	3	14			1965
	용동골지 (선산 교동)	36°15′× 128°19′	8	3	13	유 료 낚시터		1958
	소재지 (선산 소재)	36°14′× 128°14′	10	3	8			1930
	내고지 (선산 내고)	36°13′× 128°16′	23	5	52			1940
	무등지 (무을 무등)	36°15′× 128°11′	12	3	4			1961
	오가2지 (무을 오가)	36°16′× 128°11′	10	3	81			1971
	상송지 (무을 상송)	36°16′× 128°09′	12	3	34			1945
	가내실지 (무을 백자)	36°14′× 128°13′	25	5	39			1945
	웅곡1지 (무을 웅곡)	36°16′× 128°14′	21	5	91			1945
	웅곡2지 (무을 웅곡)	36°15′× 128°14′	25	5	26			1945
	내월지 (무을 백자)	36°14′× 128°13′	15	3	10			1977
	무수지 (무을 무수)	36°17′× 128°11′	20	5	13			1945
	농소지 (옥성 농소)	36°18′× 128°16′	12	3	8			1980

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
구미시	신기지 (옥성 대원)	36°16′× 128°19′	10	3	55			1976
	주아지 (옥성 주아)	36°16′× 128°17′	27	5	201			1984
	태봉지 (옥성 태봉)	36°17′× 128°13′	17	3	64			1985
	산촌지 (옥성 산촌)	36°18′× 128°14′	16	3	13			1997
	사곡지 (도개 신곡)	36°19′× 128°21′	68	10	202			1970
	우곡지 (도개 신림)	36°19′× 128°21′	27	5	95			1970
	도송지 (도개 도개)	36°19′× 128°22′	53	10	136			1945
	도곡지 (도개 도개)	36°19′× 128°22′	20	5	63			1967
	가득지 (도개 가산)	36°19′× 128°18′	45	10	70			1945
	다곡지 (도개 다곡)	36°16′× 128°22′	12	3	9			1965
	등산지 (해평 괴곡)	36°10′× 128°24′	14	3	45			1970
	정운지 (해평 도문)	36°11′× 128°26′	10	3	23			1945
	일선지 (해평 송곡)	36°13′× 128°22′	10	3	28			1964
	송곡지 (해평 송곡)	36°13′× 128°23′	31	5	29			1990
	부흥지 (산동 동곡)	36°10′× 128°27′	10	3	18			1945
	제리지 (산동 동곡)	36°11′× 128°27′	22	5	46			1945
	가말지 (산동 신당)	36°09′× 128°26′	38	5	70			1945
	복래지 (산동 신당)	36°09′× 128°26′	13	3	21			1945
	몽대지 (산동 임천)	36°08′× 128°28′	10	3	18			1945
	백현지 (산동 백현)	36°12′× 128°27′	12	3	35			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
구미시	운현지 (산동 백현)	36°11′× 128°29'	16	3	28			1945
	징산지 (산동 송산)	36°12′× 128°27'	10	3	12			1945
	백현2지 (산동 백현)	36°12′× 128°27'	22	5	3			1986
	덕무지 (장천 상장)	36°07′× 128°30'	11	3	43			1945
	금동지 (장천 상장)	36°06′× 128°30'	12	3	8			1945
	웅곡지 (장천 하장)	36°07′× 128°31'	20	5	57			1962
	사부지 (장천 상림)	36°10′× 128°28'	15	3	39			1948
	굴현지 (장천 상림)	36°09′× 128°31'	19	3	44			1945
	갈곡지 (장천 상림)	36°09′× 128°27'	10	3	13			1963
	오지 (장천 상림)	36°09′× 128°29'	15	3	22			1945
	못곡지 (장천 상림)	36°10′× 128°28'	13	3	32			1945
	여곡지 (장천 금산)	36°09′× 128°32'	16	3	24			1945
	가동지 (장천 금산)	36°09′× 128°31'	16	3	42			1945
	설곡지 (장천 오로)	36°10′× 128°31'	10	3	15			1945
	묵방지 (장천 오로)	36°09′× 128°31'	17	3	58			1945
	불암지 (장천 오로)	36°09′× 128°31'	15	3	1			1945
	오실지 (장천 오로)	36°11′× 128°32'	10	3	13			1945
	초곡지 (장천 묵어)	36°08′× 128°33'	11	3	22			1945
	삼산지 (장천 묵어)	36°08′× 128°32'	78	10	341			1945
	군박지 (장천 여남)	36°7′× 128°31'	10	3	15			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
구미시	여수지 (장천 여남)	36°07′× 128°31′	11	3	24			1945
	여희지 (장천 여남)	36°07′× 128°31′	12	3	11			1945
	기린지 (장천 여남)	36°07′× 128°31′	10	3	12			1945
	저전지 (장천 여남)	36°07′× 128°32′	27	5	52			1945
	정각지 (장천 여남)	36°06′× 128°32′	10	3	26			1945
	금곡지 (장천 명곡)	36°07′× 128°33′	35	10	70			1945
	마전지 (장천 명곡)	36°06′× 128°34′	10	3	7			1945
	수명지 (장천 명곡)	36°07′× 128°33′	15	3	10			1945
	곡례지 (장천 명곡)	36°× 128°	13	3	31			1945
	도장지 (고아 외예)	36°11′× 128°16′	11	3	41			1972
	구들지 (고아 내예)	36°11′× 128°17′	10	3	12			1960
	산막지 (고아 파산)	36°12′× 128°18′	12	3	27			1975
	점곡지 (고아 대망)	36°10′× 128°19′	10	3	9			1965
	송림지 (고아 송림)	36°09′× 128°21′	20	5	13			1960
	양지지 (고아 봉한)	36°10′× 128°20′	25	5	35			1968
	부곡지 (선주 부곡)	36°09′× 128°17′	45	10	133			1970
	마제지 (인동 인의)	36°06′× 128°26′	11	3	39			1945
	금전지 (양포 금전)	36°07′× 128°26′	35	5	92			1945
	진가지 (양포 거의)	36°08′× 128°22′	15	3	16	-		1945
	홍안지 (양포 옥계)	36°08′× 128°25′	20	5	54			1977

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
구미시	문수지 (산동 인덕)	36°10′× 128°27′	70	7	170			1945
	옥성지 (옥성 대원)	36°15′× 128°16′	350	10	1,898			1946
	무을지 (무을 안곡)	36°16′× 128°09′	200	10	1,283			1970
	옥관지 (옥성 옥관)	36°19′× 128°15′	150	10	786			1978
	창림지 (해평 창림)	36°13′× 128°24′	300	10	1,513			1953
	인덕지 (산동 인덕)	36°10′× 128°27′	100	5	397			1974
	오로지 (장천 오로)	36°10′× 128°32′	350	12	1,634			1978
	학서지 (구평)	36°05′× 128°28′	100	8	24			1945
	초곡지 (옥성 초곡)	36°17′× 128°18′	70	5	21			1963
	평호지 (산동 백현)	36°11′× 128°19′	133	10	908			1998
	임은지 (임오 임은)	36°04′× 128°22′	3	5	7			1953
	귀봉지 (임오 오태)	36°03′× 128°20′	5	5	6			1962
	금오지 (시 남통동)	36°05′× 128°15′	100	10	2,124	유선장		1960
	낙동강	36°15′× 128°20′	1,950	5
영주시	10 개소		867		7,076
	금계호 (풍기읍 욱금리)	36°54′× 28°31′	350	20	4,025		○	1987
	창락지 (풍기읍창락1리)	36°53′× 128°29′	5	4	8			1940
	오류골 (풍기읍 백1리)	36°53′× 128°30′	5	4	18			1965
	금영곡지 (문수면 조제리)	36°43′× 128°35′	5	4	4			1942
	대평지 (안정면 대평리)	36°53 × 128°31′	6	5	46			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영주시	송림지 (순흥면 배점리)	36°56′× 128°34′	240	20	2,640		○	1996
	안남지 (단산면 단곡리)	36°57′× 128°36′	5	4	8			1930
	옥대지 (단산면 옥대리)	36°58′× 128°36′	240	20	304		○	1998
	수나리 (단산면 구구리)	36°54′× 128°30′	5	4	7			1929
	당남지 (부석면 임곡리)	36°59′× 128°39′	6	4	16			1945
영천시	82 개소		16,865		116,200
	대승지 (금호읍 오계)	35˚54′× 128˚54′	219	4	1,704			1931
	대미지 (금호읍 대미)	32˚57′× 128˚53′	69	3	394	가두리		1931
	부지 (금호읍 석섬)	35˚57′× 128˚53′	94	3	473			1931
	탑지 (금호읍 신월)	35˚56′× 128˚58′	135	3	245			1949
	신지 (금호읍 구암)	35˚54′× 128˚56′	22	3	44			1949
	우벌지 (금호읍 성천)	35˚57′× 128˚52′	15	3	91			1931
	북거지 (금호읍 호남)	35˚54′× 128˚55′	3	3	3			1945
	오방지 (금호읍 호남)	35˚54′× 128˚55′	2	2	22			1945
	오현지 (금호읍 대곡)	35˚53′× 128˚55′	26	3	44			1945
	금호강 (금호읍 어은)	35˚55′× 128˚54′	30	2	100			-
	토봉지 (청통면 우천)	35˚59′× 128˚51′	58	7	70			1945
	거적지 (청통면 보성)	35˚59′× 128˚50′	32	5	81			1945
	성동지 (청통면 신덕)	35˚58′× 128˚51′	65	7	78			1945
	용산지 (청통면 신덕)	35˚58′× 128˚52′	28	6	65			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영천시	관방지 (청통면 송천리)	35˚58′× 128˚48′	36	5	42			1945
	신일지 (청통면 치일리)	35˚59′× 128˚47′	112	15	36			1969
	치일지 (청통면 치일리)	35˚59′× 128˚48′	92	9	100			1945
	와곡지 (청통면 애련리)	35˚59′× 128˚48′	12	4	15			1945
	봉산지 (청통면 애련리)	36˚00′× 128˚47′	12	4	15			1945
	등지지 (청통면 애련리)	36˚00′× 128˚47′	182	8	250			1945
	문산지 (청통면 계지리)	36˚00′× 128˚47′	57	6	57			1945
	신원지 (청통면 신원리)	36˚00′× 128˚46′	33	8	40			1970
	화산지 (신녕면 연정리)	36˚03′× 128˚48′	66	10	1,039			1982
	오라지 (신녕면 치산리)	36˚03′× 128˚43′	78	5	516	낚시터		1971
	하마지 (신녕면 화성리)	36˚02′× 128˚48′	30	5	221			1958
	매양지 (신녕면 매양리)	36˚02′× 128˚46′	51	10	343			1945
	가천지 (신녕면 가천지)	36˚03′× 128˚47′	90	10	533			1958
	왕산지 (신녕면 왕산리)	36˚02′× 128˚45′	40	5	216		○	1989
	연지지 (화산면 연계리)	36˚01′× 128˚51′	41	5	39			1945
	대재지 (화산면 가상리)	36˚02′× 128˚54′	27	4	10			1945
	삼부지 (화산면 삼부리)	36˚00′× 128˚53′	29	4	11			1945
	구성지 (화산면 유성리)	36˚02′× 128˚54′	54	7	113			1945
	신화지 (화산면 당지리)	36˚04′× 128˚51′	110	7	500			1945
	부계지 (화산면 부계리)	36˚00′× 128˚52′	38	8	92			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영천시	횡계지 (화북면 횡계리)	36˚07′× 128˚58′	115	10	818			1976
	대내지 (화남면 신호리)	36˚02′× 128˚56′	112	5	112			1945
	노방지 (화남면 사천리)	36˚03′× 128˚55′	33	7	33			1945
	파계지 (화남면 용계리)	36˚07′× 128˚54′	43	6	43			1945
	영천호 (자양면 충효리)	36˚04′× 129˚01′	6,900	20	96,000		○	1980
	삼귀지 (자양면 삼귀리)	36˚04′× 129˚04′	2	4	17			1945
	보현지 (화북면 보현리)	36˚09′× 129˚02′	6	6	63			1984
	담곡지 (임고면 사리)	36˚02′× 129˚04′	310	5	1,550			1959
	영천댐 보조 (임고면 삼매)	36˚03′× 129˚01′	60	2	120			1974
	대성지 (고경면 대성리)	35˚57′× 129˚00′	500	8	68			1945
	삼귀지 (고경면 삼귀리)	35˚58′× 129˚04′	230	8	32			1945
	하인지 (고경면 덕정리)	35˚56′× 129˚06′	200	8	31			1945
	황지 (고경면 덕정리)	35˚55′× 129˚06′	140	6	29			1945
	차당지 (고경면 차당리)	35˚59′× 129˚04′	300	7	127			1945
	삼포지 (고경면 삼포리)	36˚01′× 129˚06′	520	12	224			1961
	고경저수지 (고경면 파계리)	35˚58′× 129˚07′	1,200	14	1,300			1956
	도유지 (북안면 도유리)	35˚52′× 128˚53′	64	4	684			1945
	효동지 (북안면 효리)	35˚52′× 129˚02′	32	2	99			1945
	마현지 (북안면 관리)	35˚56′× 129˚02′	51	3	329			1945
	유상지 (북안면 유상리)	35˚56′× 128˚59′	141	5	818			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영천시	불암지 (대창면 직천리)	35˚52′× 128˚58′	490	10	490	고압선		1945
	채산지 (대창면 오길리)	35˚52′× 128˚57′	95	8	95	건 물		1945
	도화지 (대창면 용화리)	35˚51′× 128˚57′	105	8	105	고압선		1945
	대곡지 (대창면 조곡리)	35˚51′× 128˚54′	67	6	67			1945
	대재지 (대창면 대재리)	35˚52′× 128˚54′	83	5	83			1945
	한못 (대창면 사리리)	35˚53′× 128˚52′	450	6	450			1945
	사리지 (대창면 사리리)	35˚53′× 128˚54′	256	7	256			1945
	대운지 (대창면 병암리)	35˚53′× 128˚54′	100	6	100			1945
	신광지 (대창면 신광리)	35˚51′× 128˚56′	67	8	67			1945
	오통내지 (대창면 대창리)	35˚52′× 128˚53′	67	5	67	고압선		1945
	신지 (대창면 구지리)	35˚51′× 128˚54′	45	7	44			1945
	우로지 (영천시 망정동)	35˚58′× 128˚58′	27	4	275			1945
	녹전보 (영천시 녹전동)	36˚00′× 128˚55′	26	1	300			1980
	오미지 (영천시 오미동)	35˚58′× 128˚56′	50	4	300			1900
	삼귀지 (영천시 오미동)	35˚59′× 128˚56′	65	5	600	고압선		1800
	풍곡지 (영천시 도림동)	36˚01′× 128˚57′	49	3	300			1800
	탄곡지 (영천시 도림동)	36˚02′× 128˚52′	50	3	300			1800
	직동지 (영천시 도림동)	36˚00′× 128˚56′	50	3	300			1800
	예정곡지 (영천시 매산동)	36˚01′× 128˚55′	29	3	300			1900
	괘지지 (영천시 쌍계동)	35˚57′× 128˚55′	30	3	30			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영천시	우죽지 (영천시 대전동)	35˚59′× 128˚56′	46	4	45	고압선		1945
	서남지 (영천시 서산동)	35˚58′× 128˚53′	40	4	40			1945
	완산신보 (영천시 완산동)	35˚58′× 128˚55′	25	2	1,000			1989
	완산구보 (영천시 완산동)	35˚58′× 128˚55′	10	1	70			1984
	괴연지 (영천시 괴연동)	35˚53′× 128˚58′	375	12	64			1817
	본촌지 (영천시 본촌동)	35˚55′× 128˚58′	378	11	174			1677
	범어지 (영천시 범어동)	35˚56′× 128˚59′	504	12	136			1644
	동당지 (영천시 도동)	35˚56′× 128˚56′	339	11	43			1679
상주시	48 개소		4,265		27,400
	대조지 (함창읍 대조리)	36°34′× 128°10′	20	4	48			1945
	나한지 (함창읍 나한리)	36°35′× 128°09′	14	5	14			1960
	신흥지 (함창읍 신흥리)	36°32′× 128°11′	28	8	32			1945
	덕가지 (사벌면 덕가리)	36°30′× 128°12′	254	11	1,096			1967
	장천지 (중동면 회상리)	36°27′× 128°17′	10	5	47	전 선		1968
	오상지 (중동면 오상리)	36°26′× 128°16′	30	6	180	전 선		1960
	상용지 (낙동면 용포리)	36°19′× 128°11′	39	8	312			1969
	상원지 (낙동면 상촌리)	36°22′× 128°16′	49	8	192			1959
	신오지 (낙동면 신오리)	36°19′× 128°13′	19	7	133			1970
	새동지 (낙동리 물량리)	36°23′× 128°17′	20	4	80	전 선		1960
	청상지 (청리면 청상리)	36°19′× 128°09′	218	13	1,551			1964

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
상주시	영오지 (공성면 영오리)	36°15′× 128°05′	11	4	50			1981
	하리지 (공성면 이화리)	36°16′× 128°06′	7	2	10			1945
	안산지 (공성면 산현리)	36°16′× 128°06′	49	8	20			1997
	비이지 (공성면 산현리)	36°16′× 128°07′	22	6	10			1981
	무곡지 (공성면 무곡리)	36°17′× 128°08′	42	6	60			1981
	송지리 (외남면 송지리)	36°21′× 128°05′	37	5	507			1945
	산데기지 (화동면 어산리)	36°25′× 128°00′	4	4	160			1977
	숫골지 (내서면 낙서리)	36°24′× 128°02′	3	3	62			1961
	마루뜰지 (내서면 신촌리)	36°24′× 128°05′	2	1	15			1942
	상판지 (모동면 상판리)	36°18′× 128°01′	220	7	5,785			1979
	함박지 (모서면 대포리)	36°21′× 128°00′	2	4	150	전 선		1971
	작두지 (모서면 정산리)	36°18′× 127°53′	2	4	150			1945
	동산지 (모서면 소정리)	36°22′× 128°00′	2	3	30			1945
	판곡지 (화동면 판곡리)	36°25′× 127°59′	23	8	1,062			1988
	반곡지 (화동면 반곡리)	36°23′× 127°53′	4	5	212			1945
	양지저수지 (화동면 양지리)	36°23′× 127°53′	190	16	2,590			1945
	보미저수지 (화동면 보미리)	36°21′× 127°56′	11	12	618			1999
	정안저수지 (화동면 신촌리)	36°22′× 127°57′	2	3	21			1945
	내반저수지 (화동면 반곡리)	36°22′× 127°57′	2	2	9			1945
	외반저수지 (화동면 반곡리)	36°22′× 127°56′	1	2	10			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
상주시	평산저수지 (화동면 평산리)	36°22′× 127°52′	1	2	13			1945
	동녘저수지 (화서면 상현리)	36°27′× 127°57′	5	2	7			1945
	무동저수지 (화서면 상현리)	36°26′× 127°57′	17	2	10			1945
	율현저수지 (화서면 율림리)	36°25′× 127°56′	12	2	10			1949
	장림저수지 (화서면 율림리)	36°26′× 127°56′	19	2	25			1915
	원통저수지 (화서면 봉촌리)	36°26′× 127°57′	14	2	110			1945
	송면저수지 (화북면 입석리)	36°37′× 127°54′	148	4	1,165
	이촌지 (외서면 이촌리)	36°30′× 128°04′	1	10	2
	황령저수지 (은척면 황령리)	36°31′× 128°01′	76	7	606	전 선
	오태저수지 (공검면 오태리)	36°29′× 128°07′	1,091	15	5,169		○
	안룡저수지 (이안면 안룡리)	36°36′× 128°07′	97	30	909
	아천저수지 (이안면 아천리)	36°33′× 128°06′	550	35	2,664
	머내저수지 (화남면 소곡리)	36°24′× 127°55′	198	3	27			1948
	개운저수지 (상주시 개운동)	36°23′30“ ×128°08′	659	10	1,195			1948
	중덕지 (상주시 중덕동)	36°26′30“ × 128°11′	20	2	232			1945
	흥각저수지 (상주시 오대동)	36°22′30“ × 128°07′	20	2	40			1945
	낙동강 (상주시 낙동면)	36°21′~ 36°32′ × 128°14′~ 128°19′		4
문경시	24 개소		1,886		29,863
	영강 (문경읍 진안리)	36°45′× 128°05′	1	2	5			-

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
문경시	영강 (문경읍 요성리)	36°44′× 128°08′	1	2	5			1978
	영강 (가은읍 갈전리)	36°38′× 128°04′	10	2	15			1981
	영강 (가은읍 성저리)	36°37′× 128°03′	7	2	14			1986
	영강 (가은읍 전곡리)	36°36′× 128°01′	6	2	30			1997
	장안지 (영순면 금림리)	36°34′× 128°16′	10	3	30	전 선		1940
	먼갓지 (영순면 말응리)	36°32′× 128°14′	5	3	11			1953
	평지지 (산양면 평지리)	36°35′× 128°14′	200	7	1,400			1976
	우본지 (산양면 우본리)	36°37′× 128°17′	150	4	600			1954
	만세지 (호계면 별암리)	36°39′× 128°11′	10	5	50			1935
	영강 (호계면 우로리)	36°38′× 128°12′	3	2	5			-
	진천지 (호계면 지천리)	36°39′× 128°14′	5	5	25			1968
	회룡지 (산북면 회룡리)	36°39′× 128°17′	30	15	450			1978
	금천 (산북면 대하리)	36°40′× 128°16′	50	2	100			-
	경천댐 (동로면 수평리)	36°42′× 128°19′	1,350	20	27,000			1996
	사평지 (동로면 노은리)	36°46′× 128°19′	1	3	1			1959
	영강 (마성면 신현리)	36°40′× 128°08′	5	2	10			-
	영강 (마성면 하내리)	36°39′× 128°06′	5	2	10			-
	연천소류지 (농암면 연천)	36°37′× 128°01′	5	5	25			1967
	머지 (농암면 선곡리)	36°33′× 128°03′	2	5	10			1980
	영강 (농암면 종곡리)	36°35′× 128°00′	7	2	18		○	1990

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
문경시	영강 (농암면 내서리)	36°34′× 127°59′	10	2	24			1997
	영강 (농암면 내서리)	36°34′× 127°58′	2	2	4			-
	영강 (농암면 화산리)	36°34′× 128°00′	11	2	21			1990
경산시	60 개소		7,584		17,514
	신지 (하양 교리)	35°57′× 128°57′	3	2	41			1945
	덕곡지 (하양 남하)	35°55′× 128°57′	1	4	19			〃
	명곡지 (하양 양지)	35°55′× 128°57′	1	4	102			〃
	익곡지 (하양 부호)	35°56′× 128°58′	1	6	25			1946
	문천지 (진량 양기)	35°54′× 128°58′	1,524	10	4,661			1959
	연지 (진량 평사)	35°54′× 128°58	80	4	30			1945
	연지 (진량 선화)	35°52′× 128°57′	389	4	383			1928
	동자지 (진량 선화)	35°53′× 128°57′	40	5	56			1945
	황룡지 (진량 선화)	35°52′× 128°57′	33	8	51			〃
	입지 (진량 선화)	35°52′× 128°57′	412	6	115			〃
	토산지 (진량 신상)	35°53′× 128°57	176	5	188			〃
	봉제지 (진량 신제)	35°52′× 128°57′	4	4	3			1955
	원지 (진량 마곡)	35°51′× 128°58′	92	7	173			1945
	대동지 (와촌 대동)	35°58′× 128°57	25	15	150			〃
	진골지 (와촌 대동1)	35°58′× 128°57′	12	15	25			1965
	신한지 (와촌 신한)	35°58′× 128°57′	70	15	140	고압선		1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
경산시	소월지 (와촌 소월1)	35°56′× 128°58′	25	10	32			1960
	동강지 (와촌 소월)	35°57′× 128°58′	30	4	2			1946
	사화지 (자인 계림)	35°51′× 128°57′	5	4	88			1812
	중구못 (자인 북사)	35°50′× 128°57′	4	5	74			1878
	천마지 (자인 읍천)	35°50′× 128°58′	5	4	93			1927
	연하제 (자인 동부)	35°49′× 128°58′	16	5	55			1883
	삼정지 (자인 서부)	35°49′× 128°57′	11	5	73			1480
	기리지 (자인 서부)	35°49′× 128°57′	33	6	84			1880
	적재지 (자인 옥천)	35°49′× 128°58′	82	7	122			1945
	주을지 (자인 계남)	35°49′× 128°58′	7	3	24			1919
	외촌지 (용성 외촌)	35°51′× 128°59′	75	3	1,500	고압선		1999
	대계지 (용성 내촌)	35°50′× 128°59′	67	7	71			1945
	송림지 (용성 송림)	35°49′× 128°59′	150	35	2,300	고압선		1997
	이척지 (용성 부일)	35°49′× 128°59′	12	10	29			1945
	용두지 (용성 미산2)	35°48′× 128°58′	32	6	86			〃
	부제지 (용성 부제)	35°48′× 128°59′	33	8	150			〃
	율능지 (용성 가척)	35°49′× 128°59′	76	6	147			〃
	회곡지 (용성 곡란)	35°47′× 128°59′	112	9	83			〃
	신사지 (용성 덕천)	35°49′× 128°59′	44	8	37			1940
	하신지 (용성 곡신)	35°48′× 128°59′	10	5	175

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
경산시	미륵지 (용성 부제)	35°48′× 128°59′	10	7	37			1943
	당음지 (압량 당음)	35°51′× 128°58′	5	3	87			1945
	침범지 (압량 의송)	35°52′× 128°58′	14	3	368			1928
	부지 (압량 갑제)	35°51′× 128°57′	146	5	196			1945
	백양지 (압량 하대)	35°49′× 128°58′	49	7	127			1754
	외지 (압량 상대)	35°48′× 128°58′	20	4	37			1739
	내지 (압량 상대)	35°48′× 128°48′	125	10	67			1715
	송내지 (압량 송내)	35°48′× 128°58′	220	10	1,144			1975
	밀지 (압량 연하)	35°48′× 128°58′	54	5	69			1864
	평기지 (압량 평기)	35°47′× 128°58′	150	8	88			1871
	산막지 (압량 평기)	35°46′× 128°58′	40	8	14			1975
	호명지 (압량 남곡)	35°47′× 128°58′	60	6	98			1603
	사림지 (압량 사림)	35°46′× 128°58′	188	20	322			1997
	이목지 (남천 산전)	35°48′× 128°57′	14	25	48			1945
	망풍지 (남천 신석)	35°47′× 128°57′	62	6	32			1948
	탄곡지 (남천 송백)	35°46′× 128°57′	64	15	32			1907
	송라지 (남천 송백)	35°46′× 128°57′	156	8	16			1923
	고로곡지 (남천 금곡)	35°47′× 128°57′	112	10	59			1900
	하도지 (남천 하도)	35°44′× 128°57′	12	32	1,262			1993
	옥천지 (남천 하도)	35°44′× 128°57′	110	8	140			1962

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
경산시	삼천지 (동부 삼풍)	35°51′× 128°57′	198	5	198
	남매지 (동부 계양)	35°51′× 128°57′	1,262	8	1,180			1928
	중산지 (서부 중산)	35°51′× 128°57′	760	7	278			1963
	뉘지 (동부 신천)	35°50′× 128°58′	61	5	228
군위군	13 개소		691		2,681
	농암지 (군위읍 대흥리)	36° 16′× 128°32′	55	5	160			1945
	서군지 (군위읍 수서리)	36° 12′× 128°33′	38	7	207			1945
	비들지 (군위읍 금구리)	36° 12′× 128°34′	19	5	55			1945
	산호지 (소보면 산법리)	36° 13′× 128°31′	107	7	516			1956
	구을지 (효령면 장군리)	36° 07′× 128°34′	42	5	168			1945
	창평지 (부계면 창평리)	36° 05′× 128°41′	94	6	320			1958
	신월지 (부계면 신화리)	36° 06′× 128°40′	13	4	30			1945
	동림지 (부계면 가호리)	36° 03′× 128°41′	42	3	238			1972
	신방지 (의흥면 신덕리)	36° 10′× 128°45′	23	5	106			1945
	화본지 (산성면 화본리)	36° 07′× 128°42′	94	7	219			1958
	봉림지 (산성면 봉림리)	36° 06′× 128°44′	52	3	147			1958
	백학지 (산성면 백학리)	36° 04′× 128°42′	97	4	429			1958
	학암지 (고로면 학암리)	36° 09′× 128°53′	15	3	86			1987
의성군	12 개소		2,620		12,018
	신설점곡지 (점곡면 동변리)	36°26′× 128°47′	140	14	669	고압선		1975

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
의성군	옥산지 (옥산면 금봉리)	36°19′× 128°51′	300	20	1,770	고압선		1985
	도곡지 (옥산면 실업리)	36°20′× 128°47′	43	12	254	고압선		1985
	매곡지 (사곡면 매곡리)	36°17′× 128°49′	85	12	422	고압선		1977
	토현지 (사곡면 토현리)	36°18′× 128°44′	49	6	275	고압선		1945
	양지저수지 (가음면 양지리)	36°13′× 128°44′	480	12	2,447	고압선		1959
	삼화지 (봉양면 분토리)	36°19′× 128°38′	22	8	113			1945
	산제지 (비안면 산제리)	36°21′× 128°31′	65	6	164	고압선		1945
	조성지 (구천면 조성리)	36°19′× 128°25′	660	15	3,277	고압선		1952
	용암지 (단밀면 위중리)	36°21′× 128°22′	244	13	828	고압선		1958
	개천지 (안계면 봉양리)	36°23′× 128°27′	335	11	1,187	고압선		1952
	효천지 (다인면 평림리)	36°27′× 128°22′	197	9	612	고압선		1964
청송군	24 개소		1,403		6,341
	망미정 (청송읍 월막리)	36°36′× 129°03′	32	3	50			1950	하천
	용전천 (청송읍 청운리)	36°37′× 129°05′	40	3	55			1965
	용전천 (청송읍 송생리)	36°36′× 129°04′	20	2	30			1970
	국골지 (청송읍 거대리)	36°36′× 129°07′	14	4	60			1945
	못들저수지 (부동면 지리)	36°37′× 129°05′	15	4	71			1948
	주산지 (부동면 이전리)	36°37′× 129°11′	15	7	108	나무		1931
	웃세골지 (부동면 부일리)	36°37′× 129°10′	20	7	65			1987
	대곡지 (부남면 감연리)	36°37′× 129°02′	8	8	66			1925

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
청송군	추곡지 (부남면 대전리)	36°37′× 129°02′	10	9	106			1945
	화장지 (부남면 화장리)	36°37′× 129°10′	75	15	780			1988
	간장지 (부남면 이현리)	36°37′× 129°13′	15	10	142		○	1985
	국골지 (부남면 중기리)	36°37′× 129°13′	10	8	100		○	1998
	월매지 (현동면 월매리)	36°37′× 129°01′	89	15	818			1997
	신풍지 (현동면 거성리)	36°37′× 129°03′	247	7	688			1971
	성덕지 (현서면 수락리)	36°37′× 128°58′	240	7	1,560			1981
	중모골지 (현서면 화목리)	36°37′× 128°53′	6	3	7			1980
	오리곡지 (안덕면 명당리)	36°37′× 128°57′	11	3	33		○	1922
	장전지 (안덕면 장전리)	36°37′× 129°59′	35	7	245		○	1962
	문거지 (안덕면 문거리)	36°26′× 129°00′	27	6	162		○	1987
	새개보 (파천면 관리)	36°28′× 128°35′	36	3	120			1982	하천
	수청지 (파천면 신흥리)	36°24′× 128°35′	7	5	12			1969
	가산유지 (파천면 덕천리)	36°26′× 128°40′	14	15	80			1986
	고현지 (진보면 고현리)	36°36′× 129°06′	24	7	1,091		○	1959
	갈평지 (진보면 괴정리)	36°36′× 129°08′	10	3	780		○	1970
영양군	9 개소		431		1,063
	감천보 (영양읍 감천리)	36°38′× 128°80′	35	5	32			1972년
	황용지 (영양읍 황용리)	36°42′× 128°90′	13	7	18			1968년
	선바위 (입암면 연당리)	36°36′× 128°60′	85	10	520			1932년	하천

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영양군	양항지 (입암면 양항리)	36°36′× 128°95′	8	12	69			1938년
	운룡지 (입암면 대천리)	36°37′× 128°60′	54	8	143			1925년
	저리지 (청기면 저리)	36°38′× 128°62′	32	6	30			1940년
	옛구들실지 (일월면 도곡)	36°46′× 128°64′	57	15	23			1932년
	오기지 (수비면 오기리)	36°44′× 128°99′	103	10	180			1902년
	화매지 (석보면 화매리)	36°31′× 128°90′	44	5	48			1912년
영덕군	24 개소		889		10,219
	삼백곡지 (영덕 매정)	36°26′× 129°25′	39	4	114			1970
	화 천 지 (영덕 화천)	36°27′× 129°21′	28	3	28			1987
	오십천 (영덕 우곡)	36°23′× 129°23′	20	3	30
	배시곡지 (강구 상직)	36°23′× 129°22′	19	11	69			1945
	화전지 (강구 화전)	36°22′× 129°21′	20	11	70			1969
	회3저수지 (남정 회리)	36°15′× 129°19′	40	10	345			1975
	양성지 (남정 양성)	36°16′× 129°21′	40	5	168			1970
	사암지 (남정 사암)	36°20′× 129°18′	10	9	61			1972
	도천지 (남정 도천)	36°18′× 129°21′	20	10	1,052			1945
	우곡지 (남정 우곡)	36°20′× 129°20′	12	10	40			1945
	중화지 (남정 중화)	36°21′× 129°20′	10	6	30			1964
	남정지 (남정 남정)	36°21′× 129°21′	70	15	244			1964
	뒷골지 (남정 구계)	36°19′× 129°21′	4	6	12			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
영덕군	봉산저수지 (달산 봉산)	36°22′× 129°15′	41	15	478			1969
	복곡지 (지품 복곡)	36°27′× 129°12′	3	12	20			1998
	오십천 (지품 오천)	36°25′× 129°19′	20	3	30		○
	묘곡지 (영해 묘곡)	36°31′× 129°21′	63	15	5,528			1963
	백록지 (병곡 백석)	36°37′× 129°24′	46	13	645			1970
	영동지 (병곡 영리)	36°37′× 129°24′	33	14	409			1988
	송천천 (병곡 송천)	36°33′× 129°25′	40	3	60
	가산지 (창수 가산)	36°34′× 129°20′	46	5	88			1964
	땅골지 (창수 오촌)	36°37′× 129°19′	40	5	67			1962
	희암지 (창수 수리)	36°39′× 129°18′	115	8	433			1975
	백청지 (창수 백청)	36°39′× 129°15′	110	8	198			1975
청도군	27개소		49,735		143,704
	청도천 (청도읍 거연리)	35°37′× 128°46′	41,300	2	540
	당지 (청도읍 덕암1리)	35°41′× 128°45′	3	5	64			1946
	팔치지 (청도읍 안인리)	35°40′× 128°41′	2	4	42			1945
	부야지 (청도읍부야1리)	35°40′× 128°47′	90	6	648			1945
	화강지 (화양읍 교촌리)	35°38′× 128°43′	60	20	344			1950
	내곡지 (화양읍유등3리)	35°41′× 128°42′	1	5	14			1960
	대동지 (화양읍범곡2리)	35°38′× 128°44′	1	10	92			1965
	삼신지 (화양읍삼신1리)	35°42′× 128°43′	30	22	420			1952

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
청도군	대산지 (각남면옥산2리)	35°36′× 128°37′	110	10	680			1945
	사동지 (각남면 사2리)	35°37′× 128°40′	70	20	870			1985
	극락지 (풍각면덕양1리)	35°36′× 128°37′	2	4	227			1970
	안산지 (풍각면안산2리)	35°37′× 128°34′	2	4	48			1945
	화금지 (풍각면화산1리)	35°39′× 128°33′	3	5	215			1945
	안국지 (풍각면흑석2리)	35°37′× 128°35′	2	4	130			1998
	금천지 (각북면 금천리)	35°43′× 128°35′	6	15	850			1945
	낙성지 (각북면남산3리)	35°41′× 128°38′	3	15	120			1984
	지슬지 (각북면지슬1리)	35°41′× 128°38′	8	20	1,360			1940
	칠엽지 (이서면 칠엽리)	35°41′× 128°38′	12	4	245			1985
	강정지 (이서면 칠엽리)	35°40′× 128°38′	24	4	500			1945
	수야지 (이서면 수야리)	35°41′× 128°38′	37	4	649			1958
	대곡지 (이서면 대곡리)	35°44′× 128°42′	9	4	232			1945
	운문댐 (운문면 대천리)	35°44′× 128°56′	7,834	35	135,000			1991
	유정지 (금천면김전2리)	35°43′× 128°51′	40	11	63			1935
	길부지 (금천면신지3리)	35°40′× 128°54′	25	6	97			1942
	대비지 (금천면 박곡리)	35°40′× 128°56′	60	12	132			1934
	동창천 (매전면 동산리)	35°40′× 128°52′		2	100
	괴목지 (매전면 덕산리)	35°42′× 128°48′	1	4	22			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고령군	10 개소		729		4,058
	중화지 (고령읍 중화리)	35°43′× 128°14′	228	7	765			1962
	신리저수지 (고령읍 신리)	35°42′× 128°14′	129	5	827			1998
	노리저수지 (덕곡면 노리)	35°47′× 128°10′	174	10	1,846			1935
	법동저수지 (운수면 법리)	35°46′× 128°18′	20	3	24			1945
	용소지 (성산면 용소리)	35°48′× 128°20′	50	4	195			1945
	주을지 (다산면 곽촌리)	35°49′× 128°25′	95	3	246			1945
	낙동강 (개진면 개포리)	35°43′× 128°20′	5	4	30
	회천 (우곡면 사촌리)	35°40′× 128°16′	5	2	20
	용소못 (쌍림면 용리)	35°42′× 128°12′	18	3	85			1945
	안림천 (쌍림면 귀원보)	35°39′× 128°14′	5	2	20			1945
성주군	11 개소		2,933		33,606
	성주댐 (금수면 봉두리)	35°54′× 128°9′	2,050	60	28,150			1997
	낙동강 (선남면 소학리)	35°53′× 128°24′	400	5	2,000
	봉학지 (벽진면 봉학리)	35°59′× 128°13′	230	28	2,050			1990
	소성지 (초전면 소성리)	36° 1′× 128°15′	181	21	1,280			1975
	제남지 (초전면 월곡리)	35°58′× 128°15′	15	8	6			1968
	벽진지 (벽진면 자산리)	35°58′× 128°13′	4	8	7			1966
	횟골지 (초전면 문덕리)	35°58′× 128°15′	16	6	36			1924
	월암지 (월항면 유월리)	36° 1′× 128°20′	6	4	8			1935

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
성주군	묵산지 (월항면 용각리)	35°58′× 128°18′	25	7	58			1971
	사부골지 (용암면 덕평리)	35°49′× 128°18′	3	4	8			1945
	달곡지 (용암면 문명리)	35°52′× 128°21′	3	6	3			1939
칠곡군	30개소		850		11,269
	매원지 (왜관 매원)	36°39′× 128°27′	73	17	781	수 상 골프장		1956
	박곡지 (왜관 아곡)	35°53′× 128°29′	13	12	19			1944
	낙산지 (왜관 낙산3)	35°57′× 128°25′	9	8	68	고압선		1978
	지천지 (지천 창평)	35°58′× 128°29′	181	18	1,972			1965
	창평지 (지천 창평)	35°59′× 128°30′	24	14	266			1979
	심천지 (지천 심천)	35°58′× 128°31′	15	12	122			1945
	달서지 (지천 황학)	36°02′× 128°29′	25	12	750			1994
	낙산지 (지천 낙산)	35°56′× 128°31′	8	9	32	고압선		1966
	오산지 (지천 오산)	35°53′× 128°28′	4	6	5			1952
	누룩지 (지천 심천1)	36°57′× 128°30′	3	11	11			1946
	동명지 (동명 구덕)	36°58′× 128°33′	166	21	1,839	고압선		1961
	송산지 (동명 송산)	35°59′× 128°32′	7	8	40			1941
	유등지 (동명 금암)	35°59′× 128°33′	17	11	67			1930
	가천지 (동명 가천2)	36°01′× 128°31′	10	9	27			1970
	금화지 (가산 금화)	36°03′× 128°33′	63	18	1,556			1984
	천평지 (가산 천평)	36°04′× 128°33′	20	14	230			1984

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
칠곡군	봉학지 (가산 송학)	36°05′× 128°31′	13	6	14			1945
	석우지 (가산 석우1)	36°05′× 128°33′	8	15	72			1945
	오리지 (가산 학산)	36°05′× 128°30′	8	16	63			1958
	다부지 (가산 다부2)	36°02′× 128°31′	9	8	11			1967
	유학지 (석적 성곡)	36°03′× 128°27′	42	23	498			1967
	도개지 (석적 도개)	36°03′× 128°29′	20	11	76			1968
	반계지 (석적 반계)	36°01′× 128°27′	6	9	16			1978
	작곡지 (북삼 숭오)	35°03′× 128°20′	3	10	194			1989
	도속지 (북삼 오평)	36°03′× 128°22′	2	8	27			1972
	두만지 (약목 남계)	36°01′× 128°21′	47	15	481			1972
	남계지 (약목 남계)	36°01′× 128°22′	26	16	317			1936
	내야지 (약목 관호)	36°03′× 128°22′	14	12	191			1952
	봉산2지 (기산 봉산2)	36°00′× 128°20′	11	6	12			1945
	평죽지 (기산 평복2)	35°59′× 128°22′	3	8	99			1948
예천군	7개소		587		2,750
	낙동강 (풍양면 삼강리)	36°33′× 128°18′		5			○
	운암지 (용문면 내지리)	36°42′× 128°21′	150	10	1,000			1954
	죽안지 (유천면 죽안리)	36°40′× 128°21′	190	6	1,000			1967
	신풍지 (지보면 신풍리)	36°32′× 128°25′	100	5	250			1937
	용암지 (지보면 도화리)	36°32′× 128°25′	30	4	80			1936

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
예천군	감천지 (감천면 현내리)	36°44′× 128°31′	65	7	200			1945
	풍천지 (풍양면 고산리)	36°28′× 128°17′	52	7	220			1923
봉화군	4개소		350		1,735
	창평저수지 (봉성 창평)	36°55′× 128°48′	119	20	672			1960
	금봉저수지 (봉성 금봉)	36°56′× 128°47′	82	17	421			1960
	동면저수지 (재산 동면)	36°48′× 129°2′	69	14	351			1970
	하눌저수지 (상운 하눌)	36°53′× 128°47′	80	14	291	낚시터		1990
울진군	6개소		656		2,329
	오곡지 (평해 오곡)	36°45′× 129°26′	25	7	150			74
	주인지 (북면 주인)	37°06′× 129°20′	34	20	300		○	84	산업용수
	덕구지 (북면 덕구)	37°04′× 129°19′	94	8	463			65
	수산보 (근남 수산)	36°58′× 129°23′	50	6	116		○	84	왕피천
	기양지 (원남 기양)	36°53′× 129°22′	390	9	1,113			76
	삼율지 (후포 삼율)	36°42′× 129°26′	63	7	187			67

담수지 현황

【경상남도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합 계	439개소		47,477.6		230,169.5
창원시	11개소		7189		6,087
	낙동강 (동읍 본포)	35°22′× 128°39′		4			○
	주남저수지 (동읍 금산)	35°18′× 128°40′	5,132	2	4,092			1940
	동판저수지 (동읍 봉곡)	35°15′× 128°42′	599	5	525			1960
	덕산소류지 (동읍 덕산)	35°16′× 128°40′	12	4	8			1948
	신촌저수지 (북면 신촌)	35°20′× 128°36′	60	4	101			1960
	감계소류지 (북면 감계)	35°17′× 128°36′	13	4	11			1948
	외감소류지 (북면 외감)	35°17′× 128°36′	12	4	6			1948
	월백소류지 (북면 월백)	35°19′× 128°38′	8	3	15			1948
	용추저수지 (사림동 용추)	35°13′× 128°42′	412	7	375			1975
	불모산저수지 (성주동 불모산)	35°11′× 128°43′	932	7	922			1965
	완암저수지 (완암동 완암)	35°12′× 128°39′	9	7	32			1945
마산시	15개소		878		5,008
	인곡저수지 (진동면 인곡리)	35°05′× 128°34′	93.2	3	327.3			1945
	영학저수지 (진북면 영학리)	35°07′× 128°25′	187	3	548.4			1975
	추곡저수지 (진북면 추곡리)	35°08′× 128°29′	96.9	3	318.4			1943
	근곡저수지 (진북면 근곡리)	35°06′× 128°26′	46.7	2	95.2			1941

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
마산시	큰골저수지 (구산면 내포리)	35°05′× 128°34′	6	2	3.3			1945
	정곡저수지 (진북면 정곡리)	35°06′× 128°25′	20.5	3	43.6			1946
	오서저수지 (진전면 오서리)	35°04′× 128°24′	52.7	5	173.5			1956
	곡안저수지 (진전면 곡안리)	35°06′× 128°25′	70	4	117.2			1956
	평암저수지 (진전면 평암리)	35°07′× 128°24′	240	5	3,204			1999
	일암저수지 (진전면 일암리)	35°06′× 128°22′	33	4	15.4			1946
	이명저수지 (진전면 이명리)	35°07′× 128°26′	10	5	25.4			1947
	감천저수지 (내서면 감천리)	35°20′× 128°31′	7.8	4	24.8			1947
	안성저수지 (내서읍 안성리)	35°14′× 128°33′	3	3	10.2			1945
	평성저수지 (내서읍 평성리)	35°13′× 128°31′	1.3	10	76.1			1945
	봉암저수지 (회원구 봉암동)	35°12′× 128°35′	10	5	25.4			1947
진주시	31개소		2,730		14,119
	갈곡저수지 (문산읍 갈곡리)	35°08′× 128˚14′	97	7	97			1943
	줒봉저수지 (정촌면 화개리)	35°08′× 128°08′	90	6	115			1943
	송곡저수지 (금곡면 송곡리)	35°08′× 128°12′	64	8	309	양식장		1941
	인담저수지 (금곡면 인담리)	35°06′× 128°10′	115	18	724			1943
	가봉저수지 (금곡면 가봉리)	35°07′× 128°13′	127	7	402			1967
	저동저수지 (진성면 이천리)	35°09′× 128°14′	113	10	424			1943
	원정저수지 (진성면 동산리)	35°12′× 128°12′	61	22	524			1981
	백암저수지 (진성면 대사리)	35°08′× 128°16′	104	12	512			1981

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진주시	남산저수지 (일반성면 남산리)	35°08′× 128°18′	67	12	246			1981
	운천저수지 (일반성면 운천리)	35°09′× 128°17′	108	7	371			1967
	답천저수지 (일반성면 답천리)	35°09′× 128°18′	68	10	265			1967
	하곡저수지 (이반성면 하곡리)	35°10′× 128°21′	45	7	255			1943
	발산저수지 (이반성면 발산리)	35°08′× 128°21′	112	20	796			1966
	대천저수지 (이반성면 대천리)	35°08′× 128°18′	68	10	265			1942
	평촌저수지 (이반성면 평촌리)	35°11′× 128°19′	129	11	546			1958
	화강저수지 (사봉면 무계리)	35°12′× 128°19′	80	8	288			1943
	봉대저수지 (사봉면 봉곡리)	35°12′× 128°16′	104	8	354			1943
	청원저수지 (지수면 청원리)	35°13′× 128°17′	62	7	210			1943
	설매저수지 (대곡면 설매리)	35°19′× 128°10′	47	17	363			1967
	금호저수지 (금산면 용아리)	35°12′× 128°09′	215	4	601			1941
	냉정저수지 (집현면 냉정리)	35°16′× 128°06′	71	9	340			1981
	응석저수지 (집현면 정평리)	35°17′× 128°04′	86	23	876			1981
	한치저수지 (집현면 사촌리)	35°14′× 128°04′	36	12	200			1943
	상미저수지 (미천면 상미리)	35°20′× 128°09′	65	16	401	양어장		1943
	어옥저수지 (미천면 어옥리)	35°19′× 128°09′	110	16	677			1982
	동향저수지 (미천면 향양리)	35°18′× 128°06′	88	16	558			1981
	오방저수지 (미천면 오방리)	35°18′× 128°07′	58	14	384			1981
	솔기저수지 (명석면 신기리)	35°17′× 128°02′	110	20	1,008			1969

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
진주시	용산저수지 (명석면 용산리)	35˚14′× 128°01′	80	14	556			1943
	남성저수지 (명석면 남성리)	35°17′× 128°03′	150	22	1,452			1984
진해시	8개소		65		173
	이은동소류지 (자은동)	35°08′× 128°43′	8	3	19			1963
	서중소류지 (웅천서중)	35°07′× 128°45′	3	7	26	전선		1925
	소사소류지 (웅동1 소사)	35°08′× 128°47′	5	6	11			1945
	북부소류지 (웅천북부)	35°07′× 128°45′	3	5	19			1945
	두동소류지 (웅동1 두동)	35°07′× 128°48′	10	5	27			1969
	전골소류지 (웅동1 두동)	35°07′× 128°49′	18	5	16
	성내소류지 (웅천성내)	35°07′× 128°46′	8	6	22	전선
	본도소류지 (자은동)	35°08′× 128°43′	10	6	33
통영시	25개소		461		1,569
	영운소류지 (산양읍 영운리)	34°48′× 128°25′	18	6	10.6			1945
	산유골소류지 (산양읍소류지)	34°47′× 128°24′	15	7	38.7			1959
	남전소류지 (산양읍 남평리)	34°48′× 128°24′	4	5	15.8			1945
	봉전소류지 (산양읍 신전리)	34°46′× 128°24′	10	10	61			1986
	원동소류지 (도산면 원산리)	34°56′× 128°21′	15	4	10			1945
	도선소류지 (도산면 도선리)	34°55′× 128°21′	30	8	48.4			1945
	법송소류지 (도산면 법송리)	34°54′× 128°22′	3	5	18.4			1970
	상촌소류지 (도산면 법송리)	34°54′× 128°22′	10	5	19.7			1970

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
통영시	덕치소류지 (도산면 관덕리)	34°54′× 128°22′	11	4	6.7			1945
	관덕저수지 (도산면 관덕리)	34°54′× 128°22′	67	10	359.3			1960
	원산저수지 (도산면 원산리)	34°56′× 128°21′	48	14	347			1975
	적덕소류지 (광도면 덕포리)	34°55′× 128°25′	5	5	4.5			1971
	흘리소류지 (광도면 죽림리)	34°53′× 128°24′	20	5	30			1945
	전두소류지 (광도면 우동리)	34°54′× 128°24′	17	6	35.3			1970
	대천소류지 (광도면 우동리)	34°55′× 128°24′	20	6	26.6			1968
	천개소류지 (광도면 우동리)	34°55′× 128°24′	20	8	52.3			1978
	임중소류지 (광도면 황리)	34°57′× 128°25′	9	5	12.2			1968
	내촌소류지 (광도면 황리)	34°58′× 128°25′	12	5	83.1			1945
	무량소류지 (광도면 황리)	34°57′× 128°24′	31	4	48.9			1945
	안정소류지 (광도면 안정리)	34°57′× 128°25′	52	12	270.5			1959
	신거소류지 (한산면 두억리)	34°46′× 128°28′	5	7	27.5			1975
	대고포소류지 (한산면 염호리)	34°47′× 128°29′	5	6	19.1			1966
	망곡소류지 (한산면 두억리)	34°46′× 128°29′	13	6	9.2			1968
	읍포소류지 (사량면 읍덕리)	34°49′× 128°14′	8	6	6.4			1945
	상촌소류지 (명정동)	34°50′× 128°24′	13		8.1			1945
사천시	28개소		3,937		13,803
	어정곡저수지 (사천읍 장전리)	35°05′× 128°09′	111	7	360			1945
	백산저수지 (사천읍 구암리)	35°05′× 128°07′	69	6	160			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
사천시	두량저수지 (사천읍 두량리)	35°07′× 128°07′	540	6	2,003			1932
	둔남저수지 (사천읍 두량3리)	35°06′× 128°07′	160	6	320			1945
	풍정저수지 (정동면 풍정리)	35°04′× 128°07′	240	2	229			1945
	대곡저수지 (정동면 대곡리)	35°03′× 128°08′	125	2	120			1937
	대야곡저수지 (정동면 감곡리)	35°03′× 128°09′	69	2	90			1945
	침곡저수지 (정동면 예수리)	35°03′× 128°06′	130	3	150			1958
	대산저수지 (정동면 장산리)	35°03′× 128°08′	190	2	160			1958
	구룡저수지 (사남면 화전리)	35°02′× 128°06′	355	10	3,108			1958
	능화저수지 (사남면 우천리)	35°02′× 128°08′	30	7	80			1945
	사촌저수지 (사남면 사촌리)	35°00′× 128°09′	70	6	180			1968
	용치저수지 (용현면 용치리)	35°00′× 128°05′	112	10	692			1979
	서택저수지 (용현면 신촌리)	35°02′× 128°03′	70	6	235			1945
	덕곡저수지 (용현면 덕곡리)	35°00′× 128°04′	68	7	416			1938
	상탑저수지 (축동면 탑리)	35°07′× 128°03′	153	3	180			1945
	곤양저수지 (곤양면 송전리)	35°04′× 127°58′	150	9	245			1989
	포곡저수지 (곤양면 송전리)	35°05′× 128°57′	80	9	135			1968
	산해골저수지 (곤양면 맥사리)	35°03′× 128°56′	80	7	110			1945
	흥사저수지 (곤양면 흥사리)	35°07′× 128°00′	163	9	1,154			1998
	궁골저수지 (곤양면 무고리)	35°05′× 127°56′	80	8	120			1945
	작팔저수지 (곤명면 작팔리)	35°07′× 128°58′	33	10	70			1990

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
사천시	후포저수지 (서포면 금진리)	35˚02´× 127˚05´	37	8	66			1973
	잔드리저수지 (서포면 구량리)	35˚02´× 128˚58´	95	8	110			1945
	당산저수지 (향촌동 봉이)	34˚57´× 128˚06´	17	10	64			1970
	와룡저수지 (벌용동 와룡리	34˚57´× 128˚06´	132	10	1147		○	1959
	임내저수지 (남양동 죽림리)	34˚58´× 128˚04´	50	7	249			1949
	백천저수지 (남양동 백천리)	34˚59´× 128˚06´	528	10	1,850			1996
김해시	40개소		389		1,570
	우동저수지 (진영읍 우동리)	35˚16´× 128˚43´	4	5	12			1960
	여래저수지 (진영읍 여래리)	35˚16´× 128˚44´	5	5	30			1952
	내룡저수지 (진영읍 내룡리)	35˚17´× 128˚45´	3	5	17			1968
	대청천 (장유면 대청리)	35˚11´× 128˚47´	6	1	5
	조만강 (장유면 신문리)	35˚11´× 128˚52´	5	2	14
	능동2소류지 (장유면 상문리)	35˚12´× 128˚47´	11	3	35			1974
	장유저수지 (장유면 장유리)	35˚09´× 128˚50´	10	3	32			1963
	내삼저수지 (주촌면 내삼리)	35˚15´× 128˚48´	5	3	17			1941
	못뚝소류지 (주촌면 선지리)	35˚14´× 128˚51´	7	2	12
	양동저수지 (주촌면 양동리)	35˚13´× 128˚48´	9	4	40			1974
	국계저수지 (주촌면 원지리)	35˚16´× 128˚51´	10	3	36			1958
	고모저수지 (진례면 고모리)	35˚16´× 128˚46´	6	4	12			1945
	도강저수지 (진례면 송정리)	35˚14´× 128˚44´	8	5	40			1943

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
김해시	무송저수지 (진례면 신안리)	35˚13´× 128˚45´	9	5	42			1978
	평지저수지 (진례면 신안리)	35˚13´× 128˚44´	100	5	650			1976
	학성저수지 (진례면 송현리)	35˚14´× 128˚47´	38	4	155			1972
	금곡천 (한림면 금곡리)	35˚20´× 128˚49´	9	2	16
	상리소류지 (한림면 인곡리)	35˚17´× 128˚51´	1	3	4			1942
	금용소류지 (한림면 병동리)	35˚17´× 128˚48´	2	3	6			1939
	신천지저수지 (한림면 신천리)	35˚16´× 128˚50´	7	4	29			1950
	명동저수지 (한림면 명동리)	35˚17´× 128˚49´	11	4	48			1966
	사촌천 (생림면 나전리)	35˚18´× 128˚52´	6	1	8
	사촌천 (생림면 생림리)	35˚19´× 128˚52´	5	1	6
	행정소류지 (생림면 생림리)	35˚19´× 128˚51´	3	3	8			1940
	낙동강 (생림면 도요리)	35˚23´× 128˚52´	12	2	35		○
	여차천 (상동면 여차리)	35˚21´× 128˚54´	5	1	6
	낙동강 (상동면 감노리)	35˚21´× 128˚56´	12	3	38		○
	낙동강 (상동면 매리)	35˚19´× 128˚58´	13	3	40		○
	대포천 (상동면 대감리)	35˚18´× 128˚57´	6	1	7
	안골소류지 (상동면 우계리)	35˚18´× 128˚54´	1	3	5			1944
	낙동강 (대동면 고암리)	35˚18´× 128˚58´	12	3	35		○
	덕산지 (대동면 덕산리)	35˚17´× 128˚58´	3	3	11			1957
	사례저수지 (대동면 예안리)	35˚16´× 128˚57´	7	4	29			1943

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
김해시	예안천 (대동면 초정리)	35˚14´× 128˚58´	6	1	8
	낙동강 (대동면 주동리)	35˚13´× 128˚57´	12	3	38		○
	주중천 (대동면 주중리)	35˚14´× 128˚52´	6	1	8
	가야저수지 (삼방동)	35˚16´× 128˚54´	5	3	12			1962
	하두곡저수지 (산계동 신명)	35˚17´× 128˚52´	3	3	10			1945
	조만강 (칠산동)	35˚12´× 128˚51´	6	2	14
밀양시	43개소		4,930		83,678
	숭진저수지 (삼랑진읍 숭진리)	35˚27´× 128˚49´	35	17.5	226			1945
	우곡저수지 (산랑진읍 우곡리)	35˚26´× 128˚51´	13	7.6	47			1958
	남전저수지 (하남읍 남전리)	35˚24´× 128˚43´	35	9.2	153			1966
	가산저수지 (부북면 가산리)	35˚32´× 128˚43´	678	12.3	2,941			1931
	상황저수지 (부북면 대항리)	35˚33´× 128˚41´	55	14.7	276			1961
	덕곡저수지 (부북면 덕곡리)	35˚31´× 128˚40´	238	11	878			1931
	제대저수지 (부북면 제대리)	35˚29´× 128˚44´	36	6	90			1945
	도곡저수지 (상동면 도곡리)	35˚33´× 128˚50´	52	31.8	437		○	2000
	가곡저수지 (상동면 가곡리)	35˚32´× 128˚48´	13	10.2	58			1945
	엄광저수지 (산외면 엄광리)	35˚32´× 128˚48´	2	9.8	25			1945
	봉의저수지 (산내면 가인리)	35˚36´× 128˚53´	113	37	1,605			1981
	하양저수지 (산내면 삼양리)	35˚35´× 128˚58´	6	5	17			1945
	마라저수지 (산내면 송백리)	35˚35´× 128˚54´	12	10	42			1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
밀양시	오치저수지 (산내면 용전리)	35˚35´× 128˚51´	17	14.1	55			1984
	발음저수지 (산내면 임고리)	35˚34´× 128˚54´	9	7	30			1970
	감물저수지 (단장면 감물리)	35˚28´× 128˚53´	106	20.3	514			1949
	안법저수지 (단장면 안법리)	35˚29´× 128˚52´	10	12	34			1972
	국전저수지 (단장면 국전리)	35˚28´× 128˚55´	45	29	518			1979
	대곡저수지 (단장면 단장리)	35˚30´× 128˚52´	12	8.5	29			1945
	법흥저수지 (단장면 법흥리)	35˚29´× 128˚52´	12	19.7	39			1987
	밀양댐 (단장면 고례리)	35˚29´× 128˚57´	2,200	150	69,800		○	2001
	남산저수지 (상남면 남산리)	35˚26´× 128˚45´	69	17.8	406			1950
	내금저수지 (상남면 연금리)	35˚24´× 128˚45´	7	5.5	15			1950
	세천저수지 (상남면 동산리)	35˚36´× 128˚46´	15	4.5	27			1945
	성만저수지 (초동면 성만리)	35˚25´× 128˚42´	51	15.4	247			1942
	초동저수지 (초동면 신호리)	35˚24´× 128˚41´	418	8.5	1,548			1924
	와지저수지 (초동면 봉황리)	35˚27´× 128˚42´	53	21.3	138			1961
	봉대저수지 (초동면 봉황리)	35˚27´× 128˚41´	34	19.4	127			1961
	마흘저수지 (무안면 마흘리)	35˚29´× 128˚43´	45	19	296			1956
	백안저수지 (무안면 마흘리)	35˚28´× 128˚43´	16	16	76			1956
	웅동저수지 (무안면 웅동리)	35˚28´× 128˚36´	48	17	135			1956
	가례저수지 (무안면 가례리)	35˚29´× 128˚36´	46	13	180			1956
	화봉저수지 (무안면 화봉리)	35˚30´× 128˚38´	47	13.1	168			1958

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
밀양시	서가저수지 (무안면 서가리)	35˚30´× 128˚35´	31	22.8	228			1958
	정곡저수지 (무안면 정곡리)	35˚29´× 128˚41´	12	10.1	36			1957
	부로숫골저수지(무안면 부로리)	35˚27´× 128˚41´	3	8	11			1945
	연상저수지 (무안면 연상리)	35˚27´× 128˚40´	7	5.6	28			1945
	양효하저수지 (무안면 양효리)	35˚31´× 128˚39´	35	3.5	140			1948
	요고저수지 (청도면 요고리)	35˚35´× 128˚39´	113	16.9	563			1976
	소태저수지 (청도면 소태리)	35˚34´× 128˚38´	127	25	1,195			1991
	조천저수지 (청도면 조천리)	35˚31´× 128˚37´	39	11	223			1945
	구기상저수지 (청도면 구기리)	35˚33´× 128˚36´	10	9.5	49			1969
	내곡저수지 (청도면 고법리)	35˚34´× 128˚40´	5	8	28			1950
거제시	25개소		8,069.9		22,323.6
	문동저수지 (신현읍 문동리)	34˚51´× 128˚39´	70	15	438			1956
	양정저수지 (신현읍 양정리)	34˚51´× 128˚39´	40	10	128			1956
	소동저수지 (일운면 소동리)	34˚50´× 128˚41´	12	15	230		○	1989
	대동2소류지 (일운면지세포리)	34˚49´× 128˚42´	40	8	11			1945
	억만골저수지 (동부면 부춘리)	34˚47´× 128˚36´	330	4	10			1945
	학동저수지 (동부면 학동리)	34˚46´× 128˚38´	6	6	21			1971
	동부저수지 (동부면 구천리)	34˚48´× 128˚37´	204	10	1,086			1957
	구천댐 (동부면 구천리)	34˚49´× 128˚38´	468	30	9		○	1987
	다대소류지 (남부면 다대리)	34˚44´× 128˚38´	394	14	13,820			1990

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
거제시	서상소류지 (거제면 서상리)	34˚51´× 128˚35´	53	4	371			1931
	명진소류지 (거제면 명진리)	34˚50´× 128˚37´	15	5	148			1972
	옥산소류지 (거제면 옥산리)	34˚52´× 128˚35´	60	4	486			2000
	소량저수지 (거제면 소량리)	34˚48´× 128˚32´	8	3	12			1967
	거림소류지 (둔덕면 거림리)	34˚51´× 128˚30´	1,270	5	75				1968
	죽전1소류지 (둔덕면 방하리)	34˚50´× 128˚32´	870	4	20			1968
	술역1소류지 (둔덕면 술역리)	34˚50´× 128˚29´	700	5	40			1950
	산방1소류지 (둔덕면 산방리)	34˚51´× 128˚31´	1,110	4	11	전 선		1945
	산방2소류지 (둔덕면 산방리)	34˚51´× 128˚31´	570	6	108			1980
	오량1소류지 (사등면 오량리)	34˚53´× 128˚30´	27	6	103			1945
	사등저수지 (사등면 언양)	34˚53´× 128˚32´	29	7	170			1953
	죽토소류지 (연초면 죽토리)	34˚51´× 128˚40´	8.5	9.5	25			1971
	오비1소류지 (연초면 오비리)	34˚55´× 128˚37´	11.4	7.4	38.4			1968
	이목댐 (연초면 이목리)	34˚56´× 128˚40´	117	24	4,900		○	1979
	서편소류지 (하청면 유계리)	34˚56´× 128˚37´	1,650	6	42			1969
	율천소류지 (장목면 대금리)	34˚57´× 128˚41´	7	7	21.2			1972
양산시	16개소		1,224		12,366
	탑골저수지 (웅상읍 용당리)	35˚25´× 129˚12´	72	15	465			1931
	명곡소류지 (웅상읍 명곡리)	35˚24´× 129˚11´	39	12	195			1945
	백동소류지 (웅상읍 백동리)	35˚24´× 129˚09´	19	3	96			1941

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
양산시	주진소류지 (웅상읍 주진리)	35˚24´× 129˚09´	17	10	78			1943
	장흥저수지 (웅상읍 평산리)	35˚23´× 129˚08´	68	18	435			1946
	한들못 (하북면 지산리)	35˚29´× 129˚04´	8	3	20			1945
	답곡저수지 (하북면 답곡리)	35˚29´× 129˚07´	7	5	17			1945
	초산못 (하북면 초산리)	35˚29´× 129˚05´	13	3	8			1952
	대석저수지 (상북면 대석리)	35˚23´× 129˚04´	41	18	277			1954
	공암잠수교 (상북면 대석리)	35˚24´× 129˚03´	50	3	150			1960
	법기수원지 (동면 법기리)	35˚21´× 129˚06´	210	20	4,200		○	1920
	양산천 (동면 금산리)	35˚18´× 129˚01´	50	3	150
	낙동강 (동면 가산리)	35˚16´× 129˚01´	30	10	3,000
	양산천 (유산동 화승화학앞)	35˚21´× 129˚02´	50	3	150
	낙동강 (원동면 화제리)	35˚20´× 128˚59´	300	10	3,000
	천태호 (원동면 용당리)	35˚25´× 128˚54´	250	50	125			1960
의령군	12개소		1,305		3,203
	수암소류지 (의령읍 하리)	35˚17´× 128˚15´	12	7	36			1942
	중리소류지 (의령읍 중리)	35˚17´× 128˚15´	17	6	36			1958
	서암저수지 (가례면 괴진리)	35˚21´× 128˚15´	285	18	849			1959
	운암저수지 (가례면 상촌리)	35˚19´× 128˚14´	59	14	261			1949
	칠곡저수지 (칠곡면 산남리)	35˚19´× 128˚11´	99	8	459			1947
	행정저수지 (대의면 행정리)	35˚21´× 128˚10´	13	17	82			1979

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
의령군	가수저수지 (화정면 가수리)	35˚18´× 128˚11´	103	12	433			1989
	덕암저수지 (용덕면 이목리)	35˚21´× 128˚16´	136	17	347			1959
	명석저수지 (봉수면 삼가리)	35˚27´× 128˚18´	45	13	291			1944
	천락저수지 (부림면 권혜리)	35˚28´× 128˚18´	161	23	134			1998
	벽계저수지 (궁유면 벽계리)	35˚24´× 128˚14´	363	31	239			1986
	당동소류지 (유곡면 당동리)	35˚25´× 128˚19´	12	5	36			1962
함안군	39개소		3,168.5		1,247
	상광소류지 (가야읍 광장리)	35˚15´× 128˚25´	10	4	6			1965
	계티소류지 (가야읍 사내리)	35˚16´× 128˚23´	43	4	16			1960
	못둘골소류지 (가야읍 신음리)	35˚15´× 128˚24´	73	4	17			1945
	인곡소류지 (가야읍 혈곡리)	35˚15´× 128˚24´	106	6	27			1945
	덕천내동소류지(가야읍 사내리)	35˚16´× 128˚22´	29	4	24			1969
	광장하소류지 (가야읍 도항리)	35˚15´× 128˚25´	50	6	120			1992
	백암소류지 (함안면 북촌리)	35˚14´× 128˚27´	82	7	81			1945
	정동소류지 (함안면 북촌리)	35˚15´× 128˚26´	98	7	38			1945
	금천소류지 (함안면 대산리)	35˚15´× 128˚26´	16	8	11			1945
	거리골소류지 (함안면 강명리)	35˚14´× 128˚27´	43	4	7			1966
	미산소류지 (함안면 파수리)	35˚13´× 128˚25´	23	7	4			1945
	영담소류지 (함안면 강명리)	35˚13´× 128˚27´	132	2	48			1945
	활곡소류지 (함안면 강명리)	35˚14´× 128˚27´	29	3	16			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
함안군	앞골소류지 (함안면 대산리)	35˚15´× 128˚26´	10	6	2			1943
	오곡소류지 (군북면 오곡리)	35˚12× 128˚23´	26	9	10			1945
	절골소류지 (군북면 사촌리)	35˚13´× 128˚23´	23.5	9	57			1967
	명지골소류지 (군북면 명관리)	35˚12´× 128˚21´	58	5	14			1972
	명관저수지 (군북면 명관리)	35˚14´× 128˚21´	59	11	18			1961
	낙동소류지 (군북면 하릴리)	35˚15´× 128˚18´	136	7	37			1972
	사촌소류지 (대산면 대사리)	35˚20´× 128˚29´	58	2	11			1969
	독점소류지 (대산면 옥렬리)	35˚19´× 128˚27´	81	4	10			1945
	서촌대소류지 (대산면 서촌리)	35˚20´× 128˚25´	57	3	26			1945
	어령소류지 (칠서면 화산리)	35˚19´× 128˚29´	55	5	66			1947
	무릉소류지 (칠서면 무릉리)	35˚19´× 128˚31´	62	5	12			1960
	이곡소류지 (칠서면 태곡리)	35˚21´× 128˚28´	12	6	15			1945
	영동대소류지 (칠북면 영동리)	35˚20´× 128˚33´	21	4	21			1968
	가연하소류지 (칠북면 가연리)	35˚20´× 128˚33´	336	9	100			1945
	가연상소류지 (칠북면 가연리)	35˚20´× 128˚33´	189	9	3			1975
	검단소류지 (칠북면 검단리)	35˚21´× 128˚33´	161	6	90			1945
	오곡상소류지 (칠원면 오곡리)	35˚32´× 128˚18´	16	2	5			1947
	예곡소류지 (칠원면 예곡리)	35˚15´× 128˚25´	124	5	16			1947
	양정소류지 (칠원면 용정리)	35˚17´× 128˚33´	47	5	36			1947
	석전소류지 (칠원면 용정리)	35˚17´× 128˚32´	63	4	28			1947

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
함안군	장암소류지 (칠원면 장암리)	35˚17´× 128˚28´	62	5	6			1968
	오곡상소류지 (칠원면 오곡리)	35˚17´× 128˚32´	14	5	10			1968
	덕암소류지 (칠원면 운곡리)	35˚19´× 128˚33´	98	7	12			1975
	부곡소류지 (산인면 신산리)	35˚16´× 128˚29´	126	5	16			1945
	입곡저수지 (산인면 입곡리)	35˚16´× 128˚27´	220	8	165		○	1945
	대곡1소류지 (여항면 내곡리)	35˚12´× 128˚28´	320	8	46			1963
창녕군	8개소		1,889		8,038.4
	옥천저수지 (창녕읍 옥천리)	35˚30´× 128˚34´	150	11.5	179.5			1962
	송곳저수지 (창녕읍 조산리)	35˚32´× 128˚29´	41	3.5	7.4			1962
	감곡저수지 (고암면 감리)	35˚34´× 128˚34´	222	9.4	13.7			1957
	달창저수지 (성산면 후천리)	35˚38´× 128˚28´	1,300	10	7,558			1963
	내동소류지 (이방면 안리)	35˚34´× 128˚23´	20	2.5	6.3			1944
	성당저수지 (계성면 명리)	35˚28´× 128˚31´	100	5.8	70.7			1937
	덕곡저수지 (도천면 덕곡리)	35˚26´× 128˚33´	49	9	184.4			1958
	신전저수지 (남지읍 신전리)	35˚24´× 128˚28´	7	2	18.4			1969
고성군	43개소		2,959		297.9
	월평소류지 (고성읍 월평리)	34˚57´× 128˚21´	21	9	2.1			1971
	이곡저수지 (고성읍 이당리)	34˚58´× 128˚15´	29	8	2.9			1945
	삼봉저수지 (삼산면 장치리)	34˚17´× 128˚13´	86	6	8.6			1988
	병산소류지 (삼산면 병산리)	34˚57´× 128˚16´	19	11	1.9			1959

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고성군	미룡소류지 (삼산면 미룡리)	34˚56´× 128˚16´	12	6	1.2			1957
	도동소류지 (히일면 학림리)	34˚57´× 128˚12´	10	7	1			1970
	수양저수지 (하일면 수양리)	34˚57´× 128˚12´	68	14	6.8			1954
	학림저수지 (하일면 학림리)	34˚57´× 128˚11´	43	12	4.3			1966
	외원소류지 (하이면 봉원리)	34˚59´× 128˚09´	9	0.6	0.9			1968
	정곡내소류지 (하이면 월흥리)	34˚55´× 128˚08´	13	4	1.3			1945
	와룡저수지 (하이면 와룡리)	34˚56´× 128˚08´	240	18	24			1971
	봉현저수지 (하이면 봉현리)	34˚58´× 128˚07´	96	20	9.6			1997
	무선저수지 (상리면 무선리)	34˚58´× 128˚13´	54	10	5.4			1963
	동산소류지 (상리면 동산리)	34˚59´× 128˚10´	34	13	5.4			1970
	재앙골소류지 (상리면 망림리)	34˚00´× 128˚12´	15	6	1.5			1968
	갈천저수지 (대가면 갈천리)	35˚01´× 128˚15´	134	10	13.4			1985
	대가저수지 (대가면 유흥리)	35˚00´× 128˚18´	920	10	92			1945
	양화저수지 (대가면 양화리)	35˚00´× 128˚17´	159	17	15.9			1975
	척정저수지 (대가면 척곡리)	35˚01´× 128˚17´	82	18	8.2			1996
	봉발소류지 (영현면 봉발리)	35˚00´× 128˚13´	11	6	1.1			1945
	발촌소류지 (영현면 봉발리)	35˚00´× 128˚12´	21	9	2.1			1985
	추계저수지 (영현면 추계리)	35˚01´× 128˚13´	40	9	4			1954
	영대소류지 (영오면 영대리)	35˚05´× 128˚13´	20	7	2			1945
	상사소류지 (영오면 연당리)	35˚07´× 128˚15´	7	7	0.7			1966

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
고성군	가천저수지 (개천면 가천리)	35˚07´× 128˚17´	195	12	19.5			1955
	구례저수지 (개천면 예성리)	35˚05´× 128˚15´	43	12	4.3			1972
	좌련저수지 (개천면 좌련리)	35˚03´× 128˚17´	124	20	12.4			1985
	선동저수지 (개천면 나선리)	35˚07´× 128˚19´	96	15	9.6			1985
	낙동상소류지 (구만면 효락리)	35˚05´× 128˚20´	22	7	2.2			1979
	광덕소류지 (구만면 광덕리)	35˚04´× 128˚20´	20	10	2			1966
	저연소류지 (구만면 저연리)	35˚06´× 128˚19´	16	12	1.6			1996
	삼덕저수지 (회화면 삼덕리)	35˚05´× 128˚22´	98	14	9.8			1950
	금봉촌소류지 (회화면 봉동리)	35˚04´× 128˚24´	14	12	1.4			1959
	산북소류지 (회화면 어신리)	35˚05´× 128˚25´	21	7	2.1			1945
	도전소류지 (마암면 도전리)	35˚02´× 128˚19´	14	11	1.4			1945
	신지소류지 (마암면 신리)	35˚03´× 128˚18´	20	11	2			1945
	개운소류지 (마암면 삼락리)	35˚01´× 128˚20´	16	6	1.6			1973
	용문저수지 (동해면 외곡리)	35˚00´× 128˚25´	28	17	2.8			1945
	봉암저수지 (동해면 봉암리)	35˚00´× 128˚25´	26	18	2.6			1945
	큰들소류지 (동해면 양촌리)	35˚02´× 128˚26´	8	10	0.8			1966
	당동소류지 (거류면 당동리)	34˚59´× 128˚23´	24	8	2.4			1945
	구현소류지 (거류면 송산리)	34˚58´× 128˚22´	17	6	1.7			1945
	용산소류지 (거류면 용산리)	34˚58´× 128˚22´	14	5	1.4			1945

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
남해군	8개소		453		4,761
	내금저수지 (남해읍 평리)	34˚49´× 127˚53´	27	5.5	75			1959
	복곡저수지 (이동면 신전리)	34˚46´× 128˚59´	91	17.5	1,677			1982
	대곡저수지 (고현면 대곡리)	34˚51´× 127˚53´	27	8.5	271			1972
	남치저수지 (고현면 남치리)	34˚54´× 127˚53´	64	9	368			1951
	연죽저수지 (서면 연죽리)	34˚49´× 127˚52´	54	9	466			1981
	내산저수지 (삼동면 봉화리)	34˚45´× 128˚01´	82	12.5	943			1986
	오동저수지 (남해읍 아산리)	34˚50´× 127˚53´	36	7	372			1959
	옥천저수지 (창선면 옥천리)	34˚51´× 127˚59´	72	18	589			1978
하동군	11개소		560		32,791
	평촌댐 (청암면 평촌리)	35˚10´× 127˚47´	200	10	29,900			1988
	묵계소류지 (청암면 묵계리)	35˚13´× 127˚44´	50	10	2,574			1988
	서리소류지 (적량면 서리)	35˚08´× 127˚45´	30	10	17			1957
	전대소류지 (횡천면 전대리)	35˚09´× 127˚45´	20	10	7			1945
	성천소류지 (고전면 성천리)	35˚02´× 127˚48´	20	10	7			1961
	노량소류지 (금남면 노량리)	34˚57´× 127˚53´	40	10	16			1972
	고포소류지 (금성면 고포리)	34˚57´× 127˚47´	20	5	9			1975
	술상소류지 (진교면 술상리)	34˚59´× 127˚54´	30	5	67			1945
	통정소류지 (양보면 통정리)	35˚04´× 127˚52´	20	5	25			1945
	직전소류지 (북천면 직전리)	35˚06´× 127˚53´	100	5	132			1950

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
	두양소류지(옥종면두양리)	35˚14´× 127˚53´	30	5	37			1950
산청군	17개소		115		424
	운곡저수지 (산청읍 모곡리)	35˚26´× 127˚53´	1.5	4	7			1945
	병정소류지 (산청읍 병정리)	35˚24´× 127˚54´	2	5	23	전선		1961
	부리저수지 (산청읍 부리)	35˚25´× 127˚53´	16	6	69			1978
	내리저수지 (산청읍 내리)	35˚23´× 127˚53´	4	7	9			1961
	장박저수지 (차황면 장박리)	35˚31´× 127˚57´	9	5	49			1977
	절골저수지 (차황면 상중리)	35˚29´× 127˚56´	5	4	23			1976
	신기저류지 (차황면 신기리)	35˚28´× 127˚56´	4	4	25			1965
	원방곡저류지 (오부면 방곡리)	35˚28´× 127˚53´	5	3	9			1945
	구평저류지 (생초면 구평리)	35˚32´× 127˚51´	3	3	7			1960
	향양저류지 (생초면 향양리)	35˚33´× 127˚51´	10	7	68			1998
	산태저류지 (금서면 화계리)	35˚27´× 127˚48´	1.5	3	5			1958
	문을소류지 (단성면 문을리)	35˚18´× 127˚56´	9	4	10			1961
	묵곡저류지 (단성면 묵곡리)	35˚16´× 127˚58´	8	3	5			1974
	외고저류지 (신안면 외고리)	35˚32´× 128˚00´	17	4	29			1972
	내도저류지 (생비량 면도리)	35˚21´× 128˚02´	8	5	12			1964
	손항저류지 (신등면 장천리)	35˚26´× 127˚59´	7	6	51			1997
	수청저류지 (신등면 양전리)	35˚23´× 128˚01´	5	4	23			1955

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
함안군	12개소		6,039		4996.1
	구룡저수지 (함양읍 구룡리)	35˚29´× 127˚43´	117	16.6	326			1978
	웅곡소류지 (함양읍 웅곡리)	35˚30´× 127˚40´	1.6	3	3			1940
	신천저수지 (함양읍 신천리)	35˚32´× 127˚44´	3.9	5	20			1944
	월평저수지 (휴천면 월평리)	35˚27´× 127˚43´	88.2	30.5	532			1992
	대천저수지 (휴천면 대천리)	35˚28´× 127˚45´	99.1	29	220			1994
	화촌저수지 (유림면 화촌리)	35˚28´× 127˚48´	22	5	109			1945
	죽산저수지 (수동면 죽산리)	35˚33´× 127˚50´	58	16	580			1996
	도북소류지 (수동면 도북리)	35˚35´× 127˚48´	5	3	10			1945
	덕암저수지 (지곡면 덕암리)	35˚34´× 127˚45´	25	15	307			1932
	숙림소류지 (안의면 도림리)	35˚37´× 127˚51´	1	3	1.7			1943
	아우평소류지 (병곡면 옥계리)	35˚32´× 127˚40´	4.8	6	5.4			1944
	옥계저저수지 (병곡면 원산리)	35˚33´× 127˚41´	178.3	45	2,882			1991
거창군	28개소		840		6,954
	동변소류지 (거창읍 동변리)	35˚43´× 127˚53´	7	2.3	17			1943
	양평소류지 (거창읍 양평리)	35˚43´× 127˚56´	4	2.5	33			1948
	장팔소류지 (거창읍 장팔리)	35˚41´× 127˚53´	4	2.5	13			1950
	가지소류지 (거창읍 가지리)	35˚42´× 127˚52´	4	3.5	20			1973
	거기소류지 (주상면 거기리)	35˚46´× 127˚56´	2	2.5	14			1942
	성기소류지 (주상면 성기리)	35˚47´× 127˚55´	7	4	30			1967

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
거창군	연교소류지 (주상면 연교리)	35˚46´× 127˚57´	3	3.5	21			1940
	완대소류지 (주상면 완대리)	35˚47´× 127˚52´	5	2.6	14			1967
	산포소류지 (웅양면 산포리)	35˚46´× 127˚51´	151	43.5	214		○	1942
	한기소류지 (웅양면 한기리)	35˚53´× 127˚55´	3	3.7	15			1944
	봉산소류지 (고제면 봉산리)	35˚51´× 127˚51´	5	2.3	14			1959
	궁항소류지 (고제면 궁항리)	35˚49´× 127˚50´	7	2.1	16	전기선		1958
	말흘소류지 (마리면 말흘리)	35˚42´× 127˚49´	7	3.7	29	전기선		1970
	월계소류지 (마리면 월계리	35˚43´× 127˚50´	4	4	32			1947
	상천저수지 (위천면 상천리)	35˚45´× 127˚49´	69	9.4	327			1949
	모동소류지 (위천면 모동리)	35˚47´× 127˚50´	22	13.2	162			1988
	무촌소류지 (남상면 무촌리)	35˚38´× 127˚54´	4	4	19			1973
	임불소류지 (남상면 임불리)	35˚37´× 127˚51´	5	2.7	50			1957
	둔동소류지 (남상면 둔동리)	35˚39´× 127˚56´	4	2.4	11	전기선		1945
	둔마소류지 (남하면 둔마리)	35˚37´× 127˚57´	5	2	10	전기선		1945
	무릉소류지 (남하면 무릉리)	35˚41´× 127˚56´	9	3	28			1974
	지산소류지 (남하면 지산리)	35˚41´× 127˚59´	93	2.3	633			1989
	양지소류지 (신원면 양지리)	35˚36´× 127˚57´	4	2.6	12			1940
	청수소류지 (신원면 청수리)	35˚35´× 127˚53´	5	2.4	13			1951
	와룡소류지 (신원면 와룡리)	35˚32´× 127˚55´	5	1.9	11			1957
	기리소류지 (가조면 기리)	35˚42´× 128˚00´	4	2.5	20			1994

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
	수월소류지 (가조면 수월리)	35˚44´× 128˚01´	10	3.9	43			1941
	박암저수지 (가북면 박암리)	35˚47´× 128˚00´	388	4	5,133			1982
합천군	19개소		276.1		6,760
	황산저수지 (가야면 황산리)	35˚46´× 128˚07´	10	17	175			1988
	죽전저수지 (가야면 죽전리)	35˚44´× 128˚05´	40	60	2,380			1988
	나대저수지 (야로면 나대리)	35˚44´× 128˚11´	4	2	7.5			1971
	합천댐 (봉산면 압곡리)	35˚38´× 128˚03´	10	80	800			1986
	도옥소류지 (묘산면 도옥리)	35˚40´× 128˚07´	4	2	7.7			1961
	소사소류지 (합천읍 내곡리)	35˚38´× 128˚09´	4	2	7.4			1945
	기리소류지 (율곡면 기리)	35˚38´× 128˚13´	5	2	9.5			1945
	영전소류지 (율곡면 영전리)	35˚34´× 128˚13´	3.5	2	6.9			1945
	사양소류지 (쌍책면 사양리)	35˚38´× 128˚16´	8	3	24			1945
	대동소류지 (덕곡면 장리)	35˚38´× 128˚19´	11	3	34			1945
	소례소류지 (청덕면 소례리)	35˚36´× 128˚20´	2.5	3	5			1945
	두곡소류지 (청덕면 두곡리)	35˚33´× 128˚20´	9.6	3	28			1967
	명곡소류지 (적중면 명곡리)	35˚31´× 128˚17´	30	15	436			1983
	무곡소류지 (대양면 무곡리)	35˚31´× 128˚12´	36	7	258			1949
	월평소류지 (용주면 월평리)	35˚25´× 128˚10´	2.5	2	5			1952
	어파소류지 (쌍책면 외초리)	35˚25´× 128˚10´	24	7	160			1945
	골한태못 (쌍책면 대현리)	35˚27´× 128˚12´	20	4	80			1973

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합천군	문송소류지 (삼가면 문송리)	35˚27´× 128˚05´	12	3	36			1955
	중촌소류지 (가회면 중촌리)	35˚28´× 128˚00´	40	58	2,300			1950

담수지 현황

【제주도】

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
합 계	19개소		506		2,067
제주시	1개소		24		100
	어승생수원지 (해안동)	33°24′× 126°28′	24		100		○	1967～ 1971
서귀포시	2개소		4		10
	강정취수장 (강정동)	33°14′× 126°33′	4	2.6	10		○	1971
	천지연 (서흥동)	33°20′× 126°19′		1.2		○		-
북제주군	13개소		423		1,879
	이시돌목장지 (한림읍 금악리)	33°20′× 126°19′	2.7	2.5	15			1972
	세미소 (한림읍 금악리)	33°20′× 126°19′	8	1.5	30			천연
	수산저수지 (애원읍 수산리)	33°28′× 126°23′	127	3	681			1960
	광령저수지 (애원읍 관령3리)	33°28′× 126°25′	95	2	510			1954
	진숫내 (구좌읍 송당리)	33°25′× 126°45′	3	1	3	주택		천연
	제동목장지 (조천읍 교래리)	33°25′× 126°50′	14	10	150			1985
	용수저수지 (한경면 용수리)	33°19′× 126°1′	35.4	1	253			1957
	두모저수지 (한경면 두모리)	33°21′× 126°11′	2.9	1	15	전기선		1960
	추자제1수원지 (대서리)	33°57′× 126°17′	17	10	13		○	1936～ 1938
	추자제2수원지 (영흥리)	33°57′× 126°17′	9.3	10	9		○	1968～ 1970
	추자제3수원지 (영흥리)	33°56′× 126°19′	34	8	100	전기선	○	1992～1993

시군구	위 치	좌 표	면 적 (천㎡)	평균수심 (m)	저수량 (천톤)	장애물유무 (전선, 가두리등)	상수원 여 부	설치 연도	비고
북제주군	추자제4수원지 (목리)	33°56′× 126°18′	11	15	50		○	1989～1991
	우도저수지 (조일리)	33°29′× 126°57′	63.5	3	50		○	1989～1991
남제주군	3개소		55		78
	핑크스골프장 (안덕면 상천리)	33°18′× 126°23′	16	2.5	18			1989
	서제주골프장 (안덕면 광평리)	33°20′× 126°24′	14	2.2	15			1999
	파라다이스골프장 (남원읍 신흥리)	33°22′× 126°44′	25	3.5	45			1997